| Kezdőlap > Nyomtatószoftver # A Bi-D Adjustment (Kétirányú beállítás) használata A Bi-D Adjustment (Kétirányú beállítás) használata Ez segédprogram lehetővé teszi a függőleges vonalakban esetleg talált egyenetlenség megszüntetését. ## A Bi-D Adjustment (Kétirányú beállítás) használata A Bi-D Adjustment (Kétirányú beállítás) az alábbi lépések követésével végezhető el. Vigyázat!
Ne kapcsolja ki a nyomtatót, amíg be nem fejezi a beállító minta nyomtatását. Ezzel azt okozhatja, hogy a nyomtató hibás beállításokat tároljon el. Ha a nyomtatót a beállítási folyamat közben kikapcsolta, indítsa újra a Bi-D Adjustment (Kétirányú beállítás) folyamatot. Ne kapcsolja ki a Packet Mode beállítást. A hálózati kapcsolat nem támogatott. Győződjön meg arról, a nyomtató üzemkész állapotban van, amikor a Bi-D Adjustment (Kétirányú beállítás) folyamatot hajtja végre. Ha a Bi-D Adjustment (Kétirányú beállítás) nyomtatása nem megfelelő, állítsa a nyomtató betűkészletét alapértelmezettre, majd próbálja újra.
| Nyissa meg a Utility (Segédprogram) menüt, majd kattintson a Bi-D Adjustment (Kétirányú beállítás) ikonra. Információ a Utility (Segédprogram) menü megnyitásáról: A nyomtatóillesztő használata. Megjelenik a Bi-D Adjustment (Kétirányú beállítás) ablak.
| Kattintson a Next (Tovább) gombra.
| Kattintson a Print (Nyomtatás) gombra. A nyomtató az igazítási minták három csoportját nyomtatja.
| Nézze meg az igazítási mintákat és keresse meg, hogy melyik a legegyenletesebb. Ezután válassza a megfelelő sorszámot a Bi-D Adjustment (Kétirányú beállítás) ablakban.
| Kattintson a Set (Beállítás) elemre. Megtörténik az igazítási minta tárolása a nyomtatóban.
Lap teteje |