| Inicio > Información sobre el producto # Transporte de la impresora Si precisa trasladar la impresora, vuelva a embalarla con cuidado en su caja, haciendo uso para ello de los materiales de embalaje originales. Siga los pasos que se indican a continuación para volver a embalar la impresora con su embalaje original: Advertencia:
Cuando transporte la impresora, levántela siempre sosteniéndola por la parte de abajo de los lados izquierdo y derecho. Para poder extraer el cartucho de cinta, es preciso desplazar de forma manual el cabezal de impresión. Si acaba de utilizar la impresora, el cabezal de impresión puede estar caliente. Espere unos minutos hasta que se enfríe para poder tocarlo.
| Saque todo el papel que haya cargado en la impresora. Asegúrese de que la impresora esté apagada.
| Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y desconecte el cable de interfaz de la impresora.
| Baje la guía del papel. Retire los soportes del papel.
| Si se encuentra instalado algún elemento opcional, retírelo también y embálelo en su caja original.
| Compruebe que el cabezal de impresión no está caliente. A continuación, retire el cartucho de tinta tal y como se describe en Sustitución del cartucho de cinta.
| Asegúrese de que el tractor que se suministra con la impresora se encuentra instalado en la posición de empuje.
| Vuelva a embalar la impresora, el cartucho de cinta, los soportes del papel y el cable de alimentación utilizando sus materiales de embalaje originales; una vez realizada la operación, coloque estos elementos en la caja original de la impresora.