| Inicio > Accesorios opcionales y consumibles # Instalación y utilización de accesorios opcionales Soporte de rollo de papel ## Soporte de rollo de papel El soporte de rollo de papel opcional (C81114) le permite utilizar la impresora con los rollos de papel de 216 mm (8,5 pulgadas) que se emplean en los dispositivos de télex. Este accesorio no está disponible en todos los países. Siga estos pasos para colocar y utilizar el soporte de rollo de papel:
| Apague la impresora y extraiga la guía del papel.
| Coloque el rollo de papel debajo de la impresora, como se indica a continuación. Encaje los dos anclajes de posición de la parte inferior de la impresora en los orificios de la base.
Precaución:
Procure no dejar caer el soporte de rollo de papel cuando levante la impresora. Sólo el peso de la impresora lo coloca en su posición.
| Empuje la palanca de liberación de papel hasta la posición de hoja suelta.
| Corte de forma transversal el borde superior del rollo de papel. Atraviese el centro del rollo con el eje del soporte de rollo de papel.
| Coloque el eje y el rollo en el soporte de rollo de papel. Oriente el rollo de forma que se alimente el papel desde la parte inferior del rollo. Después, encienda la impresora.
| Levante el borde superior del papel por encima de la guía de recorrido del papel para hojas sueltas e insértelo en el recorrido de hojas sueltas hasta que note cierta resistencia.
| Coloque la guía del papel. Desplace la guía izquierda del papel hacia el centro hasta que se detenga en la marca de la guía. A continuación, desplace la guía derecha del borde hasta la marca de guía del otro lado.
Principio |