| Acasă > Manipularea hârtiei # Imprimarea pe hârtie specială Reglarea manetei pentru grosimea hârtiei Formulare din mai multe părţi Plicuri De asemenea, imprimanta dumneavoastră poate imprima pe o gamă largă de tipuri de hârtie, inclusiv formulare cu părţi multiple şi plicuri. În cazul formularelor cu părţi multiple, nu trebuie să imprimaţi la mai puţin de 13 mm (0,5 inchi) faţă de fiecare margine a hârtiei. Pentru informaţii privind zona de imprimat recomandată în cazul plicurilor, consultaţi Zona de tipărit recomandată. Precauţie:
Când imprimaţi formulare cu părţi multiple, mai groase decât hârtia normală sau plicuri, asiguraţi-vă că setările aplicaţiei software păstrează imprimarea în totalitate în zona de imprimat recomandată. Imprimarea în afara marginilor acestor hârtii poate defecta capul de imprimare.
## Reglarea manetei pentru grosimea hârtiei Înainte de a imprima pe hârtie specială, trebuie să modificaţi setarea grosimii hârtiei. Urmaţi aceşti paşi pentru a regla setarea de grosime a hârtiei:
| Închideţi capacul imprimantei. Maneta de reglare a grosimii hârtiei se află în partea stângă a imprimantei. Numerele de lângă manetă indică setarea de grosime.
| Utilizaţi tabelul de mai jos pentru a alege grosimea corespunzătoare pentru hârtie.
Tip hârtie | Poziţie manetă pentru grosime hârtie
Hârtie obişnuită | Coli unice | -1 sau 0
Hârtie continuă
Formulare din mai multe părţi | 2 părţi (original + 1 copie) | 1
3 părţi (original + 2 copii) | 2
4 părţi (original + 3 copii) | 3
Plicuri | 3 la 5
| Închideţi capacul imprimantei.
Sus ## Formulare din mai multe părţi Puteţi folosi formulare cu părţi multiple, fără autocopiere, de tip coală unică sau coală continuă, de până la patru părţi (una, cea originală şi trei copii). Înainte de imprimarea pe formulare, setaţi maneta pentru grosimea hârtiei aşa cum este descris în secţiunea anterioară. Următoarele sfaturi vă vor ajuta să obţineţi rezultate bune: Folosiţi numai formulare continue cu părţi multiple care sunt unite prin puncte lipite sau prin capse pentru hârtie. Nu încărcaţi niciodată formulare continue cu părţi multiple, unite prin capse metalice, bandă sau lipire continuă. Folosiţi numai formulare cu părţi multiple de tip coală unică care sunt lipite în linie numai în partea superioară. Introduceţi mai întâi în imprimantă latura lipită a formularelor. Folosiţi numai formulare cu părţi multiple care nu sunt încreţite şi care au o suprafaţă netedă. Dacă trebuie să reglaţi poziţia de încărcare, utilizaţi aplicaţia software sau modificaţi poziţia de încărcare aşa cum este descris în Reglarea poziţiei de început de formular. Când utilizaţi formulare continue cu părţi multiple, cu margini ondulate, copiile ar putea să nu se alinieze cu originalul. Dacă se întâmplă acest lucru, ridicaţi ghidajul hârtiei. Sus ## Plicuri Puteţi alimenta pe rând plicuri utilizând ghidajul hârtiei. Ţineţi cont de următoarele sfaturi: Înainte de încărcarea unui plic, setaţi maneta pentru grosimea hârtiei în poziţia corespunzătoare. Consultaţi Reglarea manetei pentru grosimea hârtiei. Pentru a încărca un plic, urmaţi paşii din Încărcarea colilor unice. Introduceţi marginea lată a plicului în imprimantă, cu faţa de imprimat în jos. Când introduceţi un plic între ghidajele hârtiei, împingeţi-l ferm şi ţineţi-l până când intră în imprimantă. Folosiţi plicuri numai în condiţii normale de temperatură şi umiditate. Asiguraţi-vă că imprimaţi numai în zona de imprimat recomandată. Capul de imprimare nu trebuie să depăşească laturile din stânga şi dreapta ale plicului sau ale altui tip de hârtie groasă. (Consultaţi Specificaţiile imprimantei pentru specificaţii.) Se recomandă imprimarea unui eşantion test utilizând o coală unică de hârtie înainte de a imprima pe plicuri. Sus |