| Anfang > Produktinformationen # Druckerspezifikationen Mechanik Elektronik Elektrische Anschlusswerte Umgebungsbedingungen Papier Empfohlener druckbarer Bereich Papierausrichtung ## Mechanik
Druckmethode | 24-Nadel-Matrixdruck
Druckgeschwindigkeit: | Schneller Entwurf | 347 cps bei 10 cpi 416 cps bei 12 cpi
Entwurf | 260 cps bei 10 cpi 312 cps bei 12 cpi 390 cps bei 15 cpi
Entwurf (Schmaldruck) | 222 cps bei 17 cpi 260 cps bei 20 cpi
LQ | 86 cps bei 10 cpi 103 cps bei 12 cpi 129 cps bei 15 cpi
Buchstabenqualität eng | 147 cps bei 17 cpi 172 cps bei 20 cpi
Druckrichtung: | Bidirektional mit Druckwegoptimierung für Text und Grafiken. Der Unidirektionaldruck von Text bzw. Grafiken kann über Softwarebefehle ausgewählt werden.
Zeilenabstand: | 4,23 mm (1/6 Zoll) oder programmierbar in Schritten von 0,0706 mm (1/360 Zoll)
Druckbare Spalten: | 80 Spalten (bei 10 cpi)
Auflösung: | 360 × 180 dpi max.
Einzugsmethode: | Friktionsvorschub (Papierzuführung hinten) Schubtraktorvorschub (Papierzuführung hinten)
Einzug: | Schubtraktor (hinten) Rollenpapierhalter (optional)
Einzugsgeschwindigkeit: | Kontinuierlich | 53 mm/Sekunde (3,61 Zoll/Sekunde)
Zeilenweise | 57 ms/Zeile bei einem Zeilenabstand von 0,795 cm (1/6 Zoll)
Betriebssicherheit: | Gesamtdruckvolumen | 20 Millionen Zeilen (mit Ausnahme des Druckkopfs) Mittlere störungsfreie Zeit: 10.000 Betriebsstunden (25 % Auslastung)
Lebensdauer des Druckkopfs | 400 Millionen Anschläge pro Nadel
Abmessungen und Gewicht: | Bei Verwendung von Endlospapier:
Höhe | 199 mm (7,8 Zoll)
Breite | 362 mm (14,3 Zoll)
Tiefe | 335 mm (13,2 Zoll)
(inklusive Papierstützen und Knopf)
Bei Verwendung von Einzelblättern:
Höhe | 199 mm (7,8 Zoll)
Breite | 362 mm (14,3 Zoll)
Tiefe | 307 mm (12,1 Zoll)
(inklusive Papierstützen und Knopf)
Gewicht | Ca. 4 kg (3,99 kg)
Farbband: | Farbbandkassette mit schwarzem Farbband (S015633)
Lebensdauer des Farbbands (Entwurf, 10 cpi, 48 Punkte/Zeichen) | Schwarzes Farbband | 2,5 Millionen Zeichen
Geräuschpegel: | ca. 53 dB (A) (gemäß ISO 7779-Muster)
Oben ## Elektronik
Schnittstellen: | Eine bidirektionale parallele 8-Bit-Standardschnittstelle mit Halbbyte-Modus gemäß IEEE-1284, eine serielle EIA-232D-Schnittstelle und eine USB-Schnittstelle (Vers. 2.0)
Eingangsspeicher: | 128 KB
Integrierte Schriftarten: | Bitmap-Schriften: EPSON Draft 10, 12, 15 cpi EPSON Roman 10, 12, 15 cpi, proportional EPSON Sans Serif 10, 12, 15 cpi, proportional EPSON Courier 10, 12, 15 cpi EPSON Prestige 10, 12 cpi EPSON Script 10 cpi EPSON OCR-B 10 cpi EPSON Orator 10 cpi EPSON Orator-S 10 cpi EPSON Script C proportional Skalierbare Schriftarten: EPSON Roman 10,5 pt., 8-32 pt. (alle 2 pt.) EPSON Sans Serif 10,5 pt., 8-32 pt. (alle 2 pt.) EPSON Roman T 10,5 pt., 8-32 pt. (alle 2 pt.) EPSON Sans Serif H 10,5 pt., 8-32 pt. (alle 2 pt.) Barcode-Schriften: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET
Zeichentabellen: | Standard: Eine Kursiv- und 12 Grafikzeichentabellen: Italic-Tabelle, PC437 (USA, Standard-Europa), PC850 (Mehrsprachig), PC860 (Portugiesisch), PC863 (Französisch-Kanada), PC865 (Skandinavisch), PC861 (Isländisch), BRASCII, Abicomp, Roman 8, ISO Latein 1, PC 858, ISO 8859-15 Erweitert: Eine Kursiv- und 40 Grafikzeichentabellen: Italic-Tabelle, PC437 (US, Standard-Europa), PC850 (Mehrsprachig), PC437 Greek, PC853 (Türkisch), PC855 (Kyrillisch), PC852 (Osteuropa), PC857 (Türkisch), PC866 (Russisch), PC869 (Griechisch), MAZOWIA (Polen), Code MJK (CSFR), ISO 8859-7 (Latein/Griechisch), ISO Latin 1T (Türkisch), Bulgaria (Bulgarisch), PC 774 (LST 1283:1993), Estonia (Estnisch), ISO 8859-2, PC 866 LAT. (Lettisch), PC 866 UKR (Ukrainisch), PC860 (Portugiesisch), PC861 (Isländisch), PC865 (Skandinavisch), PC864 (Arabisch), PC APTEC (Arabisch), PC 708 (Arabisch), PC 720 (Arabisch), PCAR864 (Arabisch), PC863 (Kanadisch Französisch), Abicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latein 1, PC858, ISO 8859-15, PC771 (Litauen), PC437 (Slowenien), PC MC, PC1250, PC1251, KZ1048 (Kazakhstan)
Zeichensätze: | 13 internationale Zeichensätze: USA, Frankreich, Deutschland, U.K., Dänemark I, Schweden, Italien, Spanien I, Japan, Norwegen, Dänemark II, Spanien II, Lateinamerika
Oben ## Elektrische Anschlusswerte Dieses Produkt ruft nach einiger Zeit der Nichtbenutzung den Schlafmodus auf. Das Zeitintervall wurde ab Werk einstellt, damit das Produkt die Energy Star-Standards zur Energieeffizienz erfüllt, es kann nicht vom Kunden modifiziert werden.
| Modell 220 bis 240 V
Eingangsspannungsbereich | 198 - 264 V Wechselstrom
Nennfrequenzbereich | 50 - 60 Hz
Eingangsfrequenzbereich | 49,5 - 60,5 Hz
Nennstrom | 0,8 A (maximal 2 A, je nach Zeichentyp)
Leistungsaufnahme | Ca. 24 W (gemäß ISO/IEC 10561 Musterbrief) Ca. 8 W im Bereitschaftsmodus Ca. 1,3 W im Schlafmodus * Ca. 0,5 W im Auto-Aus-Modus 0 W im ausgeschalteten Zustand
* Schlafmodus: Der Drucker schaltet in den Schlafmodus, wenn er länger als 4 Minuten und 30 Sekunden in den folgenden Zuständen verharrt. - Kein Betrieb - Kein Fehler - Keine Daten im Eingangspuffer Hinweis:
Überprüfen Sie das Typenschild auf der Rückseite des Druckers auf die angegebene Spannung.
Oben ## Umgebungsbedingungen
| Temperatur (nicht kondensierend) | Feuchtigkeit (nicht kondensierend)
Betrieb | 5 bis 35 ˚C (41 bis 95 ˚F) | 10 bis 80 % RF
Lagerung | -30 bis 60 ˚C (-22 bis 140 ˚F) | 0 bis 85 % RF
Oben ## Papier Hinweis:
Verwenden Sie Recyclingpapier, Briefumschläge und Mehrfachformulare nur bei normalen Temperaturen und normaler Luftfeuchtigkeit unter folgenden Bedingungen: Temperatur: 15 bis 25 ˚C (59 bis 77 ˚F) Feuchtigkeit: 30 bis 60 % RF Legen Sie kein gefaltetes, beschädigtes, zerknittertes oder gewelltes Papier ein.
Einzelblattpapier (Standard): Papierzuführung
Breite | 100 bis 257 mm (3,9 bis 10,1 Zoll)
Länge | 100 bis 364 mm (3,9 bis 14,3 Zoll)
Stärke | 0,065 bis 0,14 mm (0,0025 bis 0,0055 Zoll)
Gewicht | 52 - 90 g/m²
Einzelblatt-Mehrfachformulare: Papierzuführung
Breite | 100 bis 257 mm (3,9 bis 10,1 Zoll)
Länge | 100 bis 364 mm (3,9 bis 14,3 Zoll)
Exemplare | 1 Original + max. 3 Kopien
Stärke | 0,12 - 0,32 mm (0,0047 - 0,0126 Zoll)
Gewicht | 40 - 58 g/m²
Bindung | Klebelinie an der oberen Kante des Formulars
Briefumschläge: Papierzuführung
Format | Nr. 6: 165 × 92 mm (6,5 × 3,6 Zoll) Nr. 10: 241 × 105 mm (9,5 × 4,1 Zoll)
Stärke | 0,16 - 0,52 mm (0,0063 - 0,0205 Zoll)
Gewicht | 45 - 90 g/m²
Endlospapier (Standard und Mehrfach): Zuführung hinten
Breite | 101,6 bis 254 mm (4,0 bis 10 Zoll)
Länge (eine Seite) | 101,6 - 558,8 mm (4,0 - 22,0 Zoll)
Exemplare | 1 Original + max. 3 Kopien
Stärke | 0,065 - 0,32 mm (0,0025 - 0,0126 Zoll)
Gewicht (nicht Mehrfach) | 52 - 82 g/m²
Gewicht (ein Blatt Mehrfachpapier) | 40 - 58 g/m²
Bindung | Punktklebung oder Heftklammern an beiden Seiten
Rollenpapier: Hintere Zuführung mit optionalem Rollenpapierhalter
Breite | 216 mm (8,5 Zoll)
Stärke | 0,07 - 0,09 mm (0,0028 - 0,0035 Zoll)
Gewicht | 52 - 82 g/m²
Oben ## Empfohlener druckbarer Bereich Hinweis:
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, drucken Sie innerhalb des empfohlenen Druckbereichs. Unter Umständen kann der Bereich außerhalb dieser Empfehlung nicht vom Drucker bedruckt werden.
Einzelblattpapier:
A | Der obere Mindestrand beträgt 4,2 mm (0,17 Zoll).
B | Der linke und rechte Mindestrand betragen jeweils 3,0 mm (0,12 Zoll). Bei Einzelblättern beträgt die maximale Breite 257 mm (10,1 Zoll). Die bedruckbare Breite beträgt max. 203,2 mm (8 Zoll). Wenn das Papierformat wesentlich breiter ist, werden die Seitenränder breiter. Die bedruckbare Breite ist jedoch maximal 203,2 mm (8,0 Zoll).
C | Der untere Mindestrand beträgt 4,2 mm (0,17 Zoll).
Briefumschläge:
A | Der obere Mindestrand beträgt 4,2 mm (0,17 Zoll).
B | Der linke und rechte Mindestrand betragen jeweils 3,0 mm (0,12 Zoll). Der maximale horizontale bedruckbare Bereich beträgt 234,9 mm (9,25 Zoll). Wenn das Umschlagformat wesentlich breiter ist, werden die Seitenränder breiter. Die bedruckbare Breite ist jedoch maximal 234,9 mm (9,25 Zoll).
C | Der untere Mindestrand beträgt 4,2 mm (0,17 Zoll).
Endlospapier:
A | Der obere und untere Mindestrand bis zur Perforierung betragen jeweils 4,2 mm (0,17 Zoll).
B | Der linke und rechte Mindestrand betragen jeweils 13 mm (0,51 Zoll). Die maximale Papierbreite beträgt 254 mm (10,0 Zoll). Die bedruckbare Breite beträgt max. 203,2 mm (8 Zoll). Wenn das Papierformat wesentlich breiter ist, werden die Seitenränder breiter. Die bedruckbare Breite ist jedoch maximal 203,2 mm (8,0 Zoll).
Rollenpapier:
A | Der obere Mindestrand beträgt 4,2 mm (0,17 Zoll).
B | Der linke und rechte Mindestrand betragen jeweils 3,0 mm (0,12 Zoll). Die bedruckbare Breite beträgt max. 203,2 mm (8 Zoll).
Oben ## Papierausrichtung Bei Endlospapier startet der Druck bei der Pfeilmarkierung am Drucker. Der nicht bedruckbare Bereich befindet sich links von der Pfeilmarkierung. Bei Einzelblattpapier beginnt der Druck bei „0“ an der Papierführungsskala. Der nicht bedruckbare Bereich liegt links von der Markierung „0“. Oben |