| Domov > Informacije o izdelku # Specifikacije tiskalnika Mehanski del Elektronski del Električne specifikacije Delovne razmere Papir Priporočeno področje tiska Poravnava papirja ## Mehanski del
Način tiskanja: | 24-točkovni udarni matrični
Hitrost tiskanja: | Hitro tiskanje osnutka | 347 cps pri 10 cpi 416 cps pri 12 cpi
Osnutek | 260 cps pri 10 cpi 312 cps pri 12 cpi 390 cps pri 15 cpi
Zgoščeno tiskanje osnutka | 222 cps pri 17 cpi 260 cps pri 20 cpi
LQ | 86 cps pri 10 cpi 103 cps pri 12 cpi 129 cps pri 15 cpi
LQ kondenzirano | 147 cps pri 17 cpi 172 cps pri 20 cpi
Smer tiskanja: | Dvosmerno logično iskanje za tiskanje besedila in slik. Enosmerno tiskanje besedila ali grafike izberete z ukazi v programski opremi.
Razmik med vrsticami: | 4,23 mm (1/6 palca) ali nastavljivo v razmikih po 0,0706 mm (1/360 palca)
Število stolpcev, ki jih je možno natisniti: | 80 stolpcev (pri 10 cpi)
Ločljivost: | 360 × 180 dpi največ
Način podajanja: | Podajalni valj (z zadnje strani) Potisni podajalnik (z zadnje strani)
Podajalnik: | Zadnji potisni podajalnik Držalo za papir v zvitku (dodatno)
Hitrost podajanja papirja: | Neprekinjeno | 53 mm/sekundo (3,61 palcev/sekundo)
S prekinitvami | 57 ms/vrstico pri razmiku vrstic 1/6 palca
Zanesljivost: | Skupna zmogljivost tiskanja | 20 milijonov vrstic (razen tiskalne glave) MTBF 10.000 POH (25-odstotna obremenitev)
Življenjska doba tiskalne glave | 400 milijonov udarcev na žico
Mere in teža: | Pri uporabi neskončnega papirja:
Višina | 199 mm (7,8 palcev)
Širina | 362 mm (14,3 palce)
Globina | 335 mm (13,2 palca)
(vključno z oporami za papir in gumbom.)
Pri uporabi posameznih listov:
Višina | 199 mm (7,8 palcev)
Širina | 362 mm (14,3 palce)
Globina | 307 mm (12,1 palec)
(vključno z oporami za papir in gumbom.)
Teža | približno 4 kg (8,8 funtov)
Trak: | Črna kaseta s trakom (S015633)
Življenjska doba traku (Osnutek, 10 cpi, 48 točk/znak) | Črni trak | 2,5 milijona znakov
Glasnost delovanja: | Približno 53 dB (A) (vzorec ISO 7779)
Na vrh ## Elektronski del
Vmesniki: | En standardni dvosmerni 8-bitni vzporedni vmesnik s podporo za način IEEE-1284 nibble, en zaporedni vmesnik EIA-232D in en vmesnik USB 2.0
Medpomnilnik: | 128 KB
Vgrajene pisave: | Rastrske pisave: EPSON Draft 10, 12, 15 cpi EPSON Roman 10, 12, 15 cpi, sorazmerna EPSON Sans Serif 10, 12, 15 cpi, sorazmerna EPSON Courier 10, 12, 15 cpi EPSON Prestige 10, 12 cpi EPSON Script 10 cpi EPSON OCR-B 10 cpi EPSON Orator 10 cpi EPSON Orator-S 10 cpi EPSON Script C spremenljivo Prilagodljive pisave: EPSON Roman 10,5 pt., 8–32 pt. (vsaki 2 pt.) EPSON Sans Serif 10,5 pt., 8–32 pt. (vsaki 2 pt.) EPSON Roman T 10,5 pt., 8–32 pt. (vsaki 2 pt.) EPSON Sans Serif H 10,5 pt., 8–32 pt. (vsaki 2 pt.) Pisave za črtno kodo: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET
Tabele znakov: | Standardne: Ena tabela znakov za ležeči tisk in 12 tabel z grafičnimi znaki: Tabela znakov za ležeči tisk, PC 437 (ZDA, evropsko-standardno), PC 850 (večjezično), PC 860 (portugalsko), PC 863 (kanadsko francosko), PC 865 (nordijsko), PC 861 (islandsko), BRASCII, Abicomp, Roman 8, ISO Latin 1, PC 858, ISO 8859-15 Razširjene: Ena tabela znakov za ležeči tisk in 40 tabel z grafičnimi znaki: Tabela znakov za ležeči tisk, PC437 (ZDA, evropsko-standardno), PC850 (večjezično), PC437 grško, PC853 (turško), PC855 (cirilica), PC852 (vzhodnoevropsko), PC857 (turško), PC866 (rusko), PC869 (grško), MAZOWIA (poljsko), Code MJK (CSFR), ISO 8859-7 (latinsko/grško), ISO Latin 1T (turško), Bulgaria (bolgarsko), PC 774 (LST 1283:1993), Estonia (estonsko), ISO 8859-2, PC 866 LAT. (latvijsko), PC 866 UKR (ukrajinsko), PC860 (portugalsko), PC861 (islandsko), PC865 (nordijsko), PC864 (arabsko), PC APTEC (arabsko), PC 708 (arabsko), PC 720 (arabsko), PCAR864 (arabsko), PC863 (kanadsko francosko), Abicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15, PC771 (litovsko), PC437 slovensko, PC MC, PC1250, PC1251, KZ1048 (kazahstansko)
Nabori znakov: | 13 mednarodnih naborov znakov: USA, France, Germany, UK, Denmark I, Sweden, Italy, Spain I, Japan, Norway, Denmark 2, Spain 2, Latin America
Na vrh ## Električne specifikacije Po določenem času neuporabe tiskalnik preide v stanje mirovanja. Časovni interval je bil nastavljen v tovarni, da je izdelek v skladu s standardi pobude Energy Star glede učinkovite porabe energije, in ga uporabnik ne more spremeniti.
| Model od 220 do 240 V
Vhodna napetost | od 198 do 264 V AC
Nazivna frekvenca | od 50 do 60 Hz
Vhodna frekvenca | od 49,5 do 60,5 Hz
Nazivni tok | 0,8 A (najv. 2 A glede na vrsto znaka)
Poraba energije | Pribl. 24 W (vzorec ISO/IEC 10561 letter) Pribl. 8 W v stanju pripravljenosti Pribl. 1,3 W v stanju mirovanja* Približno 0,5 W v načinu samodejnega izklopa Približno 0 W pri izključenem napajanju
* stanje mirovanja: Tiskalnik preide v stanje mirovanja, ko pretečejo 4 minute in 30 sekund v naslednjem stanju: - nobenega opravila, - nobene napake, - nobenih podatkov v medpomnilniku za vhodne podatke. Opomba:
Napetost za tiskalnik je navedena na nalepki na hrbtni strani tiskalnika.
Na vrh ## Delovne razmere
| Temperatura (brez kondenzacije) | Vlažnost (brez kondenzacije)
Delovanje | od 5 do 35 ˚C (od 41 do 95 ˚F) | od 10 do 80 % relativne vlažnosti
Shranjevanje | od -30 do 60 ˚C (od -22 do 140 ˚F) | od 0 do 85 % relativne vlažnosti
Na vrh ## Papir Opomba:
Recikliran papir, posamezne večdelne obrazce in ovojnice uporabljajte samo pri običajnih temperaturah in vlažnosti, navedenih spodaj: Temperatura: od 15 do 25 ˚C (od 59 do 77 ˚F) Vlažnost: od 30 do 60 % relativne vlažnosti Ne vstavljajte prepognjenega, poškodovanega, zmečkanega ali zgubanega papirja.
Posamezni listi (standardni): podajanje z vodilom za papir
Širina | od 100 do 257 mm (od 3,9 do 10,1 palca)
Dolžina | od 100 do 364 mm (od 3,9 do 14,3 palca)
Debelina | od 0,065 do 0,14 mm (od 0,0025 do 0,0055 palca)
Teža | od 52 do 90 g/m² (od 14 do 24 funtov)
Posamezni večdelni obrazci: podajanje z vodilom za papir
Širina | od 100 do 257 mm (od 3,9 do 10,1 palca)
Dolžina | od 100 do 364 mm (od 3,9 do 14,3 palca)
Izvodi | 1 izvirnik + največ 3 kopije
Debelina | od 0,12 do 0,32 mm (od 0,0047 do 0,0126 palca)
Teža | od 40 do 58 g/m² (od 12 do 15 funtov)
Vezava | Linijsko zlepljeni ob vrhu obrazca
Ovojnice: podajanje z vodilom za papir
Velikost | Št. 6: 165 × 92 mm (6,5 × 3,6 palca) Št. 10: 241 × 105 mm (9,5 × 4,1 palcev)
Debelina | od 0,16 do 0,52 mm (od 0,0063 do 0,0205 palca)
Teža | od 45 do 90 g/m² (od 12 do 24 funtov)
Neskončni papir (navadni ali večdelni): podajanje od zadaj
Širina | od 101,6 do 254 mm (od 4,0 do 10,0 palcev)
Dolžina (ena stran) | od 101,6 do 558,8 mm (od 4,0 do 22,0 palcev)
Izvodi | 1 izvirnik + največ 3 kopije
Debelina | od 0,065 do 0,32 mm (od 0,0025 do 0,0126 palca)
Teža (ne večdelni) | od 52 do 82 g/m² (od 14 do 22 funtov)
Teža (en list večdelnih obrazcev) | od 40 do 58 g/m² (od 12 do 15 funtov)
Vezava | Obrazci s točkovno zlepljenimi ali spetimi robovi na obeh straneh
Papir v zvitku: podajanje od zadaj z dodatnim držalom za zvitek
Širina | 216 mm (8,5 palcev)
Debelina | od 0,07 do 0,09 mm (od 0,0028 do 0,0035 palca)
Teža | od 52 do 82 g/m² (od 14 do 22 funtov)
Na vrh ## Priporočeno področje tiska Opomba:
Tiskanje poteka najbolj kakovostno znotraj priporočenega območja tiskanja. Izven tega območja tiskalnik morda ne bo tiskal.
Posamezni listi:
A | Najmanjši zgornji rob je 4,2 mm (0,17 palca).
B | Najmanjša širina levega in desnega roba je 3,0 mm (0,12 palca). Pri posameznih listih je največja širina papirja 257 mm (10,1 palec). Največja širina področja tiskanja je 203,2 mm (8,0 palcev). Če je papir znatno širši, bosta stranska robova sicer širša od najmanjše širine robu, vendar širina območja tiskanja kljub temu ne bo večja od 203,2 mm (8,0 palcev).
C | Najmanjša širina spodnjega roba je 4,2 mm (0,17 palca).
Ovojnice:
A | Najmanjši zgornji rob je 4,2 mm (0,17 palca).
B | Najmanjša širina levega in desnega roba je 3,0 mm (0,12 palca). Največje vodoravno območje tiskanja je 234,9 mm (9,25 palca). Če je ovojnica veliko širša od teh vrednosti, bodo stranski robovi širši od najmanjših, vendar se širina območja za tiskanje ne bo povečala nad 234,9 mm (9,25 palca).
C | Najmanjša širina spodnjega roba je 4,2 mm (0,17 palca).
Neskončni papir:
A | Najmanjša širina zgornjega in spodnjega roba (pod in nad perforacijo) je 4,2 mm (0,17 palca).
B | Najmanjša širina levega in desnega roba je 13 mm (0,51 palca). Največja širina papirja je 254 mm (10,0 palcev). Največja širina področja tiskanja je 203,2 mm (8,0 palcev). Če je papir znatno širši, bosta stranska robova sicer širša od najmanjše širine robu, vendar širina območja tiskanja kljub temu ne bo večja od 203,2 mm (8,0 palcev).
Papir v zvitku:
A | Najmanjši zgornji rob je 4,2 mm (0,17 palca).
B | Najmanjša širina levega in desnega roba je 3,0 mm (0,12 palca). Največja širina področja tiskanja je 203,2 mm (8,0 palcev).
Na vrh ## Poravnava papirja Če je vstavljen neskončni papir, se tiskanje začne pri puščici na tiskalniku. Tiskalnik ne more tiskati levo od puščice. Če so vstavljeni posamezni listi, se tiskanje začne pri oznaki »0« na ravnilu vodila za papir. Tiskalnik ne more tiskati levo od te oznake. Na vrh |