| Página Inicial > Informações sobre o Produto # Transportar a Impressora Se necessitar de transportar a impressora para grandes distâncias, volte a embalá-la cuidadosamente, utilizando a caixa e os materiais de protecção de origem. Para voltar a colocar a impressora na embalagem de origem, execute as operações apresentadas em seguida: Atenção:
Quando transportar a impressora, levante a impressora segurando-a firmemente por baixo, no lado direito e no lado esquerdo. Tem de deslocar a cabeça de impressão com as mãos para retirar a cassete de fita. Se utilizou a impressora há pouco tempo, a cabeça de impressão poderá estar quente. Deixe-a arrefecer durante alguns minutos antes de lhe tocar.
| Retire todo o papel colocado na impressora. Certifique-se de que a impressora está desligada.
| Desligue o cabo de corrente da tomada eléctrica, e, em seguida, desligue o cabo de interface da impressora.
| Baixe o guia do papel. Retire os suportes de papel.
| Se estiver instalada alguma opção, retire-a e coloque-a na embalagem de origem.
| Certifique-se de que a cabeça de impressão não está quente. Em seguida, retire a cassete de fita da forma descrita na secção Substituir a Cassete de Fita.
| Certifique-se de que o tractor fornecido com a impressora está instalado na posição de tracção.
| Volte a embalar a impressora, a cassete de fita, suportes de papel e o cabo de alimentação nos materiais de embalamento de origem e coloque-os na embalagem original da impressora.