| Domů > Bezpečnost # Bezpečnostní pokyny Varování, upozornění a poznámky Výstražný symbol upozorňující na horké součásti Důležité bezpečnostní pokyny Uživatelé ve Velké Británii ## Varování, upozornění a poznámky Varování
je nutno pečlivě dodržovat, aby nedošlo ke zranění.
Upozornění
je nutné respektovat, aby nedošlo k poškození zařízení.
Poznámky
obsahují důležité informace a užitečné tipy k práci s tiskárnou.
Nahoru ## Výstražný symbol upozorňující na horké součásti
| Tento symbol je umístěn na tiskových hlavách a dalších součástech, které mohou být horké. Těchto součástí se nikdy nedotýkejte bezprostředně po použití tiskárny. Vždy několik minut vyčkejte, než vychladnou.
Nahoru ## Důležité bezpečnostní pokyny Před použitím tiskárny si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny. Kromě toho se řiďte všemi varováními a pokyny, které jsou vyznačeny přímo na tiskárně. ### Před uvedením tiskárny do provozu Nepokládejte tiskárnu na nestabilní povrch, blízko radiátoru nebo jiného topného tělesa. Umístěte tiskárnu na rovný, stabilní povrch. Pokud bude tiskárna nakloněná nebo postavená šikmo, nebude plně funkční. Nepokládejte tento produkt na měkký, nestabilní povrch, jako je postel nebo pohovka, nebo do malých, uzavřených místech, které neumožňují větrání. Dbejte na to, aby větrací otvory na krytu tiskárny byly volné, a nezasunujte do nich žádné předměty. Pro snadnou obsluhu a údržbu nechejte v okolí tiskárny dostatečně volný prostor. Bude-li to zapotřebí, tiskárnu umístěte tam, kde je možné ji snadno připojit ke kabelu síťového rozhraní. Používejte pouze typ napájecího zdroje, který je vyznačen na štítku tiskárny. Pokud si nejste jisti, jaké jsou charakteristiky zdrojů napájení ve vaší oblasti, obraťte se na místního dodavatele elektrické energie nebo na prodejce zařízení. Všechna zařízení připojte k řádně uzemněným elektrickým zásuvkám. Nepoužívejte zásuvky zapojené v okruhu, ve kterém jsou zapojeny kopírky nebo větrací systémy, které se pravidelně zapínají a vypínají. Nepoužívejte poškozený nebo odřený napájecí kabel. Napájecí kabel je třeba chránit proti odření, proříznutí, zkroucení a zauzlení a jiným způsobům poškození. Pokud pro zapojení tiskárny používáte prodlužovací kabel, zkontrolujte, zda celková kapacita proudu pro všechna zařízení zapojená pomocí tohoto kabelu nepřekračuje proudovou kapacitu kabelu. Ověřte také, zda celková kapacita proudu pro všechna zařízení zapojená do této elektrické zásuvky nepřekračuje kapacitu zásuvky v ampérech. Používejte pouze napájecí kabel dodaný s tímto zařízením. Použití jiného kabelu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Napájecí kabel tohoto zařízení se nesmí používat pro jiná zařízení. Použití s jiným zařízením může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Napájecí kabel musí být v souladu s místními bezpečnostními normami. Nepoužívejte ani neskladujte tiskárnu v místech, kde dochází k prudkým změnám teploty a kde je nadměrná vlhkost. Tiskárnu chraňte před přímým slunečním světlem, silným světlem, zdroji tepla, nadměrnou vlhkostí nebo prachem. Vyhýbejte se místům vystaveným otřesům a vibracím. Tiskárnu umístěte do blízkosti elektrické zásuvky, aby bylo snadné vypojit napájecí kabel. Celý počítačový systém chraňte před potenciálními zdroji elektromagnetického rušení, jako jsou reproduktory nebo základní stanice bezdrátových telefonů. Nepoužívejte elektrické zásuvky, jenž jsou řízení nástěnnými spínači nebo automatickými časovači. Přerušení dodávky energie může zapříčinit vymazání paměti tiskárny nebo počítače. Nepoužívejte také zásuvky, které jsou na stejném okruhu jako silné motory či jiná zařízení, která mohou zapříčinit pokles napětí. Používejte uzemněné elektrické zásuvky. Nepoužívejte zástrčku adaptéru. Pokud plánujete použít stojan, dodržujte tyto pokyny: - používejte stojan, který unese dvojnásobek váhy tiskárny. - nepoužívejte stojan, na kterém by tiskárna stála šikmo. Tiskárna musí být vždy přesně vodorovně. - napájecí kabel a kabel rozhraní umístěte tak, aby nepřekážely přísunu papíru. Je-li to možné, připevněte kabely k nohám podstavce tiskárny. ### Během údržby tiskárny Před čištěním tiskárnu odpojte od elektrické sítě; k čištění používejte vždy jen navlhčený hadřík. Dávejte pozor, aby se na tiskárnu nevylila žádná tekutina. Kromě případů výslovně popsaných v této příručce se tiskárnu nesnažte sami opravovat. V následujících případech odpojte tiskárnu od elektrické sítě a svěřte ji kvalifikovanému servisnímu technikovi: i. Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka. ii. Do tiskárny se vylila jakákoli tekutina. iii. Tiskárna spadla nebo došlo k poškození krytu. iv. Tiskárna nepracuje normálním způsobem nebo došlo k výrazné změně výkonu. Uvnitř nebo v blízkosti zařízení nepoužívejte aerosolové produkty obsahující hořlavé plyny. Mohl by vzniknout požár. Nastavujte pouze ty ovládací prvky, které jsou popsány v provozních pokynech. Následující informace se týkají uživatelů v Německu: Kvůli zajištění odpovídající ochrany tiskárny proti zkratu a přetížení musí být instalace v budově chráněna 16ampérovou pojistkou. Bei Anschluss des Druckers an die Stromversorgung muss sichergestellt werden, dass die Gebaudeinstallation mit einer 16 A-Sicherung abgesichert ist. Nedotýkejte se bílého kabelu uvnitř tiskárny. ### Během manipulace s papírem Nezakládejte do tiskárny zkroucený nebo přehýbaný papír. ### Během provozu tiskárny Nastavujte pouze ty ovládací prvky, které jsou popsány v návodu pro uživatele. Nesprávné nastavení jiných ovládacích prvků může způsobit poškození tiskárny, jehož oprava vyžaduje náročný zásah kvalifikovaného servisního technika. Po každém vypnutí tiskárny počkejte alespoň pět sekund, než ji znovu zapnete, jinak by se mohla poškodit. V průběhu tisku samočinného testu tiskárnu nevypínejte. Nejprve vždy zastavte tisk tlačítkem Pause a potom tiskárnu vypněte. Nepřipojujte tiskárnu znovu k zásuvce, jejíž napětí neodpovídá požadavkům tiskárny. Tiskovou hlavu nikdy nevyměňujte sami, mohlo by dojít k poškození tiskárny. Při výměně tiskové hlavy je třeba zkontrolovat také další součásti tiskárny. Při výměně kazety s páskou je třeba tiskovou hlavu posunout ručně. Pokud byla tiskárna právě používána, tisková hlava může být zahřátá. Než se jí dotknete, nechte ji několik minut vychladnout. ### Omezení použití Při použití přístroje v aplikacích s vysokými nároky na spolehlivost/bezpečnost, jako je letecká, železniční, námořní, automobilová doprava atd, prevence nehod, bezpečnostní zařízení atd. nebo funkční/přesná zařízení atd. je nutno zvážit, zda je produkt dostatečně bezpečný, případně do návrhu systému zapracovat pojistky a redundance, které zajistí potřebnou bezpečnost a celkovou spolehlivost systému. Tento přístroj nebyl navržen pro aplikace vyžadující extrémní hodnoty spolehlivost/bezpečnosti, jako je například letecké vybavení, komunikační zařízení, ovládání jaderných elektráren nebo lékařská technika související s přímou péčí atd., musíte proto sami provést kompletní analýzu a na jejím základě zvážit, zda je přístroj pro vás vhodný. Nahoru ## Uživatelé ve Velké Británii ### Použití doplňků Společnost Epson (UK) Limited neodpovídá za škody nebo problémy způsobené použitím jakéhokoli příslušenství nebo spotřebního materiálu, na nichž není uvedeno označení originálních výrobků společnosti Original Epson Products nebo označení výrobků schválených společností Epson (UK) Limited Epson Approved Products. ### Bezpečnostní informace Varování:
Toto zařízení musí být uzemněno. Ověřte na štítku, zda napětí zařízení odpovídá napětí zdroje napájení.
Důležité: Barvy vodičů elektrického kabelu připojeného k tomuto zařízení: Zelená a žlutá — uzemnění, modrá — nulový vodič, hnědá — pod napětím. Zapojení zástrčky: Vzhledem k tomu, že barvy vodičů napájecího kabelu nemusí odpovídat barevnému označení vývodů v zástrčce, postupujte následujícím způsobem: Zelenožlutý vodič musí být připojen ke svorce zástrčky označené písmenem E nebo symbolem uzemnění (). Modrý vodič musí být připojen k vývodu zástrčky označenému písmenem N. Hnědý vodič musí být připojen ke svorce zástrčky označené písmenem L. Pokud dojde k poškození zástrčky, vyměňte celý kabel nebo se poraďte s kvalifikovaným elektrikářem. Při výměně pojistek dbejte na to, aby pojistky měly správnou velikost a správný jmenovitý proud. Nahoru |