| Основная страница > Информация об устройстве # Транспортировка принтера Если принтер требуется транспортировать на некоторое расстояние, то тщательно упакуйте его, используя для этого его оригинальные упаковочные материалы и коробку. Для упаковки принтера в его оригинальные упаковочные материалы выполните указанные ниже действия. Осторожно!
При перемещении принтера поднимайте его, крепко удерживая принтер за нижнюю панель слева и справа. Чтобы снять картридж с красящей лентой, необходимо передвинуть печатающую головку вручную. Если принтер только что работал, то печатающая головка может быть горячей. Дайте ей остыть в течение нескольких минут.
| Удалите из принтера всю загруженную бумагу. Убедитесь, что принтер выключен.
| Отсоедините сетевой кабель от электрической розетки, а затем отсоедините от принтера интерфейсный кабель.
| Опустите направляющую для бумаги. Снимите опоры для бумаги.
| Если на принтере установлены дополнительные принадлежности, то снимите их и упакуйте в их оригинальные коробки.
| Убедитесь, что печатающая головка остыла. Затем снимите картридж с красящей лентой, как описано в разделе Замена картриджа с красящей лентой.
| Убедитесь, что трактор из комплекта поставки принтера установлен в позицию толкания.
| Упакуйте принтер, картридж с красящей лентой, направляющую для бумаги и кабель питания в их оригинальные упаковочные материалы и уложите в оригинальную коробку принтера.