| Home > Software della stampante # Uso di Bi-D Adjustment (Regolazione Bi-D) Regolazioni con Bi-D Adjustment (Regolazione Bi-D) Questa utility consente di effettuare regolazioni per correggere l'eventuale disallineamento delle linee verticali. ## Regolazioni con Bi-D Adjustment (Regolazione Bi-D) Per eseguire le regolazioni con Bi-D Adjustment (Regolazione Bi-D), procedere come segue. Attenzione:
Non spegnere la stampante mentre sta stampando il motivo di regolazione. In caso contrario, la stampante potrebbe memorizzare impostazioni scorrette. Se la stampante è stata spenta durante la regolazione, riavviare Bi-D Adjustment (Regolazione Bi-D). Non disattivare l'impostazione Packet Mode (Modo pacchetto). La connessione di rete non è supportata. Verificare che la stampante sia pronta per stampare prima di eseguire Bi-D Adjustment (Regolazione Bi-D). Se Bi-D Adjustment (Regolazione Bi-D) non viene stampato correttamente, ripristinare le impostazioni di default dei font e riprovare.
| Aprire il menu Utility, quindi fare clic sull'icona Bi-D Adjustment (Regolazione Bi-D). Per informazioni su come accedere al menu Utility, vedere Uso del driver per stampanti. Viene visualizzata la finestra Bi-D Adjustment (Regolazione Bi-D).
| Fare clic su Next (Avanti).
| Fare clic su Print (Stampa). La stampante stampa tre serie di motivi di regolazione.
| Osservare i motivi di regolazione e identificare la linea verticale più allineata. Quindi, selezionare il numero di linea corrispondente nella finestra Bi-D Adjustment (Regolazione Bi-D).
| Fare clic su Set (Imposta). Il motivo di regolazione viene memorizzato nella stampante.
Inizio |