| Основная страница > Решение проблем # Использование индикаторов ошибок Многие наиболее часто возникающие проблемы можно идентифицировать с помощью индикаторов на панели управления принтера. Если принтер перестал печатать и светятся или мигают один или несколько индикаторов или принтер издает звуковые сигналы, то для диагностики и решения проблемы руководствуйтесь приведенной ниже таблицей. Если проблему не удается устранить с помощью этой таблицы, см. раздел Проблемы и решения.
Состояние индикаторов на панели управления | Последовательность звуковых сигналов | Неполадка
Способ устранения
Pause | – | Принтер находится в состоянии паузы.
Нажмите кнопку Pause для возобновления печати.
| В тракте прохождения бумаги в данный момент находится бумага из другого источника бумаги.
Переместите рычаг освобождения бумаги назад в соответствующее положение и нажмите кнопку Load/Eject, чтобы извлечь лист из тракта прохождения бумаги. Затем верните рычаг в положение для используемой бумаги. Если необходимо, нажмите кнопку Pause, чтобы выключить индикатор Pause.
Paper Out Pause |  | В выбранном источнике бумаги принтера нет бумаги.
Загрузите бумагу в принтер. Если необходимо, нажмите кнопку Pause, чтобы выключить индикатор Pause.
| Неправильно загружена бумага
Извлеките бумагу и загрузите ее заново. Инструкции по загрузке бумаги см. в разделе Печать на непрерывной бумаге. Если необходимо, нажмите кнопку Pause, чтобы выключить индикатор Pause.
| В принтере застряла бумага.
Удалите застрявшую бумагу, как описано в разделе Устранение замятия бумаги.
Paper Out Pause |  | Непрерывная бумага не протягивается обратно до позиции готовности.
Оторвите по перфорации отпечатанный документ; затем нажмите кнопку Load/Eject. Принтер подаст бумагу в позицию готовности. Если необходимо, нажмите кнопку Pause, чтобы выключить индикатор Pause.
| Принтер неполностью выдал отдельный лист бумаги.
Нажмите кнопку Load/Eject, чтобы полностью извлечь лист. Если необходимо, нажмите кнопку Pause, чтобы выключить индикатор Pause.
| В принтере застряла бумага.
Удалите застрявшую бумагу, как описано в разделе Устранение замятия бумаги.
Pause | – | Перегрелась печатающая головка.
Выждите несколько минут. Принтер автоматически возобновит печать, как только печатающая головка немного охладится.
Все индикаторы на панели управления |  | В принтере произошла неизвестная ошибка.
Выключите принтер и оставьте его на несколько минут. После этого снова включите принтер. Если ошибка повторится, свяжитесь с продавцом принтера.
= светится, = мигает = короткая последовательность звуковых сигналов (три звуковых сигнала) = длинная последовательность звуковых сигналов (пять звуковых сигналов) Примечание
Если вы нажмете кнопку на панели управления, когда соответствующая функция недоступна, принтер издаст один звуковой сигнал.