| Home > Accessori opzionali e materiali di consumo # Installazione e uso degli accessori opzionali Supporto per carta in rotolo ## Supporto per carta in rotolo Il supporto per carta in rotolo opzionale (C81114) consente di utilizzare la stampante con la carta in rotolo da 216 mm (8,5 pollici) uguale a quella utilizzata con le macchine telex. Questo accessorio opzionale non è disponibile in tutti i paesi. Per installare e utilizzare il supporto per carta in rotolo, effettuare i passaggi che seguono:
| Spegnere la stampante e rimuovere la guida della carta.
| Posizionare il supporto per carta in rotolo sotto la stampante come mostrato di seguito. Far combaciare i due fori nella base con i due perni di posizionamento nella parte inferiore della stampante.
Attenzione:
Fare attenzione a non far cadere il supporto per carta in rotolo quando si solleva la stampante. È infatti il peso della stampante a tenerlo in posizione.
| Spingere la leva di rilascio della carta verso la posizione per fogli singoli.
| Tagliare il bordo iniziale della carta in rotolo senza fare curve. Far scorrere lo stelo del supporto per carta in rotolo fino al centro del rotolo della carta.
| Installare lo stelo e il rotolo della carta sul supporto per carta in rotolo. Orientare il rotolo in modo che la carta venga alimentata dalla parte inferiore del rotolo. Quindi, accendere la stampante.
| Posizionare il lato iniziale della carta verso l'alto sulla guida del percorso della carta per fogli singoli e inserirlo nel percorso della stampante per fogli singoli fino a quando non si avverte resistenza.
| Installare la guida della carta. Far scorrere la guida laterale sinistra verso il centro fino a quando non si ferma al segno della guida. Quindi, far scorrere la guida laterale destra fino al segno della guida opposta.
Inizio |