| Κεντρική σελίδα > Επίλυση προβλημάτων # Χρήση των ενδείξεων σφαλμάτων Μπορείτε να προσδιορίσετε πολλά από τα κοινά προβλήματα ενός εκτυπωτή, χρησιμοποιώντας τις λυχνίες του πίνακα ελέγχου. Εάν ο εκτυπωτής σας σταματήσει να λειτουργεί και μία ή περισσότερες φωτεινές ενδείξεις του πίνακα ελέγχου είναι αναμμένες ή αναβοσβήνουν ή εάν ο εκτυπωτής εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να διαγνώσετε και να επιδιορθώσετε το πρόβλημα. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας τον πίνακα, βλ. Προβλήματα και λύσεις.
Κατάσταση φωτεινής ένδειξης πίνακα | Τύπος ηχητικού σήματος | Πρόβλημα
Λύση
Pause | – | Ο εκτυπωτής βρίσκεται σε παύση.
Πατήστε το κουµπί Pause για να συνεχίσετε την εκτύπωση.
| Στη διαδρομή χαρτιού βρίσκεται αυτή τη στιγμή χαρτί από άλλη τροφοδοσία.
Μετακινήστε το μοχλό απελευθέρωσης χαρτιού πίσω στην κατάλληλη θέση και πατήστε το κουμπί Load/Eject για να αφαιρέσετε το χαρτί από τη διαδρομή χαρτιού. Στη συνέχεια τοποθετήστε το μοχλό στη θέση που θέλετε. Πατήστε το κουμπί Pause για να σβήσει η λυχνία Pause, αν χρειαστεί.
Paper Out Pause |  | Δεν έχει τοποθετηθεί χαρτί στην επιλεγμένη τροφοδοσία χαρτιού.
Τοποθετήστε χαρτί στον εκτυπωτή. Κατόπιν, πατήστε το κουμπί Pause για να σβήσει η λυχνία Pause, αν χρειαστεί.
| Το χαρτί δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
Αφαιρέστε το χαρτί και τοποθετήστε το ξανά. Για οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση του χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτύπωση σε συνεχόμενο χαρτί. Κατόπιν, πατήστε το κουμπί Pause για να σβήσει η λυχνία Pause, αν χρειαστεί.
| Παρουσιάστηκε εμπλοκή χαρτιού στον εκτυπωτή.
Αποκαταστήστε την εμπλοκή χαρτιού, όπως περιγράφεται στην ενότητα Διόρθωση εμπλοκής χαρτιού.
Paper Out Pause |  | Το συνεχόμενο χαρτί δεν τροφοδοτείται προς τα πίσω στη θέση αναμονής.
Κόψτε το έγγραφο που έχει εκτυπωθεί κατά μήκος της διάτρησης και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Load/Eject. Ο εκτυπωτής μετακινεί το χαρτί στη θέση αναμονής. Πατήστε το κουμπί Pause για να σβήσει η λυχνία Pause, αν χρειαστεί.
| Ένα μεμονωμένο φύλλο χαρτιού δεν έχει εξαχθεί πλήρως.
Πατήστε το κουμπί Load/Eject για εξαγωγή του φύλλου. Κατόπιν, πατήστε το κουμπί Pause για να σβήσει η λυχνία Pause, αν χρειαστεί.
| Παρουσιάστηκε εμπλοκή χαρτιού στον εκτυπωτή.
Αποκαταστήστε την εμπλοκή χαρτιού, όπως περιγράφεται στην ενότητα Διόρθωση εμπλοκής χαρτιού.
Pause | – | Η κεφαλή εκτύπωσης έχει υπερθερμανθεί.
Περιμένετε λίγα λεπτά. Μόλις η κεφαλή κρυώσει, ο εκτυπωτής θα συνεχίσει αυτόματα την εκτύπωση.
Όλες οι φωτεινές ενδείξεις στον πίνακα ελέγχου |  | Παρουσιάστηκε άγνωστο σφάλμα στον εκτυπωτή.
Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και περιμένετε για μερικά λεπτά πριν τον ενεργοποιήσετε ξανά. Εάν το σφάλμα παρουσιαστεί ξανά, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.
= αναμμένη, = αναβοσβήνει = σύντομη σειρά ηχητικών σημάτων (τρία σήματα) = μακρά σειρά ηχητικών σημάτων (πέντε σήματα) Σημείωση:
Εάν πατήσετε ένα κουμπί στον πίνακα ελέγχου ενώ η αντίστοιχη λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη, ο εκτυπωτής εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα.