| Strona główna > Panel sterowania # Korzystanie z panelu sterowania Przyciski i lampki na panelu sterowania Wybieranie wbudowanej czcionki Działania panelu sterowania w trybie uśpienia Proste działania drukarki—takie jak przejście do nowego wiersza lub nowego arkusza, ładowanie i wysuwanie papieru oraz wybór czcionek—można wykonywać za pomocą przycisków na panelu sterowania. Kontrolki na panelu sterowania informują o stanie drukarki. ## Przyciski i lampki na panelu sterowania 1. Lampki wyboru czcionki Wskazuje bieżący wybór czcionki.
| Jakość robocza — druk szybki
| Jakość robocza
| Roman
| Sans Serif
| Courier
| Prestige
| Script
| Inne
= włączone, = wyłączone, = miganie Zaświeca się i kontynuuje pracę przy ustawieniach domyślnych. 2. Kontrolka Tear Off (Font) Miga, gdy papier ciągły jest w położeniu odrywania. 3. Przycisk Tear Off (Font)* Przesuwa papier ciągły do położenia odrywania. Przesuwa papier ciągły do tyłu z położenia odrywania do położenia górnej krawędzi arkusza. 4. Przycisk LF/FF** Naciśnięcie i zwolnienie powoduje przesuwanie papieru wiersz po wierszu. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje wysunięcie pojedynczego arkusza lub przesunięcie w przód papieru ciągłego do następnego położenia górnej krawędzi arkusza. 5. Przycisk Load/Eject** Ładuje pojedynczy arkusz papieru. Wysuwa pojedynczy arkusz papieru, jeśli jest załadowany. Ładuje papier ciągły z położenia gotowości. Przesuwa papier ciągły do tyłu do położenia gotowości. 6. Przycisk Pause Zatrzymuje tymczasowo drukowanie; wznawia drukowanie po ponownym naciśnięciu. Naciśnięcie i przytrzymanie przez trzy sekundy powoduje włączenie trybu korekty mikro**. Ponowne naciśnięcie wyłącza ten tryb. 7. Kontrolka Paper Out Świeci się, jeżeli papier nie został załadowany do wybranego źródła lub został załadowany nieprawidłowo. Miga, jeżeli papier nie został całkowicie wysunięty lub przy blokadzie papieru. Miga przez trzy sekundy z kontrolką Pause po włączeniu trybu blokowania. 8. Kontrolka Pause Świeci się, gdy praca drukarki jest wstrzymana. Miga, gdy drukarka jest w trybie korekty mikro**. Miga przy przegrzaniu głowicy drukującej. Miga przez trzy sekundy z kontrolką Paper Out po włączeniu trybu blokowania. Tylko ta kontrolka jest włączona w trybie uśpienia. Wszystkie inne kontrolki są wyłączone. * Wybór czcionki: W trybie korekty mikro można wybrać czcionkę używaną do drukowania poprzez naciśnięcie przycisku Tear Off (Font). Kontrolki wyboru czcionki świecą się, gasną lub migają, wskazując wybraną czcionkę. ** Tryb korekty mikro: Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez trzy sekundy przycisku Pause drukarka zostanie przełączona do trybu korekty mikro. W trybie tym można nacisnąć przyciski LF/FF i Load/Eject , aby dostosować położenie górnej krawędzi arkusza lub położenie odrywania. Patrz Dostosowywanie położenia szczytu arkusza. Do góry ## Wybieranie wbudowanej czcionki Aby wybrać wbudowaną czcionkę przyciskami na panelu sterowania drukarki, należy wykonać poniższe czynności:
| Upewnij się, że drukarka aktualnie nie drukuje. Jeśli drukuje, poczekaj na zakończenie drukowania.
| Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk Pause, aby przejść do trybu korekty mikro. Zacznie migać kontrolka Pause. Dwie kontrolki wyboru czcionki wskazują aktualny wybór czcionki.
| Naciśnij kilkakrotnie przycisk Tear Off (Font) w celu przejścia między dostępnymi opcjami wyboru; przerwij naciskanie po uzyskaniu żądanej czcionki, której wzór będzie widoczny na panelu sterowania. Wybór pozostanie aktywny aż do następnej zmiany.
Uwaga:
Ustawienia wprowadzane w aplikacjach zastępują zwykle ustawienia wykonywane z poziomu panelu sterowania drukarki. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy wybierać czcionkę i jej gęstość za pomocą aplikacji. Za pomocą panelu sterowania nie można wybierać czcionek kodów paskowych.
Do góry ## Działania panelu sterowania w trybie uśpienia Drukarka przejdzie do trybu uśpienia po 4 minutach i 30 sekundach od poprzedniej czynności i gdy nie pojawią się błędy. Poniższe działania spowodują powrót drukarki z trybu uśpienia. Wysyłanie danych drukowania. Naciśnięcie przycisku na panelu sterowania. Pojedyncze naciśnięcie przycisku powoduje powrót drukarki z trybu uśpienia i wskazanie aktualnego stanu za pomocą kontrolek panelu sterowania. W celu użycia normalnych funkcji przycisku naciśnij przycisk jeszcze raz. Uwaga:
Naciśnięcie przycisku tylko raz powoduje powrót drukarki z trybu uśpienia. Po upływie ponad 20 sekund bez dodatkowych czynności nastąpi ponowny powrót do trybu uśpienia.
Do góry |