| Beginpagina > Probleemoplossing # Een papierstoring oplossen Ga als volgt te werk om een papierstoring op te heffen. Let op:
Raak de witte kabel in de printer niet aan.
| Zet de printer uit.
| Als op de papiergeleider een enkel vel papier is vastgelopen, kunt u dit voorzichtig verwijderen.
| Open het printerdeksel. Als u kettingpapier laadt, verwijdert u de papiergeleider.
| Als er kettingpapier in de printer vastzit, scheurt u de nieuwe papiertoevoer op de perforatie af.
| Draai de knop aan de rechterkant van de printer van u af om het papier in de printer uit te werpen. Verwijder alle resterende stukjes papier.
Let op:
Gebruik de knop aan de rechterkant van de printer alleen om vastgelopen papier te verwijderen en alleen als de printer is uitgezet. Anders kunt u de printer beschadigen of de positie voor de bovenkant van het papier of de afscheurpositie kwijtraken.
Opmerking:
De lampjes op het bedieningspaneel kunnen gaan knipperen als u de knop met de hand draait terwijl de printer is uitgeschakeld. Dat is geen defect.
| Plaats de papiergeleider eventueel terug en sluit de printerkap.
| Zet de printer aan. Controleer of de lampjes Paper Out en Pause zijn uitgeschakeld.
Als er nog papier in de printer is achtergebleven, gaat u als volgt te werk om dit te verwijderen.
| Zet de printer uit.
| Open de printerkap en zet de papierontgrendelingshendel in de stand voor kettingpapier.
| Verwijder de papierspanningseenheid.
| Verwijder het vastgelopen papier.
| Stel de papierontgrendelingshendel in aan de hand van het gebruikte papier.
| Schakel de printer in, laad het papier en sluit de printerkap.