Indeks
0 ukośnik
0 slash
A.G.M.
A.G.M.
Anulowanie drukowania
Anulowanie drukowania
Automatyczne odrywanie
Auto tear off
Automatyczne wysunięcie wiersza
Auto line feed
Automatyczny powrót karetki
Auto CR (powrót karetki)
Autotest
Drukowanie autotestu
Blokada papieru, usuwanie
Usuwanie zakleszczeń papieru
Czas oczekiwania automatycznego interfejsu
Auto I/F (interfejs) wait time
Czas oczekiwania podawania ręcznego
Manual feed wait time
Czcionka
Font
International character set for Italic table
Czyszczenie drukarki
Czyszczenie drukarki
Drukarka
udostępnianie
Udostępnianie drukarki
Drukowanie dwukierunkowe (Bi-d)
Print direction
Drukowanie jednokierunkowe (Uni-d)
Print direction
Dźwignia grubości papieru
Regulacja pozycji dźwigni grubości papieru
Długość danych
Data length
Długość strony dla podajnika
Page length for tractor
EPSON Status Monitor 3
Informacje o oprogramowaniu drukarki
Korzystanie z programu EPSON Status Monitor 3
dostęp
Dostęp do programu EPSON Status Monitor 3
konfigurowanie
Konfigurowanie programu EPSON Status Monitor 3
ESC/P 2
Kody sterujące EPSON ESC/P 2
Gęstość czcionki
Pitch
IBM PPDS
Kody sterujące emulacji IBM PPDS
interfejs USB
I/F (interfejs) mode
Interfejs USB
problemy
Rozwiązywanie problemów z interfejsem USB
Kaseta z taśmą
Oryginalna kaseta z taśmą firmy Epson
Parametry mechaniczne
Kierunek druku
Print direction
Klient
z Windows 7, Vista, XP lub 2000
Konfigurowanie komputerów-klientów
Kontaktowanie się z firmą Epson
Przed kontaktem z firmą Epson
Kontrolki
Korzystanie z panelu sterowania
Koperty
drukowanie
Koperty
specyfikacje
Papier
Korekta dwukierunkowa
Korzystanie z funkcji Bi-D Adjustment (Korekta dwukierunkowa)
Korekta mikro
Dostosowywanie położenia odrywania
Dostosowywanie położenia szczytu arkusza
Przesuwanie papieru do krawędzi odrywania
Lista poleceń
ESC/P 2
Kody sterujące EPSON ESC/P 2
IBM PPDS
Kody sterujące emulacji IBM PPDS
Międzynarodowe zestawy znaków
Parametry elektroniczne
Obsługa klienta
Przed kontaktem z firmą Epson
Odinstalowywanie
oprogramowanie drukarki
Odinstalowywanie oprogramowania drukarki
Odrywanie
Przesuwanie papieru do krawędzi odrywania
automatyczne
Automatyczne przesuwanie papieru do położenia odrywania
przycisk
Korzystanie z przycisku Tear Off (Odrywanie)
regulacja
Dostosowywanie położenia odrywania
Opcje
uchwyt papieru w rolce
Uchwyt mocowania papieru w rolce
Oprogramowanie
ustawienie domyślne
Software
Panel
Korzystanie z panelu sterowania
Panel sterowania
Korzystanie ze wskaźników błędów
Korzystanie z panelu sterowania
kontrolki
Korzystanie z panelu sterowania
panel
Korzystanie z panelu sterowania
przyciski
Korzystanie z panelu sterowania
Papier ciągły
drukowanie
Drukowanie na papierze ciągłym
specyfikacje
Papier
Papier rolkowy
tryb ustawień domyślnych
Roll paper
Papier wielowarstwowy
drukowanie
Papier wielowarstwowy
specyfikacje
Papier
Papier w rolce
drukowanie
Uchwyt mocowania papieru w rolce
Papier z rolki
specyfikacje
Papier
Parzystość
Parity
Pojedyncze arkusze
drukowanie
Drukowanie na pojedynczych arkuszach
specyfikacje
Papier
Pokrętło
drukarka
Usuwanie zakleszczeń papieru
Pomijanie nad perforacją
Skip over perforation
Pomoc techniczna
Przed kontaktem z firmą Epson
Przyciski
Korzystanie z panelu sterowania
Regulacja
dźwignia grubości papieru
Regulacja pozycji dźwigni grubości papieru
położenie górnej krawędzi arkusza
Dostosowywanie położenia szczytu arkusza
położenie odrywania
Dostosowywanie położenia odrywania
Przesuwanie papieru do krawędzi odrywania
Rozwiązywanie problemów
Problemy z USB
Rozwiązywanie problemów z interfejsem USB
usuwanie blokad papieru
Usuwanie zakleszczeń papieru
Serwer
z Windows 7, Vista, XP lub 2000
Konfigurowanie drukarki jako drukarki współużytkowanej
Specyfikacje
elektroniczne
Parametry elektroniczne
listy poleceń
Kody sterujące emulacji IBM PPDS
Kody sterujące EPSON ESC/P 2
mechaniczne
Parametry mechaniczne
międzynarodowe zestawy znaków
Parametry elektroniczne
papier
Papier
środowiskowe
Warunki pracy i przechowywania
standardy i certyfikaty
Standardy i certyfikaty
tablice znaków
Parametry elektroniczne
wbudowane czcionki
Parametry elektroniczne
wyrównanie papieru
Wyrównanie papieru
zalecany obszar drukowania
Zalecany obszar drukowania
Specyfikacje papieru
Papier
Status Monitor 3
Informacje o oprogramowaniu drukarki
Korzystanie z programu EPSON Status Monitor 3
Sterownik (sterownik drukarki)
Informacje o oprogramowaniu drukarki
Sterownik drukarki
dostęp
Używanie sterownika drukarki
odinstalowywanie
Odinstalowywanie oprogramowania drukarki
ustawienia
Przegląd ustawień sterownika drukarki
Zmiana ustawień sterownika drukarki
Szybkość transmisji
Baud rate
Tablica znaków
lista
Parametry elektroniczne
ustawienie
Character table
Timer wyłączenia zasilania
Power off timer
Transport drukarki
Transportowanie drukarki
Tryb blokowania
Tryb blokowania
Tryb cichy
Low-noise mode
Tryb dwukierunkowy interfejsu równoległego
Parallel I/F bidirectional mode
Tryb interfejsu
I/F (interfejs) mode
Tryb pakietów
Packet mode
Tryb uśpienia
działania panelu
Działania panelu sterowania w trybie uśpienia
Tryb ustawień domyślnych
Zmiana ustawień domyślnych
Uchwyt papieru w rolce
Uchwyt mocowania papieru w rolce
Ustawienia domyślne
lista opcji
Tryb ustawień domyślnych
Ustawienie Brzęczyk (sygnał dźwiękowy)
Buzzer (sygnał dźwiękowy)
Ustawienie drukarki
Korzystanie z funkcji Printer Setting (Ustawienie drukarki)
Wbudowana czcionka
wybieranie
Wybieranie wbudowanej czcionki
Wbudowane czcionki
lista
Parametry elektroniczne
Wskazanie błędu
Korzystanie ze wskaźników błędów
Wyjmowanie
drukowany dokument z
Wyjmowanie drukowanego dokumentu z traktora pchającego
Wyrównanie linii pionowych
Drukowanie autotestu
Wyrównanie papieru
Wyrównanie papieru
Zalecany obszar drukowania
Zalecany obszar drukowania
Zestaw znaków międzynarodowych dla tablicy kursywy
International character set for Italic table