| Kezdőlap > Kiegészítők és fogyóeszközök # A kiegészítők beszerelése és használata Papírtekercstartó ## Papírtekercstartó Az opcionális papírtekercstartó (C81114) segítségével a telexgépekkel használthoz hasonló 216 mm (8,5 hüvelyk) széles papírtekercset tölthet be a nyomtatóba. Ez a kiegészítő nem minden országban érhető el. A következőkben megismerkedhet a papírtekercstartó felszerelésének és használatának lépéseivel:
| Kapcsolja ki a nyomtatót, és vegye le róla a papírvezetőt.
| Helyezze a papírtekercstartót az ábra szerint a nyomtató alá. Illessze rá a két nyílást a nyomtató alján levő két pozicionálócsapra.
Vigyázat!
Vigyázzon, nehogy leejtse a papírtekercstartót, amikor megemeli a nyomtatót. A tartót csak a nyomtató súlya tartja a helyén.
| A papíradagoló kart állítsa a különálló lapok nyomtatására szolgáló pozícióba.
| Vágja le egyenesre a papírtekercs belépő élét. Dugja át a papírtekercstartó tengelyét a tekercsen.
| Tegye rá a tengelyt és a papírtekercset a papírtekercstartóra. Úgy álljon a tekercs, hogy az aljáról húzódjon be a papír. Ezután kapcsolja be a nyomtatót.
| Vigye át a papír belépő élét a lapok nyomtatására használt papírvezető nyíláson, és vezesse be a nyomtatónak a lapok nyomtatására való nyílásába, amíg ellenállásba nem ütközik.
| Szerelje fel a papírvezetőt. Csúsztassa a bal oldali élvezetőt középre, hogy a vezetőjelnél álljon meg. Ezután tolja el a papírvezetőt az ellenkező oldali vezetőjelhez.
Lap teteje |