| Beginpagina > Printersoftware # EPSON Status Monitor 3 gebruiken EPSON Status Monitor 3 instellen EPSON Status Monitor 3 openen Met EPSON Status Monitor 3 kunt u de status van uw printer controleren en krijgt u waarschuwingen wanneer printerfouten optreden. Het programma biedt bovendien instructies voor het oplossen van problemen, indien nodig. EPSON Status Monitor 3 is beschikbaar als: De printer rechtstreeks is aangesloten op de hostcomputer via de parallelle poort [LPT1] of de USB-poort. Uw systeem zodanig is geconfigureerd dat bidirectionele communicatie wordt ondersteund. EPSON Status Monitor 3 is geïnstalleerd als de printer rechtstreeks is verbonden en u de printerdriver installeert zoals beschreven in Start Here of de Installatiegids. Als de printer wordt gedeeld, moet u EPSON Status Monitor 3 zodanig instellen dat de gedeelde printer op de printerserver en op clientcomputers kan worden gecontroleerd. Zie EPSON Status Monitor 3 instellen en De printer instellen in een netwerk. Let op:
U kunt weliswaar afdrukken naar een rechtstreeks aangesloten printer vanaf een externe locatie door de functie Remote Desktop (Extern bureaublad)* van Windows 7, Vista of XP te gebruiken, kan een communicatiefout optreden. * De functie Extern bureaublad: Een functie waarmee een gebruiker toegang krijgt vanaf een mobiele computer op een externe locatie tot toepassingen of bestanden op een computer die verbonden is met het kantoornetwerk.
Opmerking:
Als u een computer gebruikt waarop Windows 7, Vista of XP wordt uitgevoerd en waarop meerdere gebruikers zich hebben aangemeld, kan er een foutbericht worden weergegeven als de printers door meerdere gebruikers tegelijkertijd worden gecontroleerd. Als EPSON Status Monitor 3 is geïnstalleerd met Windows Firewall ingeschakeld (aanbevolen), kan de gedeelde printer misschien niet worden gecontroleerd. U lost dit probleem op door EEBAgent.exe toe te voegen aan de Exceptions (Uitzonderingen) voor de firewall.
## EPSON Status Monitor 3 instellen Ga als volgt te werk om EPSON Status Monitor 3 in te stellen:
| Voor Windows 7: Klik op Start gevolgd door Devices and Printers (Apparaten en printers).
Voor Windows Vista: Klik op Start, Control Panel (Configuratiescherm), Hardware and Sound (Hardware en geluiden), en ten slotte op Printers. Voor Windows XP Professional edition: Klik op Start gevolgd door Printers and Faxes (Printers en faxapparaten). Voor Windows XP Home edition: Klik op Start, klik op Control Panel (Configuratiescherm) gevolgd door Printers and Faxes (Printers en faxapparaten). Voor Windows 2000: Klik op Start, wijs Settings (Instellingen) aan en klik op Printers.
| Rechtsklik op het pictogram van de printer, klik op Printer properties (Eigenschappen van printer) (Windows 7) of Properties (Eigenschappen) (Windows Vista, XP, and 2000) en klik op de tab Utility (Hulpprogramma).
| Klik op de knop Monitoring Preferences (Controlevoorkeuren). Het dialoogvenster Monitoring Preferences (Controlevoorkeuren) verschijnt.
| De volgende instellingen zijn beschikbaar:
Select Notification (Melding selecteren) | Deze optie geeft aan of het selectievak je voor een onderdeel met een fout is ingeschakeld On (Aan) of uitgeschakeld Off (Uit). Schakel het selectievakje in als u de geselecteerde foutmelding wilt weergeven.
Select Shortcut Icon (Pictogram voor snelkoppeling selecteren) | Het geselecteerde pictogram wordt weergegeven op de taakbalk. Het voorbeeld van de instelling wordt weergegeven in het rechtervenster. Door te klikken op het snelkoppelingspictogram kunt u het dialoogvenster Monitoring Preferences gemakkelijk openen.
Receive error notification for shared printers (Foutmelding ontvangen voor gedeelde printers) | Als u foutmeldingen wilt ontvangen voor een gedeelde printer, schakelt u dit selectievakje in.
Allow monitoring of shared printer (Controle van gedeelde printers toestaan) | Als u een gedeelde printer wilt kunnen controleren via andere computers, schakelt u dit selectievakje in. Opmerking: U moet u aanmelden bij Windows als Administrator.
Opmerking:
Klik op de knop Default (Standaard) als u de standaardinstellingen van alle onderdelen wilt herstellen.
Boven ## EPSON Status Monitor 3 openen Voer een van de volgende handelingen uit om EPSON Status Monitor 3 te openen: Dubbelklik op het snelkoppelingspictogram in de vorm van een printer op de taakbalk. Als u een snelkoppelingspictogram wilt toevoegen aan de taakbalk, gaat u naar het menu Hulpprogramma en volgt u de instructies. Open het menu Utility en klik op het pictogram EPSON Status Monitor 3. Zie Met de printerdriver voor informatie over het openen van het tabblad Utility (Hulpprogramma). Als EPSON Status Monitor 3 op de hierboven beschreven manier wordt geopend, wordt het volgende venster voor de printerstatus weergegeven. In dit venster wordt informatie over de status van de printer weergegeven. Opmerking:
Soms kan tijdens het afdrukken de printerstatus niet worden opgevraagd. Als dat het geval is, klikt u in EPSON Status Monitor 3 op de tab Utility (Hulpprogramma) en gebruikt u de printer waarvan het statusvenster is geopend.
Boven |