| الصفحة الرئيسية > التعامل مع الورق # الطباعة على الورق الخاص ضبط ذراع سمك الورق النماذج متعددة الأجزاء الأظرف بالإضافة إلى ما سبق، يمكن لهذه الطابعة الطباعة على تشكيلة كبيرة من أنواع الورق بما فيها النماذج متعددة الأجزاء والملصقات والأظرف. وفيما يتعلق بالنماذج متعددة الأجزاء، يجب ألاّ تتم الطباعة على مسافة تقل عن 13 مم (0,5 بوصة) من كلا جانبي الصفحة. للحصول على معلومات حول المنطقة القابلة للطباعة الموصى بها في الأظرف، انظر منطقة الطباعة الموصى بها. تنبيه:
عند الطباعة على النماذج متعددة الأجزاء أو الورق ذي السُمك غير العادي أو الأظرف، تأكد أن إعدادات البرنامج تحافظ على إجراء الطباعة بالكامل في المنطقة القابلة للطباعة الموصى بها. ذلك لأن الطباعة خارج حواف هذه الأنواع من الورق يمكن أن تتلف رأس الطباعة.
## ضبط ذراع سمك الورق قبل الطباعة على الورق الخاص، يجب تغيير إعداد سُمك الورق. اتبع هذه الخطوات لضبط إعداد سُمك الورق:
| افتح غطاء الطابعة. يوجد ذراع سُمك الورق على الجانب الأيسر من الطابعة. وتشير الأعداد الموجودة بجوار الذراع إلى إعداد السُمك.
| استخدم الجدول أدناه لتحديد سُمك الورق المناسب.
نوع الورق | وضع ذراع سُمك الورق
الورق العادي | صفحات مفردة | -1 أو 0
الورق المتصل
النماذج متعددة الأجزاء | جزءان (أصل + نسخة) | 1
3 أجزاء (أصل+2 نسخ) | 2
4 أجزاء (أصل+3 نسخ) | 3
الأظرف | 3 إلى 5
| أغلق غطاء الطابعة.
أعلى ## النماذج متعددة الأجزاء يمكنك استخدام الورق المتصل أو نماذج الورق المفرد متعددة الأجزاء الخالية من الكربون التي قد تصل إلى أربعة أجزاء (أصل وثلاث نسخ). قبل الطباعة على النماذج، اضبط ذراع سُمك الورق كما هو موضح في القسم السابق. وتساعدك النصائح التالية في الحصول على نتائج جيدة: لا تستخدم سوى النماذج المتصلة متعددة الأجزاء التي يتم ربطها باستخدام الصمغ النقطي أو دبابيس الورق. لا تقم أبدًا بتحميل النماذج المتصلة متعددة الأجزاء التي تكون مربوطة بدبابيس معدنية أو شريط أو صمغ متصل. استخدم فقط نماذج الورق المنفصل متعددة الأجزاء والمُثبَتَة من أعلى بالصمغ الخطي. قم بإدخال حافة النماذج المثبتة بالصمغ في الطابعة أولاً. استخدم فقط النماذج متعددة الأجزاء الخالية من التجعدات والتموجات. إذا احتجت إلى ضبط موضع التحميل، فاستخدم برنامج التطبيق أو قم بتغيير موضع التحميل كما هو موضح في ضبط موضع أعلى النموذج. عند استخدام نماذج متصلة متعددة الأجزاء مثبتة بواسطة التجعيد الجانبي، فقد تكون النُسخ غير محاذية للأصل. إذا حدث ذلك، فارفع موجه الورق. أعلى ## الأظرف يمكنك تغذية الأظرف تغذية منفصلة باستخدام موجه الورق. تذكر النصائح التالية دائمًا: قبل تحميل ظرف، قم بضبط ذراع سُمك الورق على الموضع المناسب. انظر ضبط ذراع سمك الورق. لتحميل ظرف، اتبع الخطوات في تحميل الصفحات المفردة. أدخل الحافة العريضة من الظرف في الطابعة أولاً، مع جعل الجانب القابل للطباعة متجهًا لأسفل. وعند إدخال الظرف بين موجهي الورق، اضغطه بإحكام مع الإمساك به حتى تتم تغذيته في الطابعة. استخدم الأظرف في الظروف العادية لدرجات الحرارة والرطوبة فقط. تأكد من بقاء الطباعة بالكامل في المنطقة القابلة للطباعة الموصى بها. يجب ألاّ تتعدى رأس الطباعة الحافة اليسرى أو اليمنى من الظرف أو أي ورق سميك آخر. (انظر مواصفات الطابعة لمعرفة المواصفات.) ويُفضَل طباعة عينة اختبارية باستخدام صفحة مفردة عادية من الورق قبل إجراء الطباعة على الأظرف. أعلى |