| Acasă > Informaţii despre produs # Specificaţiile imprimantei Mecanice Electronice Electrice De mediu Hârtie Zona de tipărit recomandată Aliniere hârtie ## Mecanice
Metoda de tipărire: | matrice de puncte prin lovire cu 24 ace
Viteza de imprimare: | Schiţă la viteză mare | 347 cps la 10 cpi 416 cps la 12 cpi
Schiţă | 260 cps la 10 cpi 312 cps la 12 cpi 390 cps la 15 cpi
Schiţă condensat | 222 cps la 17 cpi 260 cps la 20 cpi
LQ | 86 cps la 10 cpi 103 cps la 12 cpi 129 cps la 15 cpi
LQ condensat | 147 cps la 17 cpi 172 cps la 20 cpi
Direcţie de tipărire: | Tipărire bidirecţională cu căutare logică de text şi elemente grafice. Tipărirea unidirecţională a textelor şi elementelor grafice poate fi selectată utilizând comenzi software.
Spaţiere rânduri: | 4,23 mm (1/6 inchi) sau programabil în creşteri de 0,0706 mm (1/360 inchi)
Coloane tipăribile: | 80 coloane (la 10 cpi)
Rezoluţie: | 360 × 180 dpi maxim
Metodă de alimentare: | Alimentare prin fricţiune (intrare hârtie spate) Alimentare cu mecanism de tracţiune prin împingere (intrare hârtie spate)
Alimentator: | Mecanism de tracţiune prin împingere în spate Suport pentru rolă de hârtie (opţional)
Viteza de alimentare cu hârtie: | Continuă | 53 mm/secundă (3,61 inchi/secundă)
Intermitent | 57 msec/rând la spaţiere de rând de 1/6 inchi
Fiabilitate: | Volum total de tipărire | 20 milioane de rânduri (cu excepţia capului de imprimare) MTBF 10.000 POH (ciclu de 25%)
Durata de viaţă a capului de tipărire | 400 de milioane de lovituri per ac
Dimensiuni şi greutate: | Când se utilizează hârtie continuă:
Înălţime | 199 mm (7,8 inchi)
Lăţime | 362 mm (14,3 inchi)
Adâncime | 335 mm (13,2 inchi)
(inclusiv suporturile pentru hârtie şi butonul.)
Când se utilizează coli unice:
Înălţime | 199 mm (7,8 inchi)
Lăţime | 362 mm (14,3 inchi)
Adâncime | 307 mm (12,1 inchi)
(inclusiv suporturile pentru hârtie şi butonul.)
Greutate | aprox. 4 kg (8.8 lb)
Bandă: | Cartuş cu bandă neagră (S015633)
Durata de viaţă a benzii (Schiţă, 10 cpi, 48 puncte/caracter) | Banda neagră | 2,5 milioane de caractere
Zgomot acustic: | Aprox. 53 db (A) (şablon ISO 7779)
Sus ## Electronice
Interfeţe: | O interfaţă paralelă de 8 biţi, bidirecţională standard cu suport pentru modul tetradă IEEE-1284, o interfaţă serială EIA-232D şi o interfaţă USB (ver. 2.0)
Memorie tampon: | 128 KB
Fonturi încorporate: | Fonturi raster: EPSON Draft 10, 12, 15 cpi EPSON Roman 10, 12, 15 cpi, proporţional EPSON Sans Serif 10, 12, 15 cpi, proporţional EPSON Courier 10, 12, 15 cpi EPSON Prestige 10, 12 cpi EPSON Script 10 cpi EPSON OCR-B 10 cpi EPSON Orator 10 cpi EPSON Orator-S 10 cpi EPSON Script C proportional Fonturi scalabile: EPSON Roman 10,5 pt., 8-32 pt. (la fiecare 2 pt.) EPSON Sans Serif 10,5 pt., 8-32 pt. (la fiecare 2 pt.) EPSON Roman T 10,5 pt., 8-32 pt. (la fiecare 2 pt.) EPSON Sans Serif H 10,5 pt., 8-32 pt. (la fiecare 2 pt.) Fonturi cod de bare: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET
Tabele de caractere: | Standard: Una Italic şi 12 tabele de caractere grafice: Tabel Italic, PC 437 (US, Europa standard), PC 850 (Multilingv), PC 860 (Portugheză), PC 863 (Franceză-Canadiană), PC 865 (Nordică), PC 861 (Islandeză), BRASCII, Abicomp, Roman 8, ISO Latin 1, PC 858, ISO 8859-15 Extins: Una Italic şi 40 tabele de caractere grafice: Tabel Italic, PC437 (US, Europa standard), PC850 (Multilingv), PC437 Greacă, PC853 (Turcă), PC855 (Chirilică), PC852 (Europa de Est), PC857 (Turcă), PC866 (Rusă), PC869 (Greacă), MAZOWIA (Polonia), Code MJK (CSFR), ISO 8859-7 (Latină/Greacă), ISO Latin 1T (Turcă), Bulgaria (Bulgară), PC 774 (LST 1283:1993), Estonia (Estonia), ISO 8859-2, PC 866 LAT. (Letonă), PC 866 UKR (Ucraina), PC860 (Portugheză), PC861 (Islandeză), PC865 (Nordică), PC864 (Arabă), PC APTEC (Arabă), PC 708 (Arabă), PC 720 (Arabă), PCAR864 (Arabă), PC863 (Franceză-Canadiană), Abicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15, PC771 (Lituania), PC437 Slovenia, PC MC, PC1250, PC1251, KZ1048 (Kazahstan)
Seturi de caractere: | 13 seturi de caractere internaţionale: SUA, Franţa, Germania, Regatul Unit, Danemarca I, Suedia, Italia, Spania I, Japonia, Norvegia, Danemarca 2, Spania 2, America Latină
Sus ## Electrice Acest produs va intra în modul de repaus după o perioadă de neutilizare. Intervalul de timp a fost setat din fabrică pentru a asigura conformitatea cu standardele Energy Star de eficienţă energetică şi nu poate fi modificat de consumator.
| Model 220 la 240 V
Gama tensiunii de intrare | De la 198 la 264 V c.a.
Gama de frecvenţă nominală | Între 50 şi 60 Hz
Gama de frecvenţă de intrare | Între 49,5 şi 60,5 Hz
Curent nominal | 0,8 A (maxim 2 A în funcţie de tipul de caracter)
Putere consumată | Aprox. 24 W (şablon literă ISO/IEC 10561) Aprox. 8 W în modul de repaus Aprox. 1,3 W în modul de repaus* Aprox. 0,5 W în modul oprit 0 W în modul oprit
* modul de repaus: Dacă trec 4 minute şi 30 de secunde în următoarea stare, imprimanta intră în modul de repaus. - Nicio operaţie - Nicio eroare - Nu există date în memoria tampon de intrare Notă:
Verificaţi eticheta de pe partea posterioară a imprimantei pentru a vedea tensiunea imprimantei.
Sus ## De mediu
| Temperatură (fără condensare) | Umiditatea (fără condensare)
Funcţionare | între 5 şi 35˚C (între 41 şi 95˚F) | între 10 şi 80% UR
Depozitare | între -30 şi 60˚C (între -22 şi 140˚F) | între 0 şi 85% UR
Sus ## Hârtie Notă:
Folosiţi hârtie reciclată, plicuri şi formulare cu părţi multiple şi coli unice doar în condiţii normale de temperatură şi umiditate, după cum urmează: Temperatura: între 15 şi 25˚C (între 59 şi 77˚F) Umiditatea: între 30 şi 60% UR Nu încărcaţi hârtie care a fost îndoită sau este deteriorată, încreţită sau curbată.
Coli unice (standard): intrare ghidaj hârtie
Lăţime | între 100 şi 257 mm (3,9 şi 10,1 inchi)
Lungime | între 100 şi 364 mm (3,9 şi 14,3 inchi)
Grosime | între 0,065 şi 0,14 mm (0,0025 şi 0,0055 inchi)
Greutate | între 52 şi 90 g/m² (între 14 şi 24 lb)
Formulare din mai multe părţi cu coală unică: intrare ghidaj hârtie
Lăţime | între 100 şi 257 mm (3,9 şi 10,1 inchi)
Lungime | între 100 şi 364 mm (3,9 şi 14,3 inchi)
Copii | 1 original + până la 3 copii
Grosime | între 0,12 şi 0,32 mm (0,0047 şi 0,0126 inchi)
Greutate | între 40 şi 58 g/m² (între 12 şi 15 lb)
Legare | Lipit în linie în partea de sus a formularului
Plicuri: intrare ghidaj hârtie
Dimensiuni | Nr. 6: 165 × 92 mm (6,5 × 3,6 inchi) Nr. 10: 241 × 105 mm (9,5 × 4,1 inchi)
Grosime | între 0,16 şi 0,52 mm (între 0,0063 şi 0,0205 inchi)
Greutate | între 45 şi 90 g/m² (între 12 şi 24 lb)
Hârtie continuă (standard şi din mai multe părţi): intrare spate
Lăţime | între 101,6 şi 254 mm (4,0 şi 10,0 inchi)
Lungime (o pagină) | între 101,6 şi 558,8 mm (între 4,0 şi 22,0 inchi)
Copii | 1 original + până la 3 copii
Grosime | între 0,065 şi 0,32 mm (0,0025 şi 0,0126 inchi)
Greutate (fără părţi multiple) | între 52 şi 82 g/m² (între 14 şi 22 lb)
Greutate (o coală cu părţi multiple) | între 40 şi 58 g/m² (între 12 şi 15 lb)
Legare | Puncte lipite sau capse pentru hârtie pe ambele părți
Rolă de hârtie: intrare spate cu suport opţional pentru rolă de hârtie
Lăţime | 216 mm (8,5 inchi)
Grosime | între 0,07 şi 0,09 mm (între 0,0028 şi 0,0035 inchi)
Greutate | între 52 şi 82 g/m² (între 14 şi 22 lb)
Sus ## Zona de tipărit recomandată Notă:
Pentru cele mai bune rezultate, imprimaţi în interiorul zonei de tipărit recomandate. Este posibil ca imprimanta să nu imprime în afara acestei zone.
Coli unice:
A | Lăţimea minimă a marginii de sus este 4,2 mm (0,17 inchi).
B | Lăţimile minime pentru marginile stânga şi dreapta sunt 3,0 mm (0,12 inchi) fiecare. Pentru coli unice, lăţimea maximă a hârtiei este de 257 mm (10,1 inchi). Lăţimea maximă imprimabilă este 203,2 mm (8,0 inchi). Dacă dimensiunea hârtiei este semnificativ mai lată decât aceasta, marginile laturilor vor fi mai late decât minimul, dar lăţimea imprimabilă nu va creşte peste 203,2 mm (8,0 inchi).
C | Lăţimea minimă a marginii de jos este de 4,2 mm (0,17 inchi).
Plicuri:
A | Lăţimea minimă a marginii de sus este 4,2 mm (0,17 inchi).
B | Lăţimile minime pentru marginile stânga şi dreapta sunt 3,0 mm (0,12 inchi) fiecare. Zona de tipărire orizontală maximă este 234,9 mm (9,25 inchi). Dacă dimensiunea plicului este semnificativ mai lată decât aceasta, marginile laturilor vor fi mai late decât minimul, dar lăţimea imprimabilă nu va creşte peste 234,9 mm (9,25 inchi).
C | Lăţimea minimă a marginii de jos este de 4,2 mm (0,17 inchi).
Hârtie continuă:
A | Lăţimea minimă a marginilor de sus şi de jos, aflate deasupra şi dedesubtul perforaţiilor, este de 4,2 mm (0,17 inchi) fiecare.
B | Lăţimile minime ale marginilor din stânga şi din dreapta sunt de 13 mm (0,51 inchi) fiecare. Lăţimea maximă a hârtiei este 254 mm (10,0 inchi). Lăţimea maximă imprimabilă este 203,2 mm (8,0 inchi). Dacă dimensiunea hârtiei este semnificativ mai lată decât aceasta, marginile laturilor vor fi mai late decât minimul, dar lăţimea imprimabilă nu va creşte peste 203,2 mm (8,0 inchi).
Rola de hârtie:
A | Lăţimea minimă a marginii de sus este 4,2 mm (0,17 inchi).
B | Lăţimile minime pentru marginile stânga şi dreapta sunt 3,0 mm (0,12 inchi) fiecare. Lăţimea maximă imprimabilă este 203,2 mm (8,0 inchi).
Sus ## Aliniere hârtie Pentru hârtie continuă, tipărirea începe la marcajul săgeată de pe imprimantă. Zona netipăribilă se află în stânga marcajului săgeată. Pentru coli unice, tipărirea începe la „0” pe scara ghidajului de hârtie. Zona neimprimabilă se află în stânga marcajului „0”. Sus |