| Početna > Rješavanje problema # Upotreba pokazivača pogrešaka Pomoću svjetala na upravljačkoj ploči možete prepoznati mnoge uobičajene probleme s pisačem. Ako pisač prestane raditi, a na upravljačkoj ploči svijetli ili treperi jedna ili više žaruljica ili se pisač oglašava zvučnim signalom, problem možete ustanoviti i razriješiti pomoću donje tablice. Ako problem ne možete riješiti pomoću tablice, pogledajte Problemi i rješenja.
Stanje žaruljice na ploči | Oblik zvučnog signala | Problem
Rješenje
Pause | – | Pisač je u stanju pauze.
Pritisnite Pause za nastavak ispisa.
| Papir iz drugog načina ulaganja papira je trenutno u hodu papira.
Premjestite ručicu za oslobađanje papira u propisani položaj i pritisnite Load/Eject za uklanjanje papira iz putanje papira. Zatim namjestite ručicu u položaj koji želite koristiti. Po potrebi pritisnite Pause da biste isključili žaruljicu Pause.
Paper Out Pause |  | Papir nije uložen u odabrani način ulaganja papira.
Uložite papir u pisač. Zatim po potrebi pritisnite Pause da biste isključili žaruljicu Pause.
| Papir nije ispravno uložen.
Izvadite papir i ponovno ga uložite. Za upute o ulaganju papira pogledajte odjeljak Ispis na beskonačnom papiru. Zatim po potrebi pritisnite Pause da biste isključili žaruljicu Pause.
| Papir je zaglavljen u pisaču.
Oslobodite zaglavljeni papir prema uputama u Oslobađanje zaglavljenog papira.
Paper Out Pause |  | Beskonačni papir nije izvučen do neutralnog položaja.
Otkinite ispisani dokument na perforaciji, a zatim pritisnite Load/Eject. Pisač će povući papir do neutralnog položaja. Po potrebi pritisnite Pause da biste isključili žaruljicu Pause.
| List papira nije u potpunosti izvučen iz pisača.
Pritisnite Load/Eject za izvlačenje lista. Zatim po potrebi pritisnite Pause da biste isključili žaruljicu Pause.
| Papir je zaglavljen u pisaču.
Oslobodite zaglavljeni papir prema uputama u Oslobađanje zaglavljenog papira.
Pause | – | Ispisna se glava pregrijala.
Pričekajte nekoliko minuta; pisač će automatski nastaviti ispis kad se ispisna glava ohladi.
Sve žaruljice na upravljačkoj ploči |  | Dogodila se nepoznata pogreška pisača.
Isključite pisač i ostavite ga tako nekoliko minuta, zatim ga ponovno uključite. Ponovi li se pogreška, obratite se prodavaču opreme.
= uključeno, = trepće = kratki niz zvučnih signala (tri signala) = dugi niz zvučnih signala (pet signala) Napomena:
Pisač će se oglasiti jednim zvučnim signalom pritisnete li gumb na upravljačkoj ploči kada ta funkcija nije dostupna.