| Accueil > Manipulation du papier # Impression sur du papier spécial Réglage du levier d’épaisseur du papier Formulaires à exemplaires multiples Enveloppes L’imprimante supporte de nombreux types de papier, y compris les formulaires à exemplaires multiples et les enveloppes. Dans le cadre de formulaires à exemplaires multiples, vous ne devez pas imprimer à moins de 13 mm (0,5 pouce) des bords du papier. Pour plus d’informations sur la zone imprimable recommandée des enveloppes, reportez-vous à la section Zone imprimable recommandée. Important :
Lors de l’impression de formulaires à exemplaires multiples, de papier plus épais que le papier standard, ou d’enveloppes, assurez-vous que votre configuration logicielle préserve l’intégralité de l’impression dans la zone imprimable recommandée. L’impression en dehors des bords du papier risque d’endommager la tête d’impression.
## Réglage du levier d’épaisseur du papier Avant d’imprimer sur du papier spécial, vous devez modifier le réglage d’épaisseur du papier. Procédez comme suit pour modifier le réglage d’épaisseur du papier :
| Ouvrez le capot de l’imprimante. Le levier d’épaisseur du papier est sur le côté gauche de l’imprimante. Les numéros en regard du levier indiquent le réglage de l’épaisseur.
| Sélectionnez l’épaisseur de papier appropriée à l’aide du tableau ci-dessous.
Type de papier | Position du levier d’épaisseur du papier
Papier classique | Feuilles simples | -1 ou 0
Papier continu
Formulaires à exemplaires multiples | 2 exemplaires (original + 1 copie) | 1
3 exemplaires (original + 2 copies) | 2
4 exemplaires (original + 3 copies) | 3
Enveloppes | 3 à 5
| Fermez le capot de l’imprimante.
Haut ## Formulaires à exemplaires multiples Vous pouvez utiliser des formulaires à exemplaires multiples sans carbone avec du papier continu ou des feuilles simples, jusqu’à quatre exemplaires : un original et trois copies). Avant d’imprimer les formulaires, réglez le levier d’épaisseur du papier comme indiqué dans la section précédente. Les astuces suivantes vous aideront à obtenir de bons résultats : N’utilisez que des formulaires à exemplaires multiples au format continu attachés entre eux par un collage par point ou des agrafes en papier. Ne chargez jamais de formulaires à exemplaires multiples au format continu attachés par des agrafes métalliques, du scotch ou une bande adhésive continue. N’utilisez que des formulaires à exemplaires multiples au format feuilles simples attachés entre eux par un collage par point sur la partie supérieure. Insérez le bord collé en premier dans l’imprimante. N’utilisez que des formulaires à exemplaires multiples bien lisses. Si vous devez ajuster la position de chargement, faites-le par le biais de votre logiciel ou modifiez-la comme indiqué dans la section Réglage de la position de haut de page. Lorsque vous utilisez des formulaires à exemplaires multiples au format continu maintenus entre eux par un gaufrage latéral, les copies risquent de ne pas être alignées avec l’original. Le cas échéant, soulevez le guide-papier. Haut ## Enveloppes Vous pouvez charger des enveloppes individuellement à l’aide du guide-papier. N’oubliez pas les astuces suivantes : Avant de charger une enveloppe, réglez le levier d’épaisseur du papier sur la position appropriée. Reportez-vous à la section Réglage du levier d’épaisseur du papier. Pour charger une enveloppe, procédez comme indiqué dans la section Chargement de feuilles simples. Insérez le bord large de l’enveloppe en premier, face imprimable vers le bas. Lorsque vous insérez l’enveloppe entre les guides-papier, poussez-la fermement et tenez-la jusqu’à ce que l’imprimante l’entraîne. N’utilisez des enveloppes que dans des conditions de température et d’humidité normales. Assurez-vous que l’impression ne déborde pas de la zone imprimable recommandée. La tête d’impression ne doit pas dépasser le bord droit ou gauche de l’enveloppe ou de tout autre papier épais. (Reportez-vous à la section Caractéristiques de l’imprimante pour plus d'informations sur les spécifications.) Il peut être judicieux d’imprimer un échantillon sur une feuille simple normale avant d’imprimer sur des enveloppes. Haut |