| Начална страница > Работа с хартията # Печат върху отделни листове Зареждане на единични листове Можете да зареждате отделните листове един по един като използвате водача за хартия на принтера. Спецификациите на видовете хартия за единични листове, които можете да използвате, ще намерите в Хартия. Преди да печатате върху многопластови формуляри на отделни листове, пликове или друга специална хартия, се уверете, че сте поставили лостчето за дебелината на хартията в подходящото положение. За подробности вижте Хартия. Забележка:
Подробните спецификации на видовете хартия за единични листове, които можете да използвате, ще намерите в Хартия. Можете да използвате водача за хартия, за да заредите многопластови формуляри върху отделни листове самокопираща хартия, които са скрепени от горната страна с ивица лепило. Поставете многопластовите формуляри във водача за хартия със скрепения край отпред и страната за печат обърната надолу.
## Зареждане на единични листове За да заредите единични листове, изпълнете тези стъпки:
| Уверете се, че принтерът е изключен. Уверете се също така, че лостчето за освобождаване на хартията е избутано назад в положение за единични листове и че водачът за хартия е в горното положение, както е показано по-долу.
| Плъзнете левия водач до положение 0. След това плъзнете десния водач на ръба, така че да съответства на ширината на хартията.
| Плъзнете със сила един лист хартия надолу между водачите на ръбовете, докато опре.
За стандартен печат включете принтера без да натискате каквито и да било други бутони. Когато принтерът получи данни, той започва да печата. Внимание:
Използвайте ръкохватката за подаване на хартия, разположена от дясната страна на принтера само за отстраняване на заседнала хартия и само при изключен принтер. В противен случай можете да повредите принтера или да го накарате да загуби положението "начало на страница".
Горен |