| Ana Sayfa > Sözlük # Sözlük ASCII Bilgi Alışverişi için Standart Amerikan Kodu. Harflere ve simgelere sayısal kodlar atamak için standartlaştırılmış bir kodlama sistemi. otomatik satır besleme Varsayılan ayar modunda bu ayarı açtığınızda, her satır başı (CR) kodunu otomatik olarak bir satır besleme (LF) kodu izler. iki yönlü yazdırma Yazıcı kafasının her iki yönde ilerlerken yazdırması (iki yönlü). Bu yöntem yazdırma hızını artırır, ancak dikey hizalamada istenilen sonucu vermeyebilir. İki yönlü yazdırma, bu yazıcının standart yazdırma modudur. arabellek Yazıcı belleğinin yazdırmadan önce verileri depolamak için kullandığı bölümdür. karakter tablosu Belirli bir dilde kullanılan tüm karakterleri, harfleri, sayıları ve simgeleri içeren derleme. karakter / inç (cpi) Metin karakterleri boyutunun ölçüsü. sıkıştırılmış yazdırma Bu işlev veri boyutunu azaltır. Yazdırma verilerinizi %75 oranında sıkıştırabilirsiniz. sürekli kağıt Her iki kenarında besleyici dişli tekerlerin geçmesi için açılmış delikler, sayfalar arasında da delikli yırtma yeri olan ve katlanmış olarak yazıcıya yüklenen kağıt yığını. Akordeon kağıt da denir. denetim kodu Satır başına atlamayı veya satır beslemeyi gerçekleştirmek gibi bir yazıcı işlevini denetlemek için kullanılan özel bir kod. cpi Metin karakterleri boyutunun ölçüsü. veri dökümü Yazıcı ile bilgisayar arasındaki iletişim sorunlarının nedenini saptamaya yardımcı olan sorun giderme yöntemi. Yazıcı on altılık döküm modundayken, on altılık sayı belirtiminde ve ASCII karakterlerinde aldığı her kodu yazdırır. On altılı döküm de denir. varsayılan Aygıt açıldığında, sıfırlandığında veya başlatıldığında etkin olan değer. renk benzetimi Bir gölgeyi veya tonu yansıtmak için sayfadaki noktaları düzenleme biçimi. nokta vuruşlu Her harfin veya simgenin, belirli bir desene göre yerleştirilen ayrı ayrı noktalardan oluştuğu yazdırma yöntemi. taslak Yazı tipi olarak Taslak'ı seçtiğinizde yazıcınızın kullandığı yazdırma modu. Taslak yazı tipinde, daha hızlı yazdırmak için karakter başına nokta sayısı azaltılır. sürücü Belirli bir yazıcının işlevlerini kullanmak üzere bilgisayardan yazıcıya komutlar gönderen yazılım programı. ESC/P® Epson Standard Code for Printers (Yazıcılar için Epson Standart Kodu) teriminin kısaltması. Bu, bilgisayarınızın yazıcınızı denetlemek için kullandığı komut sistemidir. Bu komutlar tüm Epson yazıcıları için standarttır ve kişisel bilgisayarlara yönelik uygulama yazılımlarının çoğu tarafından desteklenir. ESC/P 2™ ESC/P yazıcı komut dilinin geliştirilmiş sürümü. Bu dildeki komutlar, ölçeklenebilir yazı tipleri ve iyileştirilmiş grafikler gibi lazer benzeri sonuçlar vermektedir. akordeon kağıt Her iki kenarında besleyici dişli tekerlerin geçmesi için açılmış delikler, sayfalar arasında da delikli yırtma yeri olan ve katlanmış olarak yazıcıya yüklenen kağıt yığını. Sürekli kağıt da denir. yazı tipi Roman veya Sans Serif gibi özel bir adla tanımlanan tür stili. form besleme (FF) Kağıdı bir sonraki formun üstü konumuna doğru ilerleten denetim kodu ve kontrol paneli düğmesi. yarı tonlama Resimleri yansıtacak şekilde nokta desenleri kullanma yöntemi. Bu yöntemde, yalnızca siyah noktalar kullanarak grinin çeşitli ara tonları ya da çok az sayıda renkli nokta kullanarak neredeyse sınırsız bir renk yelpazesi elde edilir. on altılı döküm Yazıcı ile bilgisayar arasındaki iletişim sorunlarının nedenini saptamaya yardımcı olan sorun giderme yöntemi. Yazıcı on altılık döküm modundayken, on altılık sayı belirtiminde ve ASCII karakterlerinde aldığı her kodu yazdırır. Veri dökümü olarak da adlandırılır. yüksek hızda taslak Varsayılan ayar modunu kullanarak seçebileceğiniz taslak yazdırma modu. Yüksek hızda taslak son derece hızlı yazdırma gerçekleştirmek amacıyla her karakter için en az nokta sayısını kullanır. arabirim Yazdırılacak verileri yazıcıya iletmek üzere bilgisayar ile yazıcı arasında kurulan bağlantı. yatay Satırları sayfanın uzun kenarına hizalayarak enine yazdırma yöntemi. Sayfa genişliğinin uzunluğundan daha fazla olmasını sağlayan bu sayfa yönü özellikle çizelgeleri yazdırmada kullanılır. letter quality (LQ - mektup kalitesi) Yazı tipi olarak Draft (Taslak) dışında bir yazı tipi seçtiğinizde yazıcınızın kullandığı yazdırma modu. Letter quality (Mektup kalitesi) yazı tipleri ile yazdırmak, daha düşük yazdırma hızında daha okunabilir bir yazı ve daha iyi bir görünüm sağlar. line feed (LF - satır besleme) Kağıdı bir satır aralığı kadar ilerleten denetim kodu ve kontrol paneli düğmesi. yükleme konumu Kağıdın otomatik olarak yüklendiği konum. micro adjust (mikro ayar) Yırtma ve formun üstü konumlarını çok hassas olarak ayarlamanızı sağlayan yazıcı özelliği. near letter quality (NLQ; mektup kalitesine yakın) Yazı tipi olarak Draft (Taslak) dışında bir yazı tipi seçtiğinizde yazıcınızın kullandığı yazdırma modu. NLQ yazı tipleri ile yazdırmak, daha düşük yazdırma hızında daha okunabilir bir yazı ve daha iyi bir görünüm sağlar. kağıt konumları Sürekli kağıt baskısında üç kağıt konumu vardır: bekleme, yırtma ve formun üstü. Tek sayfa baskıda, sadece formun üstü konumu kullanılır. karakter sıklığı Yazı tipinin boyutu; bir inç başına yazdırılan karakter sayısıyla (cpi) ölçülür. Standart 10 cpi'dir. silindir Yazdırma sırasında kağıda destek olan siyah düz parça. dikey Sayfanın tepesinden başlayıp aşağıya doğru yazdırma (sayfanın enine yazdırıldığı yatay yazdırma yönünün karşıtı). Mektup ve belgelerin yazdırılmasında standart yazdırma yönü budur. yazıcı sürücüsü Belirli bir yazıcının işlevlerini kullanmak üzere bilgisayardan yazıcıya komutlar gönderen yazılım programı. yazdırma başlangıç konumu Yazıcının, kağıtta yazdırılabilir ilk sütun olarak kabul ettiği yatay konum. Yazdırma başlangıç konumunu kontrol panelinden ayarlayabilirsiniz. orantılı yazı tipi Kullanılan karakterlerin, karakterin genişliğine bağlı olarak değişken miktarda yatay alan kapladığı yazı tipi. Bu tür yazı tiplerinde, sözgelimi büyük M, küçük l harfinden daha fazla yatay alan kaplar. önerilen basılabilir alan Sayfanın, yazıcıda yazdırılabilecek olan alanı. Kenar boşlukları nedeniyle sayfanın fiziksel boyutundan daha küçüktür. sıfırlama Yazıcıyı varsayılan ayarlarına döndürme. çözünürlük Gösterilebilen ayrıntı miktarı ölçüsü. Yazdırılan resimlerin çözünürlüğü, inç başına sığdırılan nokta sayısıyla (dpi) ölçülür. kendi kendini sınama Yazıcının kendi işleyişini sınama yöntemi. Kendi kendine sınamayı çalıştırdığınız zaman yazıcı, kendi ROM'unda (Salt Okunur Bellek) saklanan karakterleri yazdırır. bekleme konumu Dişli besleyiciye takılmış, ama henüz yazıcıya yüklenmemiş durumda olan sürekli kağıdın konumu. yırtma Sürekli kağıdın delikli yırtma yerini yırtma konumuna ve sonra kağıdı geriye, formun üstü konumuna besleyen bir kontrol paneli düğmesi. yırtma konumu Auto tear-off modu açıkken yazıcının kağıdı beslediği konum. Mikro Ayar işlevini kullanarak konumu, kağıdın delikli yırtma yeri yazıcının yırtma kenarına gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz. formun üstü konumu Yazıcının, kağıtta basılabilir ilk satır olarak kabul ettiği yer. Bu, varsayılan üst kenar boşluğu konumudur. tek yönlü yazdırma Yazıcı kafasının yalnızca tek bir yönde ilerlerken yazması. Tek yönlü yazdırma, dikey hizalamanın daha düzgün olmasını sağladığı için grafiklerin yazdırılmasına uygundur. Yazıcının varsayılan ayar modunu kullanarak tek yönlü yazdırmayı seçebilirsiniz. |