需要安装驱动Port95Nt.exe，驱动在安装盘下系统工具下，点击Port95Nt.exe即可安装，如果是并口的话只支持并口1也就是打印机必需接在
并口1上，串口只支持串口1和串口2，如果显示打印格式错误有可能格式不对，也有可能打印机纸张放置不正确或碳带放置有误，
请核对正确之后重新启动应用程序再打！如果提供的格式不太适合你们的需要，请自己根据
实际需要自行调整，打印机的纸张一定要放在正中间，否则定位不太准确！所有参数设置都是以0.1毫米为单位的!
坐标(x,y)上面为(0,0)起点;