1)在配置工具中把PCM类型配置《话路》
 注意：如果是60路卡，要把2个PCM都配成话路
 也可以打开tvce1.ini，将[pcm=x]中的workmode写成
 WorkMode=0

2)保存，关闭配置 工具。

3)打开tvce1.ini，在[PcmNo=x]中添加
	TS16UseVoc=1 ;0-表示16时隙不使用话路，1-表示16时隙使用话路,默认是0
 每个PCM中都要添加




下面是我测试时的用的tvce1.ini,是60路卡

[System]
TotalPcm=2
LoadSpyer=0
AppTxA3=0
DefaultRxCalleeLen=5
DefaultTxCallerId=
TotalRule=3
[PcmNo=0]
BoardId=0
BoardPcm=0
WorkMode=0	;<---------
SynMode=1
LinkSet=0
DisableEc=0
RunAsMonitor=0
FrameCRC4=0
TS16UseVoc=1	;<---------
[PcmNo=1]
BoardId=0
BoardPcm=1
WorkMode=0		;<---------
SynMode=0
LinkSet=0
DisableEc=0
RunAsMonitor=0
FrameCRC4=0
TS16UseVoc=1	;<---------
[NumRule]
Rule[0]="23232",0,0
Rule[1]="23232",0,0
Rule[2]="2222222222",2,0
