MagicTwin 2000-XP: Notiz Datei
04-19-2004, Version: 4.03, Release: 024 or higher.

(C) Copyright 2004 by hydrapark GmbH - Germany.

INHALT
1. Willkommen
2. Installation
3. Deinstallation
4. Release Anmerkungen
5. Einschränkungen und Hinweise
6. Copyright und Lizenzvertrag


1. WILLKOMMEN
MagicTwin besteht aus eine Hard- und Software, die es zulässt,
dass ein- oder mehrere zusätzliche Stationen an einem Windows
2000 Professional-, XP-Home oder XP-Professional Computer 
betrieben werden kann.


2. INSTALLATION
a. Installieren Sie zunächst alle zusätzlichen Video-Karten mit 
den Windows Treibern oder sofern empfohlen mit den freigege-
benen Treiber-Releases auf der Installation-CD. Bitte instal-
lieren Sie diese Karten stets im Mehrschirmmodus. Sollte das 
nicht funktionieren oder auf Ihrem PC nicht lauffähig sein, 
so installieren Sie zum späteren Zeitpunkt die MagicTwin Soft-
ware "ohne Mehrschirm-Treiber Unterstützung".

b. Verbinden Sie zusätzliche Geräte (Monitore, Tastaturen und 
Mäuse, ggf. auch Soundgeräte). Prüfen Sie, ob alle Eingabe-
geräte an den USB-Konvertern oder den Anschlussboxen funktio-
nieren.

c. Installieren Sie die MagicTwin Software über die System-
steuerung und dort unter Software oder von der mitgelieferten
CD-ROM (Bitte achten Sie stets, die neueste Release zu verwen-
den). Das Installationsprogramm wird autom. den PC neu starten.

d. Nach dem Neustart (jedoch aber nur bei mehr als einer zusätz-
lichen Station) werden Sie gefragt, ob Sie nun die zusätz-
lichen Eingabegeräte einem Bildschirm zuweisen möchten. Wenn
Sie das nicht wollen, so können Sie dies unter der Multiuser-
Konsole unter Lokale Einstellungen und dort unter Eingabe-
geräte zuweisen.


3. DEINSTALLATION
MagicTwin kann über die Systemsteuerung und dort unter Software
deinstalliert werden, jedoch aber auch unter der Programmgruppe
MagicTwin 2000/XP. Anschliessend wird der PC erneut gestartet.


4. RELEASE Anmerkungen
a. Einige ATI-Radeon- und NVIDIA GeForce 2-fach Grafikkarten 
(AGP/PCI) werden unter Windows XP und Multiuser unterstützt.
Die Nvidia Hilfsprogramme "TwinView" und "nView" können 
unter Umständen nicht am 2. Anschluss dieser Karten aufge-
rufen und betrieben werden. Im Notfall deaktivieren Sie über
das MagicTwin Icon in der Taskleiste die Multiuser-Software, 
starten den PC erneut im Einzelplatz Modus und stellen dann 
die entsprechenden Grafikkarten an den zusätzlichen Ports 
korrekt ein. Nach einem Neustart werden Sie von MagicTwin 
gefragt, ob Sie die Multiuser Software wieder aktivieren 
möchten.

b. Desweiteren wird darauf hingewiesen, dass o.g. Grafikkarten 
keinen echten zweiten Grafikprozessor auf der Karte integriert
haben. Deswegen wird automatisch von MagicTwin die Grafikbe-
schleunigung für diese Karten für beide VGA-Ports reduziert,
was zu einer erhöhten Stabilität führt, aber während des 
Ablauf eines MPEG Films im Vollbildmodus leichte Verzögerun-
gen hervorrufen kann.

c. Es wird darauf hingewiesen, dass derartige Dual-head Karten 
den zweiten Anschluss nur unter Windows XP separat für hydra-
PAC nutzen können. Unter Windows 2000 ist nur ein Anschluss 
pro Karte betreibbar.


5. EINSCHRÄNKUNGEN UND HINWEISE
Bitte informieren Sie sich zu diesen Themen im neuesten hydra-
PAC Handbuch, welches im Internet (www.hydrapark.com) oder auf
der mitgelieferten CD-ROM gespeichert ist.


6. COPYRIGHT UND LIZENZVERTRAG
Bitte informieren Sie sich zu diesen Themen im Internet 
unter: www.hydrapark.com.