KONICA MINOLTA magicolor 4650 PS/PCL/XPS 打印机驱动程序
===================================================
Ver. 1.0.1

安装说明
========
- 开始安装前关闭所有其它程序。


PS/PCL/XPS 驱动程序共同须知
===========================

- 按照规格，将下列功能的设定值保存至注册表。
因此，从应用程序的打印对话框设定下列功能时，设定值将反映在[属性 -> 打印首选项]中。


PS/PCL 驱动程序共同须知
========================

- 当打印机驱动程序是通过 "Point and Print" 方法安装时，请在原先的
“打印机”文件夹下编辑“简易设置”或“水印”。

- 要让打印机自动分页...
  请禁用应用程序中的自动分页设置并在打印机驱动程序中启用自动分页设置。
  在“配置”选项卡中将“硬盘”设置为“禁用”后，即可使用自动分页功能。

- 如果文档的字体未按预期打印，请尝试更改以下选项。
  质量选项卡 -> 字体设置 - 下载字体格式：改为位图
  质量选项卡 -> 字体设置 - 使用打印机字体：改为禁用

- 配置以下设置以装订多份副本：

不选中“文件”->“打印”->“自定分页”。
在基本设置中选中“文件”->“打印” ->“打印属性”->“自动分页”。

- 使用以下功能的组合可能无法打印水印。
此时，请将“水印”颜色从黑色或灰度更改为“彩色”，并将“透印”设置为“关闭”，或者更改以下功能的设置：

缩放、单面 N 页、装订移位、灰度

- 在高温和高湿环境下对 64g/m2 或更轻的薄纸或再生纸进行双面打印时，请在 [纸张类型] 中选择“再生纸”。


PS 驱动程序须知
===================

- "小册子"打印有以下限制:

将 "属性" -> "高级选项卡" -> "Postscript 通过" 配置为 "禁用"，然后打印。
通过 Microsoft Office 应用程序指定 "填充色" 的 "渐变色" 时可能无法正确打印。

- 如果假脱机数据超过百兆字节，可能会在您的系统环境下引起警告（内存不足）。
  要解决此问题，请将以下选项改为禁用。
  高级选项卡 -> 高级打印功能
  属性 -> 高级选项卡 -> 启用高级打印功能

- 进行以下设置之后不能使用“小册子”功能。
  端口：SMB 或 Internet 端口
  高级选项卡 -> 高级打印功能：禁用
  属性 -> 高级选项卡 -> 启用高级打印功能：未选中

- 在 "Point and Print" 环境（服务器：Win2003Server，客户端：WinXP）下，如果使用 Microsoft Word，打印机驱动程序的“自动分页”  功能有时可能无法正常工作。
  在这种情况下，请启用应用程序的自动分页功能进行打印。

- 在 File Maker 4.0 中，请在“打印机”文件夹下设置“装订位置”。


PCL 驱动程序须知
====================

- 在 CorelDRAW 应用程序中，文档可能需要很长时间才能打印；如果使用灰度级之类的模式填充对象，则可能导致“PCL XL 错误（内存不足）”。
要解决此问题，请将 CorelDRAW 选项设置如下：
  文件 -> 打印 -> 其它：选中“光栅化整页”复选框

- 在 Microsoft Publisher 中，文档文件可能被意外关闭。
请参阅以下技术资料加以解决。

  http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;828073

- 在 Microsoft Publisher 中，导入的 JPEG 图像可能被倒置打印。
此时，请在将图像导入 Publisher 之前先使用其它应用程序调整图像的大小。


关于 XPS 打印机驱动程序的注意事项和限制
=============================================

- 设备上必须安装硬盘才能使用此 XPS 打印机驱动程序。

- 此 XPS 打印机驱动程序可在运行 Microsoft Windows Vista 的计算机上操作。

- 通过 LAN 打印包含多页的文件时，操作系统的限制会导致超时错误，可能无法打印。
  此时，请设置更长的机器超时时间。

- 请分别为上、下、左、右边界输入大于 5 毫米的值，即使在一个能够设置页边距的应用程序（如 Microsoft Word）中选择了此 XPS 打印机驱动程序，从而可以将页边距设为 0 毫米，也应输入大于 5 毫米的值。
  如果页边距小于 5 毫米，则距纸张上、下、左、右边 5 毫米内不会打印任何内容。

- 使用此 XPS 打印机驱动程序打印时，可能会发生以下错误：
  打印件的颜色与原件不同。
  原件中透明的部分在打印后变为不透明。
  打印件上出现原件所没有的线条。

- 如果输出至文件时在 [端口] 选项卡中勾选了 [启用双向支持]，可能会由于操作系统的限制而耗费大量时间。
  因此，在输出至文件时，请取消勾选 [端口] 中的 [启用双向支持]。

- 如果在 [高级] 选项卡中勾选了 [直接打印到打印机]，则会由于操作系统的限制而无法打印。

- 在 [质量] 选项卡的 [选择颜色] 中选择 [彩色] 后，即使是灰度文件，打印机的打印计数器也会将其计为 [彩色]。
  若要计为 [黑色]，请在 [选择颜色] 中选择 [灰度]。

- WPF 应用程序（XPS Viewer 等）不支持以下功能。
  [水印/套印格式] 选项卡-[创建叠图]
  [配置] 选项卡-[获得设置]-[自动]


打印机须知
========================

- 当您使用 Windows Vista 版 XPS 驱动程序通过 IPP 进行打印时，请关闭假脱机程序。
如果发送作业时假脱机程序开启，则可能无法正确打印。
此时，请在“管理员”模式下打开假脱机程序，删除所有作业，关闭假脱机程序，然后发送作业。

- 选择“灰度”、“缩小打印”或“单面 N 页”后，PostScript 驱动程序可能无法打印水印。此时，请尝试以下操作：
 - 在“质量”选项卡的“快速颜色配置”中选择其它替代选项
或者
 - 在“快速颜色配置”中选择“自定义”，单击“详细信息”按钮，然后选择其它替代选项，而不是在打开的对话框中选择图形半色调中的“详细信息”。

- 在 Windows Vista 中使用 IPP 端口打印多页时可能会输出错误页面。
请使用 Raw 端口或 LPR 端口。
如果要连续打印，请按一定的间隔时间打印。

- 如果在 Windows Vista 中通过 WSD 打印多页，打印可能会永久终止。
请换用其它端口打印。


* 本文件中的公司名称与产品名称是其各自公司的注册商标。
------------------------------------------------------------
版权所有 (C) 2009 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 
保留所有权利。
