------------------------------------------------------------------------------
版权声明:
    			第二代公民身份证B/S阅读控件
    			(c) 版权所有   深圳华视电子读写设备有限公司 
    			版本：V4.0.0.1 
    			http://www.chinaidcard.com
    			

历史发布记录：
2012.10.14 v4.0.0.1
------------------------------------------------------------------------------

                                 
				深圳华视电子B/S读卡控件使用说明

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//B/S ActiveX控件名称：	                                                           //
//	IDCardReader.ocx                                                           //
//	classid="10946843-7507-44FE-ACE8-2B3483D179B7"                             //
//	版本：V4.0.0.1                                                             //
//                                                                                 //
//支持阅读器通讯接口：                                                             //
//      支持阅读器RS232串口。                                                      //
//      USB通讯接口。                                                              //
//                                                                                 //
//控件测试环境：                                                                   //
//                                                                                 //
//	操作系统：XP Professional 版本2002、win7                                   //
//	浏览器：IE6 IE7 IE8                                                        //
//                                                                                 //
//IE安全设置级别： 默认（中）                                                      //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////		


安装说明
   运行CVRDLL.exe文件选择安装路径（安装路径需有读写权限），点击安装。提示控件注册成功。
   注：win7下请以管理员方式运行CVRDLL.exe文件。（安装路径需有读写权限）


安装路径下文件列表：（共8个文件）
   IDCardReader.ocx         //OCX控件文件
   termb.dll         	    //阅读器所需动态库
   sdtapi.dll               //阅读器所需动态库
   UnPack.dll               //阅读器所需解码文件
   JpgDll.dll               //图像转换动态库
   install.bat              //OCX控件注册程序（安装exe文件后会自动运行此程序）
   uninstall.bat            //OCX控件卸载程序（卸载OCX控件时手动运行此程序）
   测试页.html              //OCX控件调用示例


文件夹：（2个USB驱动文件夹）
  CVR100U USB驱动第二版V2(2006版)    //XP下USB驱动程序 安装请运行.\\CVR100U USB驱动第二版V2(2006版)\\二代证读写机具USB驱动(2006自动安装版V2).exe
  CVR100U win7驱动                   //win7系统下USB驱动程序
  注：驱动程序不会自动安装，电脑没有安装驱动程序请手动安装。   


二代身份证系统B/S读卡控件实现了以下属性和接口：

(1)	读取二代证信息方法：ReadCard()
返回值：BStr
0://读卡成功
其他表示读二代证失败，具体为失败原因

(2)	属性Name
返回值：字符串(BStr)。
	Name– 卡片中储存的姓名。
如：Name= 张三

(3)	属性Sex
返回值：字符串(BStr)。
	Sex– 卡片中储存的性别。取值为“男”或“女”
如：Sex = 男

(4)	属性Nation
返回值：字符串(BStr)。
	Nation– 卡片中储存的民族。
如：Nation = 汉

(5)	属性Born
返回值：字符串(BStr)。
	Born– 卡片中储存的出生日期。格式为: yyyy-MM-dd，长度8位
如：Born = 1982-10-10

(6)	属性Address
返回值：字符串(BStr)。
	Address– 卡片中储存的地址。
如：Address = 北京市

(7)	属性CardNo
返回值：字符串(BStr)。
	CardNo– 卡片中储存的身份号码。长度18位
如：CardNo = 123456789x

(8)	属性IssuedAt
返回值：字符串(BStr)。
	IssuedAt– 卡片中储存的签发机关。
如：IssuedAt = 北京公安分局

(9)	属性EffectedDate
返回值：字符串(BStr)。
	EffectedDate– 卡片中储存的起始有效期。格式为: yyyy.MM.dd，长度8位
如：EffectedDate = 2010.10.10

(10)	属性ExpiredDate
返回值：字符串(BStr)。
	ExpiredDate – 卡片中储存的终止有效期。格式为: yyyy.MM.dd，长度8位
如：ExpiredDate = 2020.10.10

(11)	属性Pic
返回值：字符串(BStr)。
	Pic– 卡片中储存的身份证头像路径。
如：Pic = c:\zp.bmp

(12)	属性SAMID
返回值：字符串(BStr)。
	SAMID– 卡片中储存的安全模块号码。
如：SAMID= 0501-20041013-0000011111

(13)	属性Picture
返回值：字符串(BStr)。
	Picture– jpg格式头像的Base64编码。
如：Picture = /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD...........
注：编码为jpg格式转换编码

(14)	属性PictureLen
返回值：数字。
	PictureLen– jpg格式头像的Base64编码长度。
如：PictureLen = 2676