太阳能泵站(博世)-慧科企业网站管理系统V1.0

设为首页 | 加入收藏 | 网站地图

打印机耗材销售 复印机维修中心 免上门费
服务热线：0816-2353466

- 网站首页
- 关于公司
  公司介绍 组织机构 企业文化 公司环境 业务介绍
- 新闻动态
  公司新闻 行业新闻
- 公司产品
  供暖系列 中央空调 净水设备 新风除湿
- 技术支持
  售后服务 技术资料 常见问题
- 人才招聘
  人才培养 福利待遇 招聘职位
- 案例展示
- 联系我们
  财务信息 联系方式 访客留言

公司产品 Product

- 暖通设备
  - 燃气壁挂炉
  - 前置过滤器
  - 暖气片
  - 管材
  - 分水器
  - 温控器
- 净水设备
  - 净水系统
  - 软水系统
  - 中央水处理系统
  - 前置过滤器
  - 九阳净水器
  - 蓝飘尔净水器
- 中央空调
- 新风设备
- 各类家电

热门产品 Hot

2015/06/27
  长虹电风扇落地扇 CFS-R
2015/06/25
  美菱 BCD-205M3C
2015/06/19
  3M静呼吸 空气净化器
2015/06/19
  UnitecPlus
2015/06/19
  Solar4000TF

搜索 Search
你的位置：首页 > 公司产品 > 暖通设备 > 燃气壁挂炉

### 太阳能泵站(博世)

更新：[2015-06-19 15:24:58] 点击：

- 产品品牌 博世
- 产品型号

产品介绍
博世提供三种规格不同的双路泵站AGS10,AGS20,AGS50，并配置了格兰富高温循环泵，可分别满足5-10片,10-20片，20-50片集热 器阵列的运行。另外，泵站集成了温度表、可调节重力止回阀。安全阀附带有压力表及膨胀罐接口、释放压力为6bar。除此以外，泵站还预留了连接系统灌液及 清洗设备的接口及配置了旁通式流量显示装置 。
整体工作站的设计用于单个太阳能消耗设备的系统。但是，如果双路太阳能工作站与单路太阳能工作站结合，它们也适用于配有两个消耗设备的系统
集成式泵站配置了系统必须的安全及操作仪表，双路泵站还配置了微泡排气装置
三种双路泵站规格，可满足5-50 片集热器阵列的运行，集热器面积可达120m2
泵站集成了温度表、可调节重力止回阀，集成了带有压力表及膨胀罐接口的释放压力为6bar 的安全阀
预留了连接系统灌液及清洗设备的接口以及配套的内置排气装置
配置了旁通式流量显示装置
墙面式安装配件以及白色的保温外壳
这种设计可与单独的泵和流量限制器建立两条单独的回水连接。因此可实现两个消耗设备（具有不同压降）的液压平衡
这种系统只需使用一个安全装置即可，双路太阳能工作站和单路太阳能工作站的组合方式还可用于实现由具有不同方向（东／西方向控制）的两套集热器阵列构成的太阳能加热系统。必须与单独的泵和流量限制器建立两条单独的回水连接

参数表

泵站型号 | 单位 | AGS10 | AGS20 | AGS50
--- | --- | --- | --- | ---
形式 |  | 双路
可带集热器数量 | 片 | 6–10 | 11–20 | 21–50
Grundfos太阳能泵 | 类型 | UPS15-70 | UPS 25-80 | UPS 25-120
水泵扬程 | m | 7 | 8 | 12
电源电压 | V AC | 230 | 230 | 230
电源频率 | Hz | 50 | 50 | 50
最大功率输入 | W | 125 | 195 | 230
最大电流强度 | A | 0.54 | 0.85 | 1.01
进出水口卡套接头DN | mm | 22 | 28 | 28
安全阀泄压点 | bar | 6 | 6 | 6
安全阀接口 |  | DN15 | DN15 | DN15
膨胀罐接口 | inch | G3/4 | G3/4 | G1
压力表 | - | + | + | +
止回阀(出水/回水) | - | +/+ | +/+ | +/+
温度计(出水/回水) | - | +/+ | +/+ | +/+
重力止回阀(出水/回水) | - | +/+ | +/+ | +/+
流量限制器可调范围 | l/分钟 | 2-16 | 8-26 | 20-42.5
集成微泡排气阀 | - | + | + | +
灌液泵站接口 | - | + | + | +
尺寸(宽@@高@@深) | mm | 290@@355@@235 | 290@@355@@235 | 290@@355@@235
重量 | kg | 7.1 | 9.3 | 10.0

更多产品
长虹电风扇落地扇 CFS-R
长虹电风扇台式家用办公
老板(Robam) CXW-
美的（Midea）MH60-
美的（Midea） MB60
美的（Midea）MG60-
美的（Midea）MG80-
美的（Midea） MB70