壁挂炉内部配件的作用_壁挂炉组成结构解析-慧科企业网站管理系统V1.0

设为首页 | 加入收藏 | 网站地图

打印机耗材销售 复印机维修中心 免上门费
服务热线：0816-2353466

- 网站首页
- 关于公司
  公司介绍 组织机构 企业文化 公司环境 业务介绍
- 新闻动态
  公司新闻 行业新闻
- 公司产品
  供暖系列 中央空调 净水设备 新风除湿
- 技术支持
  售后服务 技术资料 常见问题
- 人才招聘
  人才培养 福利待遇 招聘职位
- 案例展示
- 联系我们
  财务信息 联系方式 访客留言

技术支持 Support

- 技术资料
- 售后服务
- 常见问题

最新资讯 New

2015/06/27
  舒适家居经济促销套餐
2015/06/27
  中央空调和分体式空调相比具有
2015/06/27
  水冷中央空调—水冷中央空调工
2015/06/27
  家用中央空调加新风系统好用吗
2015/06/27
  中央空调系统的好处？为什么要

搜索 Search
你的位置：首页 > 技术支持 > 技术资料

### 壁挂炉内部配件的作用_壁挂炉组成结构解析

[2015-06-18 20:19:13]点击：

壁挂炉是水采暖，暖气片采暖中不可缺少的组成部分，它的内部是由由多个配件组装而成，比较复杂，下面介绍一下主要的配件作用。

一、热交换器：热交换器是主燃烧器在燃烧后产生的烟气与系统内水进行热交换的部件，它的外表面为薄翅片，厚度和距离完全按要求进行设计，在锅炉尺寸要求较小的情况下，保证足够的换热面积及换热的高效性。换热器表面进行了高效的防腐处理，从而确保了该系统的使用寿命。

二、燃烧室：燃烧室的材质一般为铝板内衬耐火板，耐火板有非常强的隔热性能，因而耐火板可以直接接触火焰，将燃烧室与其他部件隔离，保证其他部件的正常运行。

三、燃烧器：燃烧器的作用是保证燃气正常燃烧，燃气自喷嘴高压喷入燃烧器内的文丘里管内，造成管内的压力下降，空气（第一次空气）被吸入并同燃气混和后喷出燃烧孔燃烧。第一次空气混合后仍不足的空气部分通过火苗周围的第二次空气的混合，形成完全燃烧。

四、温控装置：温控装置是壁挂炉的一种自动保护装置，当壁挂炉的运行温度超过限定的温度时，壁挂炉自动停机。以防止产生干烧情况

五、风机：顾名思义风机的主要功能是保证锅炉正常排烟。它为排烟系统的动力装置。

六、风压开关：风压开关在壁挂炉系统里主要负责安全保护，它内部被一瓣膜分为两个腔体，在瓣膜的两侧的两个腔体分别与两个测压管相连接，通过比较压力测量管获得的压力，来检测排烟系统是否正常运行。

七、燃气阀：燃气阀的作用是保证锅炉正常燃烧，一定的燃气压力的范围内，使锅炉稳定地燃烧并可以根据锅炉热输出的要求而自动进行燃气供给量的调节，以实现锅炉的自动的比例调节。

八、循环泵：循环泵的作用是促进锅炉中的采暖和生活用水循环。

九、水箱：目前市场上所销售的壁挂炉都会配有内置水箱，可满足基本淋浴和生活用水。

十、温度传感器：燃气壁挂炉的温度传感器分为采暖和热水温感器，它感知热水或采暖的运行温度，并可以获得非常精确的温度。使壁挂炉的应用更加方便和准确。

当然壁挂炉不只是上面这些配件，还有诸如三通阀，压力安全阀，生活用水交换器等一系列装置组成，如果简单就不用进口的了，国产也一样巴巴适适，但确实壁挂炉内部结构不是我们所想象的那么简单，它也有一系列的控制程序，所以才引得这么多大公司，大厂家争先研发，制造。

- 上一篇：地暖管接头安装注意事项常见问题与处理 2015/06/18
- 下一篇：空调“一晚1度电”：“美的科技”含水还是含金？ 2015/06/18