NavienACE-慧科企业网站管理系统V1.0

设为首页 | 加入收藏 | 网站地图

打印机耗材销售 复印机维修中心 免上门费
服务热线：0816-2353466

- 网站首页
- 关于公司
  公司介绍 组织机构 企业文化 公司环境 业务介绍
- 新闻动态
  公司新闻 行业新闻
- 公司产品
  供暖系列 中央空调 净水设备 新风除湿
- 技术支持
  售后服务 技术资料 常见问题
- 人才招聘
  人才培养 福利待遇 招聘职位
- 案例展示
- 联系我们
  财务信息 联系方式 访客留言

公司产品 Product

- 暖通设备
  - 燃气壁挂炉
  - 前置过滤器
  - 暖气片
  - 管材
  - 分水器
  - 温控器
- 净水设备
  - 净水系统
  - 软水系统
  - 中央水处理系统
  - 前置过滤器
  - 九阳净水器
  - 蓝飘尔净水器
- 中央空调
- 新风设备
- 各类家电

热门产品 Hot

2015/06/27
  长虹电风扇落地扇 CFS-R
2015/06/25
  美菱 BCD-205M3C
2015/06/19
  3M静呼吸 空气净化器
2015/06/19
  UnitecPlus
2015/06/19
  Solar4000TF

搜索 Search
你的位置：首页 > 公司产品 > 暖通设备 > 燃气壁挂炉

### NavienACE

更新：[2015-06-19 15:10:55] 点击：

- 产品品牌
- 产品型号

产品介绍

外观简洁优美，采用室内温控器控制，更方便的操作设置，稳定舒适的热水与供暖，保障我们的家居生活。
优越性：
不锈钢热交换器，更高的热效率，更高的耐久性
韩国原装进口，打造随心所欲的热水及供暖生活
在任何环境下均可提高稳定的供暖季热水
室内温控器，精湛的设计与便捷功能的完美结合

特性和优点

--KD Navia的热交换器采用不锈钢制造，具有优秀啊的防腐蚀和侵蚀功能，即使长期使用也能确保使用寿命和稳定的燃烧效率；
--采用先进的条件凸轮轴类型，三通阀使得空间供暖和生活热水供应成为可能；
--使用夏季模式，节省不必要的能源浪费，只操作生活热水；
--采用两级防冻保护，即使温度降到零下40摄氏度，也可以保证锅炉免受冻伤；
--即使燃气压力降至4mbar,锅炉也可温度、可靠地运行；
--即使压力降至1.0bar,锅炉也可以提供舒适的恒温生活热水；
--内置加热过滤器，不仅仅提高了热效，也可保持锅炉清洁；
--自我诊断后错误代码显示在时尚的液晶屏幕上，可实现快速方便的 服务；
--生活热水问题以1摄氏度为单位调节，避免为活得合适的问题进行反复的调节；
--通过预热，能够更快地使用热水器

参数表

规 格 项 目 | ACE 24K | ACE 30K
功率 |  |
最大额定热输入 kW | 26.5 | 33.5
最小额定热输入 kW | 10.0 | 13.0
最大额定热输出（供暖） kW | 24.0 | 30.0
最小额定热输出（供暖） kW | 9.0 | 12.0
最大额定热输出（生活热水） kW | 24.0 | 30.0
最小额定热输出（生活热水） kW | 9.0 | 12.0
能效等级（参照GB20665-2006) 级 | 二 | 二
燃气耗量 |  |
燃气类型 | LNG | LNG
额定燃气压力（天然气12T） Pa | 2000 | 2000
最大燃气耗量（His=9.5kWh/m3）m3/h |  |
喷嘴直径 mm | 1.3 | 1.3
膨胀水箱 |  |
预充压力 MPa | 0.1 | 0.1
总容量 L | 8 | 8
生活热水 |  |
产热水率（△T=30K） kg/min | 11.5 | 14.3
产热水率（△T=25K） kg/min | 13.8 | 17.2
产热水率（△T=40K） kg/min | 8.6 | 10.8
出水温度范围 ℃ | 40-60 | 40-60
最小工作压力 MPa | 0.02 | 0.02
最大允许工作压力 Mpa | 0.8 | 0.8
一般参数 |  |
电源电压 AC…V | 220 | 220
频率 HZ | 50 | 50
额定电功率 W | 120 | 120
风机额定功率 W | 32 | 32
循环泵额定功率 W |  |
电保护等级 | IPX4D | IPX4D
最高采暖出水温度 ℃ | 85 | 85
最高允许工作压力（采暖系统） Mpa | 0.3 | 0.3
重量（不包括包装） kg | 28 | 29
尺寸（高@@宽@@厚） mm | 695@@440@@265 | 695@@440@@265
进/排气烟道直径 mm | 同轴φ100/60 | 同轴φ100/60
供暖连接口 英寸 | 3/4 | 3/4
生活用水连接口 英寸 | 1/2 | 1/2
燃气连接口 英寸 | 1/2 | 3/4

更多产品
长虹电风扇落地扇 CFS-R
长虹电风扇台式家用办公
老板(Robam) CXW-
美的（Midea）MH60-
美的（Midea） MB60
美的（Midea）MG60-
美的（Midea）MG80-
美的（Midea） MB70