百诺肯中央净水系统-慧科企业网站管理系统V1.0

设为首页 | 加入收藏 | 网站地图

打印机耗材销售 复印机维修中心 免上门费
服务热线：0816-2353466

- 网站首页
- 关于公司
  公司介绍 组织机构 企业文化 公司环境 业务介绍
- 新闻动态
  公司新闻 行业新闻
- 公司产品
  供暖系列 中央空调 净水设备 新风除湿
- 技术支持
  售后服务 技术资料 常见问题
- 人才招聘
  人才培养 福利待遇 招聘职位
- 案例展示
- 联系我们
  财务信息 联系方式 访客留言

公司产品 Product

- 暖通设备
  - 燃气壁挂炉
  - 前置过滤器
  - 暖气片
  - 管材
  - 分水器
  - 温控器
- 净水设备
  - 净水系统
  - 软水系统
  - 中央水处理系统
  - 前置过滤器
  - 九阳净水器
  - 蓝飘尔净水器
- 中央空调
- 新风设备
- 各类家电

热门产品 Hot

2015/06/27
  长虹电风扇落地扇 CFS-R
2015/06/25
  美菱 BCD-205M3C
2015/06/19
  3M静呼吸 空气净化器
2015/06/19
  UnitecPlus
2015/06/19
  Solar4000TF

搜索 Search
你的位置：首页 > 公司产品 > 净水设备 > 净水系统

### 百诺肯中央净水系统

更新：[2015-06-19 15:27:41] 点击：

- 产品品牌
- 产品型号

产品介绍

1、技术先进：
百诺肯净水产品所采用的主要滤芯：
A.美国高科技专利滤料KDF55——高纯度铜锌合金，通过电化学反应（氧化-还原）有效去除重金属、氯、硫化氢，抑制细菌，防止水中形成硬垢。
B.优质椰壳制成的GAC——比表面积最大、碘值最高的颗粒活性碳滤料，有效去除水中的氯气、异味及多种有机污染物，提高口感。
2、安全可靠：多项认证，品质保证。
3.健康卫生：多层过滤、优质滤芯、品质保障。 r/> 4.经济耐用：高品质享受，性价比高。 5.方便美观：体积小巧、节省空间、外观时尚。
特点
-精选优质滤料（纯进口KDF55和优质椰壳活性碳）
- 美国原装进口GE阀头，高品质保障
- 应用广泛，经济实惠，性价比高
-超长保质期，放心使用（保质期5年）
-安装简便、维护费用低
- 食品级玻璃钢压力容器由高性能复合材料和树脂纤维制成，抗腐蚀。
- 美国公司设计，外形精致、性能稳定

参数表

产品编码 | 规格型号 | 最佳净水量 | 外观尺寸 | 净重(kg) | 订货编码
070601010901 | PW-1.5-150 | 0.5t/h | d28x60 | <=12 | 100099901
070601010733 | PW-0.5-50 | 1.0t/h | d28x106 | <=20 | 100080733
070601010734 | PW-1.0-100 | 1.2t/h | d22x132 | <=22 | 100080734
070601010736 | PW-1.2-120 | 1.3t/h | d28x160 | <=32 | 100080736
070601010737 | PW-2.0-200 | 1.5t/h | d32x152 | <=36 | 100080737
最大供水流量：25gpm（5.68吨/小时）
最大反洗流量：20gpm(4.5dun/小时)
可编程时间控制：1-7天，独有星期辨别模式或者0.8-99天均分模式
反冲洗时长：1-99分钟，可调
核心技术材料：进口KDF55合金滤料反应器
其他滤料进口高质量椰壳颗粒活性炭
桶体：食品级玻璃钢压力桶
进水质量要求：标准市政自来水
最佳工作压力：0.14Mpa-0.35mpa
进水温度要求：1-38摄氏度
电压电压：220AC/50Hz
进水管连接：3/4英寸和1英寸
排污管连接：3/4英寸
质保期：5年

更多产品
长虹电风扇落地扇 CFS-R
长虹电风扇台式家用办公
老板(Robam) CXW-
美的（Midea）MH60-
美的（Midea） MB60
美的（Midea）MG60-
美的（Midea）MG80-
美的（Midea） MB70