并口需要安装驱动，驱动在安装盘下系统工具目录中的lptdriver文件夹下，点击install.exe即可安装，如果是并口的话只支持并口1也就是打印机必需接在
并口1上，串口只支持串口1和串口2，如果打印的时候出现走空纸的现象是因为打印机没有进行校验，开机时按住暂停即会校验！如果显示打印格式错误有
可能格式不对，也有可能打印机纸张放置不正确或碳带放置有误，请核对正确之后重新启动应用程序再打！如果提供的格式不太适合你们的需要，请自己根据
实际需要自行调整，打印机的纸张一定要放在正中间，否则定位不太准确！所有参数设置都是以0.1毫米为单位的！货币符号是始终打印的！不受设置的影响
坐标(x,y)下面为(0,0)起点;
举例如果商品名称想放在标签最上面打印的话，y坐标应该是所有要打印的项目中的最大值但不要超过标签的最大高度！