此 README 文件包含关于这台 EPSON 打印机的最新信息。
                                                          3/11/2002
---------------------------------------------------------------------
1. 一般性问题的解决方法

1-1. 如果无法监视共享打印机，检查以下设置：

	*确认在主机上安装了打印机和打印机驱动程序，并设置打印机为共享打印机。此外，确认在监视参数对话框中选择了“允许监视共享打印机”。

	*(Windows Me/98/95) 在服务器上，打开控制面板中的“网络”图标，确认安装了“Microsoft 网络上的文件与打印机共享”组件。然后，检查服务器和客户端，确认安装了“IPX/SPX-兼容协议”或“TCP/IP协议”。

	*在服务器和客户端，确认安装了版本号为4.XXX或以上的打印机接口。打开 EPSON Status Monitor 3 对话框，单击 EPSON Status Monitor 3 标题栏左侧的图标，从菜单中选择“关于...”，在弹出的“关于...”信息框中确认打印机接口的版本号。

1-2. Windows 95环境中监视网络打印机的局限性

必须安装 Windows Socket 2。可以向 Microsoft 公司购买 Windows Socket 2。

1-3. 在Windows 95环境中，如果从休眠状态中恢复后无法监视网络打印机，请按照如下步骤操作：

关闭打印机驱动程序和 EPSON Status Monitor 3，然后重新启动状态监视。有关状态监视的信息，请参考打印机参考指南。

2. Windows XP/2000/NT 环境中的解决问题方法

2-1. 从多用户 Windows XP/2000/NT 环境中卸载 EPSON Status Monitor 3时，首先从全部客户端删除快捷键图标。您可以通过在监视参数对话框清除快捷键图标复选框来删除快捷键图标。


3. 网络打印机问题的解决方法

3-1. 监视网络打印机时，每一个队列中只连接一个打印机服务器，可以通过管理员指南看到此打印机的用法。

3-2. 不能监视越过 IPX 路由器的网络队列打印机，因为 IPX 的设定值为0。

3-3. 监视网络打印机时，必须使用符合操作系统的 Novell 客户端。操作系统有下列版本：

	*适用于 Windows Me/98/95:适用于 Windows 95/98 的 Novell Client 3.31
	*适用于 Windows 2000/NT 4.0:适用于 Windows NT/2000 的 Novell Client 4.81

3-4. 监视网络打印机的局限性

该产品通过基于队列的打印系统（例如 Bindery 或 NDS）支持网络打印机配置。无法监视 NDPS (Novell Distributed Print Services) 打印机。


4. 作业管理功能

4-1. 与支持作业管理功能的关系

	*EpsonNet Direct Print TCP/IP适用于Windows XP/Me/98/95/
	 2000/NT 4.0.
	*LPR适用于Windows XP/2000/NT 4.0。
	*Standard TCP/IP适用于Windows XP/2000。
	*Shared Windows 2000/NT 4.0 LPR和shared Windows
	 2000 Standard TCP/IP适用于Windows XP/Me/98/95/2000/NT
	 4.0 客户端。
	注意：如果用户登录到客户端与登录到服务器时用户帐户不同，无法使用作业管理功能。
	
	适用于Windows 客户端的 Shared Windows XP LPR 和 shared Windows XP Standard
	TCP/IP clients 不支持作业管理功能。

4-2. NetWare 不支持作业管理功能。

4-3. 必须在打印机驱动程序的工具菜单中选中"监视打印状态"，以便使用"打印完成时通知"功能。


---------------------------------------------------------------------
附注：内文所提及的各公司与产品均分属各相关公司的商标或注册商标。

(C)SEIKO EPSON CORPORATION 2002

结束
