Terug naar inhoud

# Verbinding maken met WiMAX

- Het Intel® PROSet/Wireless WiMAX-verbinding hulpprogramma starten
- Abonneren op WiMAX-service
- Verbinding maken met een WiMAX-netwerk
- Automatisch opnieuw verbinding maken
- Verbinding met een WiMAX-netwerk verbreken
- Opnieuw verbinding maken met een WiMAX-netwerk
- Verbinding maken met een ander netwerk waarvoor u een abonnement hebt
- Verbinding maken met een nieuw WiMAX-netwerk
- Abonnement bij een serviceprovider opzeggen

## Verbinding maken met een WiMAX-netwerk

Nadat u zich hebt geabonneerd, zal doorgaans het netwerk van de betreffende serviceprovider uw voorkeursnetwerk worden, hetgeen betekent dat uw computer eerst met dat netwerk verbinding maakt wanneer u besluit om verbinding met WiMAX te maken. Het Intel® PROSet/Wireless WiMAX-verbinding hulpprogramma zal altijd proberen verbinding te maken met het netwerk waarmee u het laatst verbinding hebt gemaakt. U kunt er echter voor kiezen om verbinding te maken met een ander beschikbaar WiMAX-netwerk en u kunt tegelijkertijd een abonnement hebben bij meer dan één serviceprovider.

Het hulpprogramma onthoudt altijd met welk netwerk u het laatst verbinding hebt gehad en als dat netwerk beschikbaar is, wordt het weergegeven in het statusgebied.

In de volgende afbeelding is het genoemde netwerk uw voorkeursnetwerk.

Om verbinding te maken met uw voorkeursnetwerk, voert u een van deze stappen uit:

- Klik in het hoofdvenster van het Intel® PROSet/Wireless WiMAX-verbinding hulpprogramma op Verbinden.
- Klik met de rechtermuisknop op het taakbalkpictogram van WiMAX en selecteer Verbinden> <Netwerk>. Daarbij staat <Netwerk> voor het netwerk waarmee u het laatst verbinding hebt gemaakt, ofwel uw voorkeursnetwerk.

## Automatisch opnieuw verbinding maken

Als uw laptopcomputer is verbonden met WiMAX en de verbinding wordt verbroken, vanwege een slecht signaal of een ander probleem, probeert het Intel® PROSet/Wireless WiMAX-verbinding hulpprogramma continu om opnieuw een verbinding tot stand te brengen met het WiMAX-netwerk waarmee u het laatst verbinding had. Wanneer u echter bewust de verbinding met WiMAX verbreekt, sluit het Intel® PROSet/Wireless WiMAX-verbinding hulpprogramma die verbinding en blijft die gesloten totdat u opnieuw verbinding maakt met WiMAX.

## Verbinding met een WiMAX-netwerk verbreken

Wanneer u bewust de verbinding met WiMAX verbreekt, sluit het Intel® PROSet/Wireless WiMAX-verbinding hulpprogramma die verbinding en blijft die gesloten totdat u opnieuw verbinding maakt met WiMAX.

Als u de verbinding met een WiMAX-netwerk wilt verbreken, gebruikt u een van deze methoden:

- Klik in het hoofdvenster van het Intel® PROSet/Wireless WiMAX-verbinding hulpprogramma op Verbinding verbreken. Met deze actie wordt de verbinding met WiMAX verbroken, maar blijft de WiMAX-radio aan en wordt er nog steeds periodiek gezocht naar WiMAX-netwerken. Houd er rekening mee dat een WiFi-verbinding niet mogelijk is zolang WiMAX ingeschakeld is.
- Klik met de rechtermuisknop op het taakbalkpictogram van WiMAX en selecteer Verbinding verbreken. Deze actie heeft hetzelfde resultaat als de bovenstaande. De verbinding met WiMAX wordt verbroken, maar de WiMAX-radio blijft aan en er wordt nog steeds periodiek gezocht naar WiMAX-netwerken. Houd er rekening mee dat een WiFi-verbinding niet mogelijk is zolang WiMAX ingeschakeld is.
- Klik met de rechtermuisknop op het taakbalkpictogram van WiMAX en selecteer WiMAX en WiFi uit. Met deze actie wordt de adapter uitgeschakeld. WiFi- of WiMAX-netwerkverbindingen zijn dan niet meer mogelijk. Er wordt niet meer gezocht naar netwerken. Deze optie is handig als u zowel de WiFi- als de WiMAX-radio moet uitschakelen, bijvoorbeeld wanneer u in een vliegtuig stapt, of als u energie wilt besparen. Wanneer u WiMAX weer inschakelt, wordt automatisch geprobeerd om weer verbinding te maken met het WiMAX-netwerk waarmee u het laatst verbinding had. Als u op Verbinding verbreken klikt, wordt pas geprobeerd om verbinding te maken als u handmatig opnieuw verbinding maakt met WiMAX.
- Klik in het hoofdvenster van het Intel® PROSet/Wireless WiMAX-verbinding hulpprogramma op WiMAX: Uit. Met deze actie wordt alleen de WiMAX-radio uitgeschakeld. Er wordt niet meer gezocht naar WiMAX-netwerken, maar WiFi-netwerkverbindingen zijn wel mogelijk. Wanneer u WiMAX weer inschakelt, wordt automatisch geprobeerd om weer verbinding te maken met het WiMAX-netwerk waarmee u het laatst verbinding had. Als u op Verbinding verbreken klikt, wordt pas geprobeerd om verbinding te maken als u handmatig opnieuw verbinding maakt met WiMAX.
- De hardwareschakelaar voor de radio gebruiken: Sommige computers hebben een hardwareschakelaar voor de radio waarmee u de draadloze radio, inclusief WiMAX, kunt in- en uitschakelen. Deze schakelaar werkt onafhankelijk van de knop WiMAX aan/uit (maar als de radioschakelaar op Uit staat, wordt dat ook aangegeven met de knop WiMAX aan/uit op de taakbalk en in het hoofdvenster). Als u WiMAX weer in wilt schakelen, gebruikt u eerst de hardwareschakelaar voor de WiMAX-radio. Klik vervolgens op WiMAX aan op de taakbalk of in het hoofdvenster.

## Opnieuw verbinding maken met een WiMAX-netwerk

Wanneer u bewust de verbinding met WiMAX verbreekt, sluit het Intel® PROSet/Wireless WiMAX-verbinding hulpprogramma die verbinding en blijft die gesloten totdat u opnieuw verbinding maakt met WiMAX. Zie Verbinding met een WiMAX-netwerk verbreken.

Het hulpprogramma onthoudt altijd met welk netwerk u het laatst verbinding hebt gehad en als dat netwerk beschikbaar is, wordt het weergegeven in het statusgebied. Om verbinding te maken met uw voorkeursnetwerk, voert u een van deze stappen uit:

- Klik in het hoofdvenster van het Intel® PROSet/Wireless WiMAX-verbinding hulpprogramma op Verbinden.
- Klik met de rechtermuisknop op het taakbalkpictogram van WiMAX en selecteer Verbinden> <Netwerk>. Daarbij staat <Netwerk> voor het netwerk waarmee u het laatst verbinding hebt gemaakt, ofwel uw voorkeursnetwerk.

## Verbinding maken met een ander netwerk waarvoor u een abonnement hebt

Het Intel® PROSet/Wireless WiMAX-verbinding hulpprogramma zoekt altijd naar uw voorkeursnetwerk, het netwerk waarmee u het laatst verbinding hebt gehad. U kunt echter een abonnement hebben bij meer dan één serviceprovider. Om verbinding te maken met een ander netwerk waarvoor u een abonnement hebt, voert u deze stappen uit.

1. Klik in het hoofdvenster op Vergroten .
2. Klik op Zoeken naar netwerken. Het hulpprogramma begint te zoeken naar alle netwerken. Het gaat hierbij om uw huidige voorkeursnetwerk, netwerken waarmee u in het verleden verbinding hebt gemaakt en nieuwe netwerken. Deze zoekactie kan ongeveer 45 second\en duren en de resultaten worden weergegeven zodra een netwerk wordt gedetecteerd. De voortgang wordt aangegeven met de blauwe voortgangsbalk. U hoeft niet te wachten totdat de zoekactie voltooid is om verbinding te maken. Zie de volgende stap.
3. Om verbinding te maken met een ander netwerk waarvoor u een abonnement hebt, selecteert u het en klikt u op Verbinden. Of dubbelklik op het netwerk. Dit WiMAX-netwerk wordt nu uw voorkeursnetwerk.

## Verbinding maken met een nieuw WiMAX-netwerk

Het kan gebeuren dat u verbinding wilt maken met een WiMAX-netwerk waarmee u nog niet eerder verbinding hebt gemaakt. Als u bijvoorbeeld uw laptop meeneemt naar een nieuwe stad of nieuw gebied, is het mogelijk dat de WiMAX-serviceprovider in uw eerdere locatie (uw voorkeursnetwerk) niet beschikbaar is. Als u verbinding wilt maken met een nieuw netwerk, moet u de service activeren bij een nieuwe serviceprovider, net als u hebt gedaan voor de eerste WiMAX-serviceprovider. Raadpleeg hiervoor Abonneren op WiMAX-service.

> Opmerking: Wanneer u de service van een nieuwe WiMAX-serviceprovider activeert, wordt uw overeenkomst met de huidige serviceprovider niet geannuleerd of gewijzigd.

## Abonnement bij een WiMAX-serviceprovider opzeggen

Als u het abonnement bij een WiMAX-serviceprovider wilt opzeggen, moet u contact opnemen met de serviceprovider. U kunt een abonnement niet opzeggen met het Intel® PROSet/Wireless WiMAX-verbinding hulpprogramma. Het is mogelijk dat de webiste voor ondersteuning van uw serviceprovider wordt vermeld in het venster Ondersteuning.

Terug naar boven

Terug naar inhoud

Voorwaarden voor het gebruik