Volver al índice

# Avanzadas

La ventana Avanzadas muestra las tres fichas siguientes:

- Adaptador
- Estadísticas de red
- Solución de problemas

### Cómo acceder

En la ventana principal, haga clic en Opciones > Avanzadas...

## Adaptador

Esta ficha ofrece información sobre el adaptador WiMAX de su equipo y permite restablecer el adaptador.

A continuación se presenta sólo un ejemplo.

Se proporciona la siguiente información.

### Información del adaptador

- Fabricante: El fabricante del adaptador. No es necesariamente el fabricante del equipo.
- Modelo: Número de modelo del adaptador.
- Dirección MAC: Dirección de Control de acceso a los medios. Se trata de un identificador único para este adaptador.

### Restablecimiento del adaptador

Sólo debería restablecer el adaptador WiMAX si parece no funcionar. Todas las actividades del adaptador se detendrán, se cerrará la conexión WiMAX actual y se interrumpirá cualquier búsqueda. El restablecimiento tarda entre 5 y 10 segundos. Esta operación es similar a desactivar y volver a activar el adaptador mediante el Administrador de dispositivos de Windows*. Una vez finalizado el restablecimiento, el adaptador WiMAX debería estar listo para la conexión.

Si hace clic en Restablecer adaptador WiMAX y también está conectado a WiMAX, aparecerá el siguiente mensaje:

> Advertencia: Ahora está conectado a WiMAX. Si restablece el adaptador WiMAX, se desconectará de WiMAX. ¿Desea continuar?

Haga clic en Sí o No. Si hace clic en Sí, el adaptador se restablece y vuelve a intentarse la reconexión a la red desconectada.

### Cómo acceder

En la ventana principal, haga clic en Opciones > Avanzadas... > Adaptador.

## Estadísticas de red

Esta ficha proporciona información detallada sobre la conexión actual. La información proporcionada se actualiza periódicamente y cambia según su uso de Internet y la ubicación en relación con la torre de la red WiMAX. Se requiere una conexión; si no está conectado a una red WiMAX, en todos los campos se indica No conectado.

A continuación se presenta sólo un ejemplo.

Se presenta la siguiente información. Esta información se aplica siempre exclusivamente a la conexión actual.

Red conectada
Nombre | El nombre de la red WiMAX a la cual está conectado.
Tiempo total de conexión | Indica la duración de la conexión a partir del momento en que se estableció.
Señal
Frecuencia de canal | La frecuencia de canal de esta conexión.
RSSI | Indicación de la potencia de la señal recibida. Indica la potencia de la señal recibida desde la torre del proveedor de servicios WiMAX. Un valor inferior a -87 dBm indica que la potencia de la señal es muy deficiente y puede que la red se desconecte.
CINR | Relación de portadora a interferencia+ruido. Expresada en decibelios (dB), CINR es una medición de la eficacia de la señal. La portadora es la señal deseada y la interferencia puede consistir en ruido, interferencia cocanal o ambos. Un valor CINR inferior a 3 dB indica que la calidad de la señal es muy deficiente y puede que la red se desconecte.
Potencia de transmisión | Nivel de potencia transmitida en el adaptador.
Datos transferidos
Total de bytes enviados | Número total de bytes enviados por el adaptador.
Total de bytes recibidos | Número total de bytes recibidos por el adaptador.
Total de paquetes enviados | Número total de paquetes enviados por el adaptador.
Total de paquetes recibidos | Número total de paquetes recibidos por el adaptador.

### Cómo acceder

En la ventana principal, haga clic en Opciones > Avanzadas... > Estadísticas de red.

## Solución de problemas

La ficha Solución de problemas tiene el siguiente botón:

- Restaurar valores predeterminados de fábrica: Esta acción permitirá restaurar todos los valores de la Utilidad de conexión Intel® WiMAX a su estado predeterminado de fábrica. Esto se aplica a todas las opciones de conexión WiMAX y a las opciones a las que se puede acceder bajo Preferencias. Las opciones que rigen la conexión a cada una de sus redes WiMAX domésticas se pueden perder, y es posible que deba reconectarse a cada una de ellas como si fueran redes nuevas.

Al hacer clic en Restaurar valores predeterminados de fábrica aparece el siguiente mensaje:

> Advertencia: Sólo debe realizar esta operación si se lo indica su proveedor de servicios. Esta operación no puede deshacerse y es posible que a causa de ella no pueda conectarse a WiMAX. ¿Desea continuar?

Haga clic en Sí o No.

Si está conectado a una red WiMAX, también aparecerá este mensaje:

> Ahora está conectado a WiMAX. Si restablece las opciones predeterminadas de fábrica, se desconectará de WiMAX. ¿Desea continuar?

Haga clic en Sí o No.

### Cómo acceder

En la ventana principal, haga clic en Opciones > Avanzadas... > Solución de problemas.

Volver al inicio

Volver al índice

Marcas comerciales y cláusula de exención de la responsabilidad