Torna al Sommario

# Avanzate

Nella finestra Avanzate sono visualizzate le seguenti tre schede:

- Scheda di rete
- Statistiche di rete
- Risoluzione dei problemi

### Accesso

Nella finestra principale, fare clic su Opzioni > Avanzate....

## Scheda di rete

Questa finestra offre informazioni sulla scheda di rete WiMAX installata nel computer e consente di reimpostarla.

Viene mostrato di seguito un esempio.

Sono fornite le seguenti informazioni.

### Informazioni sulla scheda

- Produttore: il produttore della scheda di rete. Non coincide necessariamente con il produttore del computer.
- Modello: il numero di modello della scheda di rete.
- Indirizzo MAC: indirizzo MAC (Media Access Control). Identifica in modo univoco la scheda di rete.

### Reimpostazione della scheda di rete

Reimpostare la scheda di rete WiMAX solo quando sembra non funzionare. Tutte le attività della scheda di rete verranno interrotte, la connessione WiMAX corrente verrà chiusa e le eventuali ricerche in corso saranno interrotte. La reimpostazione richiede dai 5 ai 10 secondi. Questa operazione è simile alla disattivazione e attivazione della scheda di rete usando Gestione periferiche di Windows*. Completata la reimpostazione, la scheda di rete WiMAX dovrebbe essere pronta per la connessione.

Se si fa clic su Reimposta scheda di rete WiMAX mentre si è connessi a WiMAX, appare il seguente messaggio:

> Avvertenza: Attenzione: si è connessi a WiMAX. La reimpostazione della scheda di rete WiMAX disconnetterà da WiMAX. Continuare?

Fare clic su Sì o No. Scegliendo Sì, la scheda di rete verrà reimpostata, quindi verrà tentato di ristabilire la connessione con la rete che era stata disconnessa.

### Accesso

Nella finestra principale, fare clic su Opzioni > Avanzate... > Scheda di rete.

## Statistiche di rete

Questa scheda fornisce informazioni dettagliate sulla connessione corrente. Le informazioni vengono aggiornate periodicamente e cambiano in base all'uso di Internet e alla posizione dell'utente rispetto al trasmettitore della rete WiMAX. Queste informazioni sono visualizzate solo in presenza di connessione. Se non si è collegati a una rete WiMAX, in tutti i campi apparirà Non connesso.

Viene mostrato di seguito un esempio.

Sono visualizzate le seguenti informazioni. Le informazioni si riferiscono sempre solo alla connessione corrente.

Rete connessa
Nome | Il nome della rete WiMAX a cui si è attualmente connessi.
Tempo totale di connessione | Indica la durata della connessione dal momento in cui è stata stabilita.
Segnale
Frequenza canale | La frequenza del canale dell'attuale connessione.
RSSI | Received Signal Strength Indication. Indica la potenza del segnale ricevuto dal trasmettitore del provider di servizi WiMAX. Un valore minore di -87dBm indica un segnale dalla potenza molto debole che potrebbe causare la disconnessione dalla rete.
CINR | Carrier to Interference-plus-Noise Ratio. Espresso in decibel (dB), il CINR (rapporto portante/interferenza+rumore) misura l'efficacia del segnale. Il segnale del portante è quello desiderato, mentre l'interferenza può essere rumore, interferenza tra canali o entrambi. Una valore di CINR minore di 3dB indica una qualità del segnale insufficiente che potrebbe causare la disconnessione dalla rete.
Potenza di trasmissione | Il livello di potenza al quale la scheda di rete trasmette.
Dati trasferiti
Totale byte inviati | Il numero totale di byte inviati dalla scheda di rete.
Totale byte ricevuti | Il numero totale di byte ricevuti dalla scheda di rete.
Totale pacchetti inviati | Il numero totale di pacchetti inviati dalla scheda di rete.
Totale pacchetti ricevuti | Il numero totale di pacchetti ricevuti dalla scheda di rete.

### Accesso

Nella finestra principale, fare clic su Opzioni > Avanzate... > Statistiche di rete.

## Risoluzione dei problemi

La scheda Risoluzione dei problemi contiene i seguenti pulsanti:

- Ripristina impostazioni predefinite di fabbrica: Questa azione ripristinerà tutte le impostazioni dell'utilità di connessione di Intel® WiMAX ai valori predefiniti di fabbrica. Influisce su tutte le impostazioni di connessione WiMAX e sulle impostazioni accessibili dalla scheda Preferenze. È pertanto possibile che si perdano le impostazioni che regolano il collegamento alle proprie reti WiMAX domestiche e che si debba ristabilire la connessione con ciascuna di esse, come se si trattasse di una nuova rete.

Quando si fa clic su Ripristina impostazioni predefinite di fabbrica viene visualizzato il seguente messaggio:

> Attenzione: eseguire questa operazione solo se richiesto dal provider di servizi. Una volta eseguita, l'operazione non può essere annullata e potrebbe far perdere la capacità di connessione a WiMAX. Continuare?

Fare clic su Sì o No.

Se si è connessi a una rete WiMAX, apparirà anche questo messaggio:

> Attenzione: si è connessi a WiMAX. Il ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica disconnetterà da WiMAX. Continuare?

Fare clic su Sì o No.

### Accesso

Nella finestra principale, fare clic su Opzioni > Avanzate... > Risoluzione dei problemi.

Torna all'inizio

Torna al Sommario

Marchi di fabbrica e Dichiarazioni di non responsabilità