

       ***************     盈通主板BIOS刷新说明     ***************


一、 刷新前把压缩包内所有文件复制放在同一路径下，要求是FAT16/32格式的硬盘、U盘的根目录下；

二、不能在windows下刷新；

三、 进入纯DOS下后，运行F.bat，会出现刷新界面，按照提示完成刷新；

四、 如何确认刷新成功－－－刷新成功后，开机自检显示的日期和BIOS文件名一致。

五、 *刷新BIOS时，请把ME_PROTECT跳线帽置于2&3脚。*

注意：
1、刷新此BIOS一定要把压缩包内所有文件都复制放在同一路径下！
2、刷新时可直接在纯DOS下刷新，不需要关闭写保护选项！


