************************************************************
************************************************************
Bu belgede Intel(R) Rapid Depolama Teknolojisi sürücü 
yazılımının el ile kaldırılması ve sistemin, depolama 
denetleyicilerini yönetirken yerel işletim sistemi 
sürücüsünü kullanacak biçimde yapılandırılmasıyla ilgili 
yordam açıklanmaktadır.

Yordamı yerine getirmek için önce bu belgeyi yazdırın. 
Ardından Bölüm 1'deki işlemleri gerçekleştirerek SATA 
denetleyicisinin modunu saptayın. Bölüm 1'de saptanan moda 
göre Bölüm 2A ya da 2B'deki işlemleri yapın.

UYARI: Sistemin yeniden yapılandırılması, sistem tarafından
kullanılmakta olan RAID birimlerindeki verilerin 
kaybolmasına yol açabilir. Intel Rapid Depolama Teknolojisi 
sürücüsünü önyükleme sürücüsünden ya da önyüklenebilir RAID 
biriminden kaldırırsanız işletim sistemini yeniden 
yüklemeniz gerekebilir. Verilerin bütünlüğünü korumak için, 
işleme başlamadan önce tüm verilerinizi yedekleyin. 

************************************************************
* Bölüm 1: Sistem Modunu Belirleme
************************************************************

Yazılımı kaldırmak için yapmanız gerekenler, sistemin RAID 
modunda mı, yoksa AHCI modunda mı çalıştığına bağlıdır. 

Aygıt Yöneticisine Erişme

Microsoft Windows* 7’de Aygıt Yöneticisine erişmek için:
    
     - Başlat menüsünde Denetim Masası’nı seçin.

     - ‘Kategori’ öğesini tıklattıktan sonra ‘Küçük simgeler’ veya ‘Büyük simgeler’ seçeneğini seçin.

     - 'Sistem’'öğesini tıklatın.

     - Sol pencerede 'Aygıt Yöneticisi'ni seçin.

Microsoft Windows* 8’de Aygıt Yöneticisine erişmek için:
    
     - Başlat menüsünde ‘PC ayarları’ öğesini veya ‘Masaüstü’ öğesini tıklatın.
  
     - 'PC ayarları’ öğesini seçtiyseniz, Denetim Masasına gitmek için 'Diğer ayarlar’ öğesini tıklatın.

     - 'Masaüstü’ öğesini seçtiyseniz, Windows* Explorer’ı açın, ardından arama metin kutusuna ‘Denetim Masası’ yazın.

     - 'Sistem ve Güvenlik' öğesini seçtikten sonra 'Sistem' öğesini seçin.

     - Sol pencerede 'Aygıt Yöneticisi'ni seçin.


SATA denetleyicisinin Aygıt Yöneticisi'nde nasıl 
göründüğüne bakarak sistemin modunu saptamak için aşağıdaki
adımları izleyin:


1.  Aygıt Yöneticisi penceresinde Storage Controllers adlı bir
    giriş olup olmadığına bakın. Giriş varsa
    üzerini tıklatıp açın ve aşağıdaki denetleyicilerden
    birini içerip içermediğine bakın. Giriş yoksa 2. adıma
    geçin:
    
    - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA RAID Controller'
      Yukarıdaki denetleyici varsa, sistem, RAID modunda
      çalışan bir ICH7R/DH sistemidir. 
      Aşağıdaki Bölüm 2A'ya geçin.

    - 'Intel(R) ICH7MDH SATA RAID Controller'
      Yukarıdaki denetleyici varsa, sistem, RAID modunda
      çalışan bir ICH7MDH sistemidir. 
      Aşağıdaki Bölüm 2A'ya geçin.

    - 'Intel(R) Masaüstü/İş İstasyonu/Sunucu Express Chipset 
      SATA RAID denetleyici' 
      Yukarıdaki denetleyici varsa, sistem, RAID modunda  
      çalışan bir Masaüstü/İş İstasyonu/Sunucu Express Chipset
      sistemidir. 
      Aşağıdaki Bölüm 2A'ya geçin.

    - 'Intel(R) Mobil Express Chipset SATA RAID denetleyici'
      Yukarıdaki denetleyici varsa, sistem, RAID modunda
      çalışan bir Mobil Express Chipset sistemidir. 
      Aşağıdaki Bölüm 2A'ya geçin.
    
    - Yukarıdaki denetleyicilerden hiçbiri listede yoksa, 
      sistem RAID modunda çalışmıyor demektir. 2. adıma
      geçin.

2.  Aygıt Yöneticisi penceresinde 'IDE ATA/ATAPI Controllers' 
    adlı bir giriş olup olmadığına bakın. Giriş varsa 
    üzerini tıklatıp açın ve aşağıdaki denetleyicilerden 
    birini içerip içermediğine bakın:

    - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller'
      Yukarıdaki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda
      çalışan bir ICH7R/DH sistemidir. 
      Aşağıdaki Bölüm 2B'ye geçin.

    - 'Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller'
      Yukarıdaki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda
      çalışan bir ICH7M/MDH sistemidir. 
      Aşağıdaki Bölüm 2B'ye geçin.

   - 'Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller'
      Yukarıdaki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda
      çalışan bir ICH9M-E/M sistemidir. 
      Aşağıdaki Bölüm 2B'ye geçin.

   - 'Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller'
      Yukarıdaki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda
      çalışan bir ICH10R sistemidir. 
      Aşağıdaki Bölüm 2B'ye geçin.


    - 'Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller'
      Yukarıdaki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda
      çalışan bir ICH10D/DO sistemidir. 
      Aşağıdaki Bölüm 2B'ye geçin.
   
    - 'Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller'
      Yukarıdaki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda
      çalışan bir 5 Series 4 Port sistemidir. 
      Aşağıdaki Bölüm 2B'ye geçin.

    - 'Intel(R) 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller'
      Yukarıdaki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda
      çalışan bir 5 Series 6 Port sistemidir. 
      Aşağıdaki Bölüm 2B'ye geçin.

    - 'Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller'
      Yukarıdaki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda
      çalışan bir 5 Series/3400 Series sistemidir. 
      Aşağıdaki Bölüm 2B'ye geçin.

    - 'Intel(R) Masaüstü/İş İstasyonu/Sunucu Express Chipset 
      SATA AHCI denetleyici'
      Yukarıdaki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda
      çalışan bir Masaüstü/İş İstasyonu/Sunucu Express 
      Chipset sistemidir. 
      Aşağıdaki Bölüm 2B'ye geçin.

    - 'Intel(R) Mobil Express Chipset SATA AHCI denetleyici'
      Yukarıdaki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda
      çalışan bir Mobil Express Chipset sistemidir. 
      Aşağıdaki Bölüm 2B'ye geçin.

    - 'Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Ailesi SATA AHCI Denetleyici'[1]
       Yukarıdaki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda çalışan bir 
       7 Series/C216 Chipset sistemidir. 
       Aşağıdaki Bölüm 2B'ye geçin.

     - 'Intel(R) 7 Series Chipset Ailesi SATA AHCI Denetleyici’
       Yukarıdaki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda çalışan bir 
       7 Series Chipset sistemidir. 
       Aşağıdaki Bölüm 2B'ye geçin.


    - Yukarıdaki denetleyicilerden hiçbiri listede yoksa, 
      sistem AHCI modunda çalışmıyor demektir. Diğer modlar 
      Intel(R) Rapid Depolama Teknolojisi yazılımı tarafından 
      desteklenmez. 3. adıma geçin.

3.  Göründüğü kadarıyla sisteminiz RAID ya da 
    AHCI modunda çalışmıyor. Sisteminizin RAID ya da AHCI 
    modunda çalıştığını düşünüyor ama yukarıdaki 
    denetleyicilerden herhangi birini göremiyorsanız, 
    sistemin üreticisine ya da sistemi satın aldığınız yere
    başvurarak yardım isteyin. Sistemin hangi modda 
    çalıştığını saptamadan Bölüm 2'ye geçemezsiniz.



************************************************************
* Bölüm 2A: Sistem RAID Modunda
************************************************************

Bu bölümdeki yordam, yalnızca RAID modunda çalışan sistemler
için geçerlidir. Bölüm 1'deki adımları tamamlayarak
sisteminizin bu modda çalıştığını saptamadığınız sürece 
bu yordama devam etmeyin. Devam etmeden önce aşağıdaki 
uyarıları okuyun.

UYARILAR:
a. Bir RAID 0 birimini silerseniz, birimdeki tüm veriler 
   kalıcı olarak silinir. Devam etmeden önce tüm önemli 
   verilerinizi yedekleyin. 

b. Sistem dosyaları RAID denetleyicisine bağlı bir diskte veya 
   birimde bulunuyorsa, dosyalar silinir ve işletim sisteminin 
   yeniden yüklenmesi gerekir.


1.  Yukarıdaki uyarıları okuduğunuzdan ve anladığınızdan 
    emin olun.

2.  Sistemi yeniden başlatın.

3.  Sistem başlatılırken 'Intel(R) Rapid Storage Technology -
    Option ROM' başlıklı bir ekranın görüntülenip 
    görüntülenmediğine bakın. Görüntüleniyorsa 5. adıma 
    geçin.

4.  UEFI sürücüsü yüklü ise 6. adıma geçin[2]. 
    Yüklü değilse, 7. adıma geçin.    

5.  Bu adım yalnızca sisteminizde option ROM yüklüyse 
    tamamlanmalıdır:

    5a. Sistem başlatılırken ilgili uyarı görüntülendiğinde
        Ctrl+I tuşlarına basarak option ROM Configuration 
        Utility programına girin.
    5b. Kurulum programında, 'Delete RAID Volume'
        menüsüne girmek için menüde ikinci seçeneği 
        belirleyin.
    5c. Silmek istediğiniz birimi seçmek için yukarı ya da 
        aşağı ok tuşlarını kullanın.
    5d. Seçili birimi silmek için 'Del' tuşuna ve 
        silme işlemini onaylamak için 'Y' tuşuna basın. Var 
        olan tüm birimler silininceye kadar bu işlemi 
        tekrarlayın. 
    5e. Kurulum programından çıkın.
    5f. Sistemin BIOS Setup programına girin (genellikle 
        sistem önyüklemeye başlar başlamaz 'F2' ya da 'Delete' 
        tuşuna basılarak yapılır).
    5g. Seri ATA denetleyicisinin IDE yapılandırmasını 'RAID' 
        modundan 'IDE' moduna getirin.
    5h. Değişiklikleri kaydedip sistemin BIOS Setup 
        programından çıkın.

6.  Bu adımı UEFI sürücüsü yüklü ise tamamlayın[3]:

    6a. Sistemin BIOS Setup programına girin (genellikle 
        sistem önyüklemeye başlar başlamaz 'F2' ya da 'Delete' 
        tuşuna basılarak yapılır).
    6b. 'Intel(R) Rapid Storage Teknolojisi' öğesine ilerleyin ve
        'Enter' tuşuna basın.
    6c. Yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak, silmek istediğiniz RAID        birimine ilerleyin, ardından 
'Enter' tuşuna basın.
    6d. Birimi silmek için 'Sil' seçeneğini seçin.
    6e. Onaylamak için 'Enter' tuşuna basın.
    6f. 'Intel(R) Rapid Storage Teknolojisi' öğesinden çıkmak için ‘Esc’ tuşuna basın.
    6g. Seri ATA Denetleyicisinin IDE yapılandırmasını 
        'RAID' modundan 'IDE' moduna getirin.
    6h. Değişiklikleri kaydedip sistemin BIOS Setup 
        programından çıkın.

7.  Bu adımı sisteminizde option ROM veya UEFI sürücüsü yüklü değilse 
    tamamlayın:

    7a. Sistemin BIOS Setup programına girin (genellikle 
        sistem önyüklemeye başlar başlamaz 'F2' ya da 'Delete' 
        tuşuna basılarak yapılır).
    7b. Seri ATA denetleyicisinin IDE yapılandırmasını
        'RAID' modundan 'IDE' moduna getirin.
    7c. Değişiklikleri kaydedip sistemin BIOS Setup 
        programından çıkın.

8.  Sistemi yeniden başlatın.



************************************************************
* Bölüm 2B: Sistem AHCI Modunda
************************************************************

Bu bölümdeki yordam, yalnızca AHCI modunda çalışan sistemler
için geçerlidir. Bölüm 1'deki adımları tamamlayarak
sisteminizin bu modda çalıştığını saptamadığınız sürece 
bu yordama devam etmeyin. Devam etmeden önce tüm önemli 
verilerinizi yedeklemeniz önerilir. 

1.  Sistemi yeniden başlatın.

2.  Sistemin BIOS Setup programına girin (genellikle 
    sistem önyüklemeye başlar başlamaz 'F2' ya da 'Delete' 
    tuşuna basılarak yapılır). 

3.  Seri ATA denetleyicisinin IDE yapılandırmasını 'AHCI' 
    modundan 'IDE' moduna getirin.

4.  Değişiklikleri kaydedip sistemin BIOS Setup programından 
    çıkın.

5.  Sistemi yeniden başlatın. İşletim sistemi eskiden olduğu
    gibi başlayacaktır.


Not: Sistem BIOS'unda bu değişiklikleri yaparken herhangi
bir sorunla karşılaşırsanız, ana kartın üreticisine ya da 
ana kartı satın aldığınız yere başvurup yardım isteyin.

************************************************************
* YASAL UYARI
************************************************************

BU BELGEDEKİ BİLGİLER INTEL ÜRÜNLERİYLE İLGİLİ OLARAK SAĞLANMAKTADIR. BU BELGEDE 
HERHANGİ BİR FİKRİ MÜLKİYET HAKKINA AİT, ESTOPEL YA DA BAŞKA BİR ŞEKİLDE, AÇIK 
OLARAK VEYA İMA YOLLU İFADE EDİLMİŞ HİÇBİR LİSANS VERİLMEMEKTEDİR. BU TÜR ÜRÜNLER 
İÇİN INTEL SATIŞ HÜKÜM VE KOŞULLARINDA SAĞLANANLAR DIŞINDA, INTEL HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK 
ALTINA GİRMEZ VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, TİCARİ ELVERİŞLİLİK VEYA HERHANGİ BİR 
PATENT, TELİF HAKKI VEYA DİĞER FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ İHLALİ İLE İLGİLİ 
SORUMLULUK VE GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE INTEL ÜRÜNLERİNİN SATIŞI VE/VEYA 
KULLANIMI İLE İLGİLİ AÇIK ŞEKİLDE VEYA İMA YOLLU HER TÜR GARANTİYİ REDDEDER.

INTEL'İN YAZILI MUTABAKATI OLMADIĞI SÜRECE, INTEL ÜRÜNLERİ, INTEL ÜRÜNÜNÜN BAŞARISIZ 
OLMASININ KİŞİSEL YARALANMA YA DA ÖLÜMLE SONUÇLANABİLECEK BİR DURUMA YOL AÇABİLECEĞİ
UYGULAMALARDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMAMIŞTIR VE BU TÜR BİR KULLANIMA UYGUN DEĞİLDİR.

Intel herhangi bir zamanda, haber vermeksizin özelliklerde ve ürün açıklamalarında
değişiklik yapabilir. Tasarımcılar, "ayrılmış" veya "tanımlanmamış" olarak belirtilen 
herhangi bir özelliğin veya yönergenin yokluğuna veya özelliklerine güvenmemelidir. 
Intel bunları ileride tanımlamak üzere saklı tutar ve ileride bu özelliklerde
yapılabilecek değişikliklerden kaynaklanabilecek çakışmalar veya uyumsuzluklarla 
ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Buradaki bilgiler haber vermeksizin 
değiştirilebilir. Bu bilgilere dayanarak tasarımınıza son halini vermeyin.

Bu belgede açıklanan ürünler, ürünün yayınlanmış teknik özelliklerden farklılık 
göstermesine neden olan tasarım hataları veya yazı hatası olarak bilinen hatalar 
içerebilir. Bugüne dek belirlenmiş yazı hataları, istenmesi durumunda temin edilebilir.

Ürünü sipariş etmeden önce son spesifikasyonları almak için yerel Intel satış bürosu 
veya distribütörünüzle irtibat kurun.

Bir sipariş numarası içeren ve bu belgede ya da diğer Intel belgelerinde sözü edilen 
belgelerin kopyalarını edinmek için 1-800-548-4725 numaralı telefonu arayabilir veya 
şu adresi ziyaret edebilirsiniz: http://www.intel.com/#/en_us_01 

Intel(R), Intel Corporation'ın ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari markasıdır.

* Diğer adlar ve markalar ilgili hak sahiplerine ait olabilir.


Telif Hakkı (c) 2001-2012, Intel Corporation. Tüm hakları saklıdır.

