************************************************************
************************************************************
In questo documento viene spiegata la procedura per 
rimuovere manualmente il software del driver Tecnologia 
Intel(R) Rapid Storage e riconfigurare il sistema per 
utilizzare il driver nativo del sistema operativo per la 
gestione dei controller di archiviazione.

Per completare questa procedura, si consiglia in primo 
luogo di stampare questo documento come riferimento. Quindi, 
completare la Sezione 1 per determinare la modalità del 
controller SATA. In funzione della modalità determinata 
nella Sezione 1, completare la Sezione 2A o la Sezione 2B.

ATTENZIONE: la riconfigurazione del sistema potrebbe 
comportare la perdita di dati su alcuni volumi RAID al 
momento usati dal sistema. La rimozione del driver 
Tecnologia Intel(R) Rapid Storage dall'unità di avvio o dal 
volume RAID avviabile può richiedere la reinstallazione del 
sistema operativo. Per mantenere l'integrità dei dati, 
effettuare un backup di tutti i dati prima di continuare. 

************************************************************
* Sezione 1: Determinazione della modalità del sistema
************************************************************

I passi per rimuovere questo software sono diversi a seconda
se il sistema sta funzionando in modalità RAID o in 
modalità AHCI. I sistemi portatili non supportano la 
modalità RAID.

Accessare Gestione periferiche

Per accessare Gestione periferiche in Microsoft Windows* 7:

 - Dal menu Start, selezionare Pannello di controllo.

 - Fare clic su 'Categoria' e selezionare 'Icone piccole' o 'Icone 
   grandi'.

 - Fare clic su 'Sistema'.

 - Selezionare 'Gestione periferiche' nel riquadro a sinistra.

Per accessare Gestione periferiche in Microsoft Windows* 8:

 - Nella finestra di avvio, fare clic su la tegola 'impostazioni 
   del PC' o su la tegola 'Desktop'.

 - Se si sceglie la tegola 'Impostazioni PC', fare clic su 
   'Altre Impostazioni' per andare al Pannello di controllo.

 - Se si sceglie la tegola 'Desktop', aprire Windows* Explorer e 
   quindi immettere 'Panello di controllo' nella casella di 
   testo di ricerca.

 - Selezionare 'Sistema e sicurezza', quindi selezionare 'Sistema'.

 - Selezionare 'Gestione periferiche' nel riquadro a sinistra.

Determinare la modalità del sistema identificando come il 
controller SATA si presenta all'interno di Gestione 
periferiche completando i passaggi seguenti:


1.  Nella finestra di Gestione periferiche, ricercare una 
    voce chiamata 'Controller di archiviazione'. Se questa 
    voce è presente, espanderla e ricercare uno dei controller 
    seguenti. Altrimenti, procedere al passaggio 2:    
    
    - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA RAID Controller'
      Se questo controller è presente, il sistema 
      è un sistema ICH7R/DH in modalità RAID. 
      Continuare con la Sezione 2A seguente.

    - 'Intel(R) ICH7MDH SATA RAID Controller'
      Se questo controller è presente, il sistema 
      è un sistema ICH7MDH in modalità RAID. 
      Continuare con la Sezione 2A seguente.

    - 'Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset 
      SATA RAID Controller'
      Se questo controller è presente, il sistema 
      è un sistema Chipset Intel(R) Express per 
      desktop/workstation/server in modalità RAID. 
      Continuare con la Sezione 2A seguente.

    - 'Intel(R) Mobile Express Chipset SATA RAID Controller'
      Se questo controller è presente, il sistema 
      è un sistema Chipset Intel(R) Express per 
      desktop/workstation/server in modalità RAID. 
      Continuare con la Sezione 2A seguente.

    - Se non è presente uno dei controller precedenti, 
      il sistema non sta funzionando in modalità RAID. 
      Continuare con il passaggio 2 seguente.

2.  Nella finestra di Gestione periferiche, ricercare una 
    voce chiamata 'Controller IDE ATA/ATAPI'. 
    Se questa voce è presente, espanderla e ricercare uno dei 
    seguenti controller:

    
    - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller'
      Se questo controller è presente, il sistema 
      è un sistema ICH7R/DH in modalità AHCI. 
      Continuare con la Sezione 2B seguente.

    - 'Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller'
      Se questo controller è presente, il sistema è
      un sistema ICH7M/MDH in modalità AHCI. 
      Continuare con la Sezione 2B seguente. 

    - 'Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller'
      Se questo controller è presente, il sistema è
      un sistema ICH9M-E/M in modalità AHCI. 
      Continuare con la Sezione 2B seguente.    

    - 'Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller'
      Se questo controller è presente, il sistema è
      un sistema ICH10R in modalità AHCI. 
      Continuare con la Sezione 2B seguente.    

    - 'Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller'
      Se questo controller è presente, il sistema è
      un sistema ICH10D/DO in modalità AHCI. 
      Continuare con la Sezione 2B seguente.

    - 'Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller'
      Se questo controller è presente, il sistema è
      un sistema 5 Series 4 Port in modalità AHCI. 
      Continuare con la Sezione 2B seguente.

    - 'Intel(R) 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller'
      Se questo controller è presente, il sistema è
      un sistema 5 Series 6 Port in modalità AHCI. 
      Continuare con la Sezione 2B seguente.

    - 'Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller'
      Se questo controller è presente, il sistema è
      un sistema 5 Series/3400 Series in modalità AHCI. 
      Continuare con la Sezione 2B seguente.
      
    - 'Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset 
      SATA AHCI Controller'
      Se questo controller è presente, il sistema è
      un sistema Chipset Intel(R) Express per 
      desktop/workstation/server in modalità AHCI. 
      Continuare con la Sezione 2B seguente.
      
    - 'Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller'
      Se questo controller è presente, il sistema è
      un sistema Chipset Intel(R) Express per PC portatili 
      in modalità AHCI. Continuare con la Sezione 2B seguente.

    - 'Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller'
      Se questo controller è presente, il sistema è
      un sistema 7 Series de la famiglia de chipset C216 in 
      modalità AHCI. 
      Continuare con la Sezione 2B seguente.

    - 'Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller'
      Se questo controller è presente, il sistema è
      un sistema 7 Series de la famiglia de chipset in 
      modalità AHCI. 
      Continuare con la Sezione 2B seguente.

    - Se non è presente uno dei controller precedenti,
      il sistema non è in modalità AHCI. Il software 
      Tecnologia Intel(R) Rapid Storage non supporta 
      nessun'altra modalità. Continuare con il passaggio 3
      seguente.

3.  Pare che il sistema non stia funzionando in modalità
    RAID o AHCI. Se si ritiene che il sistema stia
    funzionando in modalità RAID o AHCI ma non è
    visualizzato uno dei controller precedenti, rivolgersi
    al produttore o al rivenditore del sistema per 
    l'assistenza. Non è possibile continuare con la Sezione 
    2 seguente fino a quando non viene stabilita la 
    modalità del sistema.



************************************************************
* Sezione 2A: Sistema in modalità RAID
************************************************************

La procedura spiegata in questa sezione può essere eseguita
soltanto su un sistema che si trova in modalità RAID. Non 
continuare con questa procedura a meno di non avere 
completato i passaggi della Sezione 1 precedente per 
determinarne l'applicabilità per il sistema in uso. 
Prima di continuare, accertarsi di leggere le avvertenze 
seguenti.

AVVERTENZE:
a. Se un volume RAID 0 è eliminato, tutti i dati del volume
   saranno eliminati permanentemente. Eseguire il backup di
   tutti i dati critici prima di continuare. 

b. Se si trovano file di sistema su un disco o un volume 
   collegato al controller RAID, vengono eliminati questi 
   file e sarà necessario installare di nuovo il sistema 
   operativo.


1.  Accertarsi di aver letto e capito le avvertenze 
    precedenti.

2.  Riavviare il sistema.

3.  Notare se viene visualizzata una schermata di avvio 
    intitolata 'option ROM della Tecnologia Intel(R) Rapid Storage' 
    durante l'avvio del sistema. In tal caso, continuare con il 
    passaggio 5 seguente.

4.  Procedere al passaggio 6 se il driver UEFI è installato.
    In caso contrario, continuare con il passaggio 7 seguente.

5.  Completare questa procedura se è installata l'option ROM:

    5a. Eseguire l'utilità configurazione di option ROM 
        premendo Ctrl+I quando richiesto, durante l'avvio del
	sistema.
    
    5b. Nel programma di installazione, selezionare 
        l'opzione 2 per accedere al menu 'Delete RAID
        Volume' (Elimina volume RAID).
    
    5c. Usando i tasti freccia verso l'alto o verso il 
        basso, selezionare il volume che si desidera 
        eliminare.
    
    5d. Premere il tasto 'CANC' per eliminare il volume
        selezionato, quindi premere 'Y' (Sì) per confermare 
        l'eliminazione. Ripetere questo passaggio per 
        eliminare tutti i volumi presenti. 
    
    5e. Uscire dal programma di installazione.
    
    5f. Accedere alle impostazioni del BIOS (in genere 
        premendo il tasto 'F2' oppure 'CANC' non appena
        inizia l'avvio del sistema).
    
    5g. Cambiare la configurazione IDE del controller 
        Serial ATA da 'RAID' a 'IDE'.
    
    5h. Salvare le modifiche e uscire dalle impostazioni 
        del BIOS.

6.  Completare questa procedura se il driver UEFI è installato:

    6a. Accedere alle impostazioni del BIOS (in genere 
        premendo il tasto 'F2' oppure 'CANC' non appena
        inizia l'avvio del sistema).

    6b. Passare alla 'Tecnologia Intel(R) Rapid Storage' e premere
         il tasto 'Invio'.

    6c. Passare al volume RAID che si desidera eliminare utilizzando i 
        tasti freccia verso l'alto o verso il basso, e quindi premere 
        il tasto 'Invio'.

    6d. Selezionare 'Elimina' per eliminare il volume.

    6e. Premere il tasto 'Invio' per confermare.

    6f. Premere il tasto 'Esc' per uscire della 'Tecnologia Intel(R) 
        Rapid Storage'.

    6g. Cambiare la configurazione IDE del controller 
        Serial ATA da 'RAID' a 'IDE'.

    6h. Salvare le modifiche e uscire dalle impostazioni
        del BIOS.

7.  Completare questa procedura se né la ROM opzione né il driver UEFI 
    sono installati:

    7a. Accedere alle impostazioni del BIOS (in genere 
        premendo il tasto 'F2' oppure 'CANC' non appena
        inizia l'avvio del sistema).

    7b. Cambiare la configurazione IDE del controller 
        Serial ATA da 'RAID' a 'IDE'.

    7c. Salvare le modifiche e uscire dalle impostazioni
        del BIOS.

8.  Riavviare il sistema.



************************************************************
* Sezione 2B: Sistema in modalità AHCI
************************************************************

La procedura spiegata in questa sezione può essere 
eseguita soltanto su un sistema che si trova in modalità 
AHCI. Non continuare con questa procedura a meno di non 
avere completato i passaggi della Sezione 1 precedente per
determinarne l'applicabilità per il sistema in uso. 
È consigliabile effettuare il backup di tutti i dati 
importanti prima di continuare. 

1.  Riavviare il sistema.

2.  Accedere alle impostazioni del BIOS (in genere 
    premendo il tasto 'F2' oppure 'CANC' non appena inizia
    l'avvio del sistema). 

3.  Cambiare la configurazione IDE del controller 
    Serial ATA da 'AHCI' a 'IDE'.

4.  Salvare le modifiche e uscire dalle impostazioni del 
    BIOS.

5.  Riavviare il sistema. Il sistema operativo dovrebbe 
    avviarsi normalmente.


Nota: se si incontrano difficoltà nell'apportare queste 
modifiche al BIOS del sistema, rivolgersi al produttore o
al rivenditore della scheda madre per l'assistenza.


************************************************************
* DICHIARAZIONE NON RESPONSABILITÀ
************************************************************

LE INFORMAZIONI DI QUESTO DOCUMENTO SONO FORNITE UNITAMENTE AI PRODOTTI INTEL. 
NON VIENE CONCESSA CON IL PRESENTE DOCUMENTO ALCUNA LICENZA, ESPRESSA O IMPLICITA, 
PER PRECLUSIONE O ALTRIMENTI RIGUARDO AD ALCUN DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE. 
AD ECCEZIONE DI QUANTO PREVISTO NEL DOCUMENTO RELATIVO AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI 
DI VENDITA PER TALI PRODOTTI, INTEL NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ E DISCONOSCE 
QUALSIASI GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA RELATIVAMENTE ALLA VENDITA E/O ALL'UTILIZZO 
DI PRODOTTI INTEL, COMPRESE LA RESPONSABILITÀ O LE GARANZIE DI IDONEITÀ AD UNO SCOPO 
PARTICOLARE,LA COMMERCIABILITÀ O LA VIOLAZIONE DI BREVETTI, COPYRIGHT O ALTRI
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

A MENO CHE ALTRIMENTI CONCORDATO PER ISCRITTO DA INTEL, I PRODOTTI DI INTEL NON SONO 
PROGETTATI O DESTINATI IN APPLICAZIONI IN CUI IL MALFUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO DI INTEL
POTREBBE CREARE UNA SITUAZIONE IN CUI POTREBBE SOPRAVVENIRE UNA LESIONE PERSONALE O DECESSO.

Intel si riserva il diritto di modificare le specifiche e le descrizioni dei prodotti 
in qualsiasi momento, senza preavviso. I progettisti non devono fare affidamento 
sull'assenza o sulle caratteristiche di eventuali funzionalità o istruzioni contrassegnate 
come "riservate" o "non definite". Intel si riserva di definirle in futuro e non si assume 
alcuna responsabilità per gli eventuali conflitti o incompatibilità derivati dalla loro 
futura modifica. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche 
senza preavviso. Non finalizzare un progetto basandosi su queste informazioni.

I prodotti descritti in questo documento potrebbero contenere difetti di 
progettazione o errori noti che potrebbero far deviare il prodotto dalle 
specifiche pubblicate. Gli "errata" attualmente riconosciuti sono disponibili su 
richiesta.

Contattare l'ufficio vendite Intel locale o il distributore per ottenere 
le ultime specifiche prima di effettuare l'ordine dei prodotti.

È possibile ottenere da Intel Corporation le copie dei documenti 
che presentano un numero d'ordine e a cui si fa riferimento in questo
documento o altra documentazione Intel, chiamando il numero 1-800-548-4725
o visitando il sito: http://www.intel.com/#/en_us_01 

Intel(R) è un marchio di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

* Altri marchi e denominazioni potrebbero essere rivendicati da terzi


Copyright (c) 2001-2012, Intel Corporation. Tutti i diritti riservati.

