/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
        
Pivot(R)软件使用手册
        
本手册是关于安装和使用WinPortrait (R)和MacPortrait (R)的指南。我们把上述的
两种软件统称为Pivot (R)软件。本手册覆盖了 ：
    - 窗口 95
	- 窗口 98
    - 窗口 NT
    - Mac/OS
Pivot(R)软件为显示器添加了新的功能，但传统的横向使用方式不需要该软件。如果
您在使用过程中碰到问题，可以随时使Pivot软件退出系统，使系统恢复使用原来的
驱动程序。

随著各种新的图形显示卡和操作系统的面市，Pivot(r)软件也会提供相应的升级。
如果本版本不支持你现在的系统，请和你的显示器制造商联系询问是否有升级。感谢
您使用Pivot(r)软件。

/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
        
                窗口 95/98/NT
WinPortrait嵌入式软件(简介)
窗口95/98/NT的WinPortrait (R)软件以嵌入式方式工作，这样就可以和已经安装的
制造商提供的图形驱动程序直接地合作，大大提高了WinPortrait (R)的速度和兼容
性。WinPortrait (R)嵌入式软件也不再“替换”你原有的横向方式显示驱动程序。因
为它直接和原来的驱动程序协同工作，所以允许象以前一样通过控制面板操作“显示
特性”。在横向方式时，WinPortrait (R)会暂时退出控制，让原来的驱动程序象以前
一样工作。如果选择了肖像方式，WinPortrait (R)软件则会自动激活，提供肖像方式
的显示功能 。
        
重要的安装信息：在安装本软件之前，必须首先加载原来的“横向”显示驱动程序，
这样WinPortrait软件才能正常工作！
        
WinPortrait(R)安装说明。窗口 95/98/NT
1. 退出正在运行的所有其他的程序
2. 在安装 WinPortrait (R)软件之前。确认原来的驱动程序已经正常安装。
3. 将Pivot(R) CD放入光盘驱动器 
4. 窗口95/98/NT：在任务棒的“开始”菜单上选择“运行”
5. 键入D:\SETUP.EXE （如果你的光盘驱动器不是D，请用你的光盘驱动器盘符替换D)
6. 按“安装”钮。
      
**************************************************  
窗口 95/98 WinPortrait(R) 嵌入式软件的重要信息
**************************************************  
在使用本产品前请仔细阅读本部分文件。

目录

1.0     微软WHQL认证的图形驱动程序
2.0     窗口98的有关事项
    2.1 双显示器支持
    2.2 活动桌面(Active Desktop)
    2.3 多用户配置
3.0     已知的一些 WinPortrait嵌入式软件的问题
	3.1 直接绘图(Direct Draw)
    3.2 动画文件
    3.3 Microsoft Plus!软件包字体平滑
    3.4 DOS全屏幕模式
    3.5 在肖像方式下没有动画游标
4.0     控制面板有关事项
5.0     显示器类型信息
6.0     寻求技术支持之前

**************************************************
1.0 微软WHQL认证的图形驱动程序
    
WHQL(窗口硬件质量实验室)认证的驱动程序是市场上最
可信赖的一种图形驱动程序。如果你在安装WinPortrait
软件之后遇到问题，就应该考虑升级成WHQL认证的驱动
程序！请和你的显示卡制造商联系获取WHQL认证的驱动程
序。

2.0  窗口98的有关事项

2.1 双显示器支持
Pivot 软件现在支持窗口98下的双显示器配置。本版本的WinPortrait
软件只支持主显示器在各种任何颜色模式下旋转。在双显示器配置下安
装 Pivot 软件前，请确认两台显示器各种分辨率和颜色设置下都能正
常工作。

2.2 视活动桌面(Active Desktop)为网页
我们现在完全支持此窗口选项。 

2.3 多用户配置
我们现在完全支持多用户配置。

**************************************************
3.0 已知的一些WinPortrait嵌入式软件问题
    
3.1 直接绘图(Direct Draw)问题
如果您在使用一些使用直接绘图操作程序和显示.AVI和QuickTime等的动画程序
时碰到问题，可以采取以下步骤：

  1. 旋转屏幕至横向方式，然后重新启动该程序。一般这样就可以解决问题。
  
3.2 在肖像方式的动画文件
有些程序使用动画子程序，例如 .AVI。QuickTime等等。 如果在使用时遇到
问题，可以：
  1. 旋转至横向方式，然后重新运行动画程序。通常这样就可以解决问题了。
  
3.3 Microsoft Plus!软件包字体平滑问题
 - Pivot 软件现在可以支持“字体平滑(Font Smoothing)”
  
3.4 DOS全屏幕模式
 STB的Rendition 2200图形显示卡有DOS全屏幕问题，在关闭全屏幕 DOS 任务时
 屏幕会变成空白。请用以下的方法解决此问题。
 按<ALT> + <Enter> 键切换至窗口 DOS模式，在屏幕任意地方单揿鼠标，然后
 按F5清屏 。
  
 3.5 在肖像方式下彩色动画游标
 现在彩色动画游标在肖像方式下可以正常工作。
  
**************************************************
4.0 控制面板有关事项

- 通常经由下列的方法访问控制面板 ：
  方法1：单揿蓝色显示器图标，在菜单中选择“WinPortrait 显示特性”。

  方法2：在桌面按鼠标右键，选择“显示特性”。如果您使用窗口98，可以选择“设定”
  标签页的“高级(Advanced)”按钮来访问 WinPortrait 显示标签页。

  使用方法1只能访问 WinPortrait 的显示特性， 而不能访问制造商的控制面板，
  从而避免了两种控制面板可能存在的冲突。

  方法2允许你访问两者。尽管 WinPortrait标签页一般不会和其他制造商提供的标签
  页有冲突，但这种可能性是存在的。比如某些制造商的控制面板提供一种动态颜色
  模式切换，这种情况可能会有冲突。这时请使用方法1来访问WinPortrait标签页。

**************************************************
5.0 显示器类型信息
    
- 窗口的显示器类型配置是经由显示特性的设定标签页来设置的。不同的液晶显示器(LCD)
  有不同的建议显示器类型。如果你不能肯定应该使用何种显示器类型，请参考相应
  的文档。Pivot(TM )软件的磁盘中也可能有你使用的显示器类型的INF文件。
  
  显示器类型设定可能会影响以下参量设定：
  - 刷新频率
  - 可用的颜色选项（颜色深度〕
  - 可用的分辨率
  如果碰到以上的问题。请在显示特性表中检查显示器类型设定。

**************************************************
6.0 寻求技术支持之前

WinPortrait(TM)嵌入式软件并未替代制造商提供的显示驱动程序， 而是和
原来的驱动程序协同工作，为显示器增添了肖像显示功能 。因此，如果原来
的驱动程序存在问题，安装 WinPortrait后问题仍会存在。

如果你怀疑问题可能是原来的图形显示驱动程序造成的，可以通过下列步骤确认
或解决问题。
1，问题是否在肖像方式和横向方式都存在？
2，在不同的分辨率设置下问题是否都存在，如800X600 和 1024X768？
3，在不同的颜色设置下问题是否都存在，如256 和 High Color？
4，未加载WinPortrait 时问题是否存在？

a) 如果在横向方式和肖像方式都存在，则很可能是原驱动程序的问题。您可以：
   确认使用的显示驱动程序是最新的版本。	
   很多制造商，例如Diamond，STB，ATI等，都在其web网点提供最新的驱动程序供
   下载 。
   - 升级原来的WHQL驱动程序，然后重新安装WinPortrait嵌入式软件。多数情况
     问题都可以得到解决。
   - 如果WHQL认证的驱动程序不能解决问题，安装随原微软窗口95/98/NT CD提供的
     图形驱动程序，然后重新安装WinPortrait.

b) 确认你的WinPortrait 软件是最新的版本。从网点下载最新的版本，或和显示器
   制造商联系取得最新版本。
 
c) 如果a)和b)都未能定位问题，那么有可能驱动程序不是经微软WHQL认证的，或DIB
   引擎不兼容。


**************************************************
旋转屏幕图象，窗口95/98
选用以下的方法旋转屏幕图象  ：
1.  按 CTRL+SHIFT+R热组合键（或者是你通过“WinPortrait显示特性”的“热
    键”标签页设置的组合键 〕。
2. 在窗口任务棒中选择蓝色监视器图标。单揿该图标。从弹出式菜单中选择
  “WINPORTRAIT (R)显示特性”。打开WINPORTRAIT标签对话盒，在“屏幕
   视图”标签页中选择 0 或者90，然后按“应用”。
3. 单揿窗口任务棒的蓝色监视器图标，然后选择“旋转”。
4. 双揿窗口任务棒的蓝色监视器图标 。
      
**************************************************
‘本地’显示特性控制面板
1. 为窗口95/98开发的嵌入式WinPortrait 软件不再控制刷新频率，而让原来的驱
   动程序控制刷新频率。
2. 使用原驱动程序的控制面板设置刷新频率和图形显示卡的其他特殊选项。
      
**************************************************
疑难解答  - 窗口95/98
如果在安装 WinPortrait 软件之后不能正常启动窗口95/98，可以按下面的指示使用安全
模式(safe mode)启动窗口：

1. 重新启动你的计算机 。
2. 当看见“启动窗口 95/98...”消息时。按 F8 键 。
3. 在安全模式下，窗口使用预设设定，即 VGA显示器 ，没有网络，微软鼠标器驱动
   程序，并且使用启动窗口的设备驱动程序最小集。在此模式下，你将无法访问
   光盘驱动器，打印机和其他一些设备。
4. 在安全模式启动完成之后，设置回原来的(不旋转)驱动程序 。
5. 在窗口桌面的空白区域，按鼠标的右键 。
6. 从弹出式菜单中选择“特性”。
7. 单击特性表的“设定”标签页。
8. 单击位于对话盒底端的“更改显示类型”或“高级特性”按钮 。
9. 在显示卡区或标签页，单击“更改”按钮。
10.单击对话盒下部的“显示所有设备”单选扭。
11.从“选择设备”对话盒的图形驱动程序列表中选择原来的图形驱动程序，然后按
  “确定”。你选择的驱动程序应该和电脑上安装的图形显示卡相匹配。
12.关闭全部的对话盒，重新启动窗口 95/98 。
    
经过以上的操作，WinPortrait软件将退出系统。如果在只使用原驱动程序
后问题不再发生，那么请进一步和技术支持部门联系寻求帮助。 （参阅硬件用户手
册 〕。

/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

    
旋转屏幕图象，窗口NT
有两种方法来旋转屏幕图象  ：
1. 单击窗口任务棒的蓝色监视器图标，然后选择“旋转” 。
2. 按任务棒的“开始”按钮。在菜单中选择“设定”->“控制面板”->“显示”。
   在显示特性工作表中选择“设定”标签页。
   选择一种肖像分辨率(例如480X640)替代原来的横向分辨率(例如640X480)。
    
设置刷新频率，窗口NT
1. 在空白窗口桌面上按鼠标右键。
2. 从弹出式菜单中选择“特性”。
3. 按特性表的“设定”标签页。
4. 选择正确的刷新频率。 LCD一般使用60Hz为最佳的刷新设定；CRT则多用75Hz作为
   最佳的设定 。
5. 变更刷新频率时，一定要记住按“测试”按钮。
6. 如果测试结果正确，按“应用”使更改生效。
    
    
/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/


Mac/OS
  
安装说明，Mac/OS
1. 退出正在运行的所有其他的程序
2. 将CD-ROM放入光盘驱动器 
3. 双揿MacPortrait安装程序，屏幕上会有安装说明。
   在安装过程中，下面的文件会拷贝到你指定的硬碟：
   - MacPortrait 软件和显示使能器(Display Enabler 如需要)将被放置于扩展
     (Extensions)文件夹中。
   - MacPortrait 控制器会被放置于控制面板文件夹
   - MacPortrait 苹果帮助（只有英文，日文和德文版本)将被放置于全局帮助文件夹中。
4. 如果安装成功，电脑会提示你重新启动。
  
设置 MacPortrait 控制面板， Mac/OS
系统允许的最多颜色数取决于系统的视频内存( VRAM )容量和分配给MacPortrait作为
缓存的内存(RAM)。 在线帮助文件会做进一步详细解释 。
  
改变分辨率和颜色数，Mac/OS
电脑可以不需要重新启动而随时改变分辨率，但你必须使用屏幕顶部监视器图标所属
的下拉式菜单来设置。注意不要选择超出监视器允许范围的分辨率，否则可能会因
监视器失去同步而难以辨认图象。如果不小心这样做了，可以重新启动电脑；如果仍
然没有图像，则必须通过“zap PRAM”重置参量。如果你不熟悉PRAM，建议找一个
熟练的Mac用户来帮助你。
  
旋转屏幕图象， Mac/OS
选用以下的3种方法来旋转屏幕图象  ：
1. 按 CTRL+SHIFT+R 热组合键。注意，CTRL键不是 Apple/Command键。
2. 从下拉菜单中选择一种肖像分辨率。(例如，相对于横向分辨率1024x768的肖像
   分辨率为 768x1024)。
3. 移动鼠标游标到屏幕右上角的显示器图标，按下鼠标键不松手，从下拉菜单中
   选择“现在旋转” 。
  
**************************************************

疑难解答  - Mac/OS
重新启动电脑，不要使用任何扩展(extension)， 即在启动过程中按住SHIFT键。如
果问题仍然存在，那么可能是由于系统的其他方面的原因。因为在这种情况下
MacPortrait软件未被载入系统。
  
如果关闭了扩展之后问题不再出现，那么 MacPortrait可能和某个扩展有冲突。
  
如果你认为 MacPortrait和某个扩展或程序有冲突，可以采用下面的步骤。
  
1. 把扩展文件夹和控制面板文件夹下的全部文件移到一个桌面的临时文件夹中。
2. 把 MacPortrait软件放回相应的文件夹中。 MacPortrait软件包含下列的文件：
   - MacPortrait控制器（在控制面板文件夹〕
   - MacPortrait软件（在扩展文件夹 〕
   - 显示使能器(Display Enabler)（在扩展文件夹，如果有的话〕
3. 重新启动 Macintosh，旋转屏幕图象至肖像方式，确认系统是否工作正常。
4. 将你认为可能引起问题的扩展(extension)放回扩展文件夹，每次放回一部分。
5. 重新启动 Macintosh， 重复(4)直到找到问题。
6. 测试过所有的扩展后，没有出现问题，以同样方式测试控制面板。
7. 在找到有冲突的扩展后，重新安排它和 MacPortrait软件的相对位置。比如，
   你可以把 MacPortrait 软件扩展重新命名为“aaMacPortrait”或
   “zzMacPortrait”，这样就可以第一个或最后一个加载它。
8. 另外一个选择是丢弃位於优选(Preferences)文件夹的“显示预设设定
   (Display Preference)”，然后重新启动。
9. 如果仍不能找到问题，请和硬件用户手册中列出的技术支持点联系。

注意事项： 如果你使用的 Mac操作系统版本是 7.5.3或更新，则你必须删除扩展资
料夹的显示使能器，因为它已经包含在 Macintosh的操作系统里了。


/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

			版权和商标

MacPortrait，WinPortrait，Pivot，Pivot-Enabled徽标，Portrait Displays，Inc.
徽标和Portrait Displays，Inc.等都是Portrait Displays, Inc的商标。

版权拥有 (C) 1993 - 1999， Portrait Displays, Inc. 保留全部权力。

Portrait Displays Inc.公司的软件产品包含了一些公司的商业秘密，秘密和其它有
产权的信息。未得到Portrait Displays Inc.公司的书面许可， 禁止以任何方式的使
用，复制，公开和散布。版权标示是预防性质并不表示公开。其他的商标和服务标记
各属于他们的财产所有人 。


**************************************************
软件使用授权协议

如果贵用户开启了Pivot(R)软件的包装，即表明贵用户同意接受本授权协议。
Pivot(R)软件是Portrait Displays, Inc.的财产，受美国和国际版权法律及
条约的保护。Portrait Displays, Inc.授权贵用户在一台电脑显示设备上排他
使用一份Pivot(R)软件。贵用户可以制作一份拷贝作为备份， 可以将软件安
装到一个硬盘，或将其安装于连接并共享同一显示设备的多台计算机上；除此
之外，贵用户不可以复制本软件。贵用户可以将Pivot(R)软件转让给他人，但
转让之后不得保有本软件的任何拷贝，同时受让人必须同意本「授权协议」之
条款。本软件包含一些有版权的内容，商业秘密和其它有产权的材料。贵用
户不得就本软件进行反编译(Decompilation)，逆向工程(Reverse Engineering)，
反汇编(Disassembly)或其它可将本软件转换成任何可读或可用形式的活动。
贵用户不可以修改本软件或以本软件为基础进行任何创作活动。本「授权协议」
在终止前一直有效。如果贵用户欲中止本「授权协议」，贵用户必须销毁本软
体的所有拷贝和文档。若贵用户未能遵守本「授权协议」之规定或条件，
Portrait Display, Inc.公司有权终止本「授权协议」 。





  
  

