| Начална страница > Софтуер за принтера # Използване на EPSON Status Monitor 3 Настройка на EPSON Status Monitor 3 Достъп до EPSON Status Monitor 3 EPSON Status Monitor 3 Ви позволява да наблюдавате състоянието на принтера, предупреждава Ви, когато възникнат грешки и Ви предлага инструкции за откриване на неизправностите, когато е необходимо. EPSON Status Monitor 3 може да се използва, когато: Принтерът е директно свързан към компютъра чрез паралелния порт [LPT1] или USB порта. Вашата система е конфигурирана да поддържа двупосочна комуникация. EPSON Status Monitor 3 се инсталира, когато принтерът е свързан директно и драйверът за принтера трябва да бъде инсталиран, както е описано в Start Here или Ръководство за настройка. Когато принтерът е споделен, се уверете, че сте настроили EPSON Status Monitor 3, така че споделеният принтер да може да бъде наблюдаван от сървъра на принтера и от клиентите. Вижте Настройка на EPSON Status Monitor 3 и Настройване на принтера за работа в мрежа. Внимание:
Въпреки че можете да печатате направо на принтера, директно свързан с компютъра, от отдалечено място с помощта на функцията Remote Desktop (Отдалечен работен плот)* на Windows 7, Vista или XP, възможно е възникването на комуникационна грешка. *Функция за отдалечен работен плот: Функция, която дава на потребителя достъп до приложения или файлове, намиращи се на компютър, свързан с офис мрежа, чрез преносим компютър на отдалечено място.
Забележка:
Ако използвате компютър под Windows 7, Vista или XP с няколко активни потребителя, възможно е показването на съобщение за комуникационна грешка, когато принтерите се следят едновременно. Ако EPSON Status Monitor 3 е инсталиран при включена защитна стена на Windows (препоръчително), наблюдаването на споделения принтер може да се окаже невъзможно. Проблемът може да бъде решен чрез добавяне на EEBAgent.exe към списъка Exceptions (Изключения) в защитната стена.
## Настройка на EPSON Status Monitor 3 Изпълнете тези стъпки, за да настроите EPSON Status Monitor 3:
| За Windows 7: Щракнете върху Start (Старт) и върху Devices and Printers (Устройства и принтери).
За Windows Vista: Щракнете върху Start (Старт), щракнете върху Control Panel (Контролен панел), върху Hardware and Sound (Хардуер и звук) и след това щракнете върху Printers (Принтери). За Windows XP Professional edition: Щракнете върху Start (Старт), след което щракнете върху Printers and Faxes (Принтери и факсове). За Windows XP Home Edition; Щракнете върху Start (Старт), Control Panel (Контролен панел), след което щракнете върху Printers and Faxes (Принтери и факсове). За Windows 2000: Щракнете върху Start (Старт), отидете на Settings (Настройки), след което щракнете върху Printers (Принтери).
| Щракнете с десния бутон на мишката върху иконата на Вашия принтер Printer properties (Свойства на принтера) (Windows 7) или Properties (Свойства) (Windows Vista, XP и 2000), след което щракнете върху раздел Utility.
| Щракнете върху бутона Monitoring Preferences (Предпочитания на програмата за наблюдение). Появява се диалоговият прозорец Monitoring Preferences (Предпочитания на програмата за наблюдение).
| Можете да използвате следните настройки:
Select Notification (Избор на известяване) | Показва състоянието On/Off в квадратчето за отметка. Поставете отметка в това квадратче, ако желаете да получавате уведомяване за определен тип грешка.
Select Shortcut Icon | Избраната икона се показва в лентата на задачите. Примерът за настройка е показан в десния прозорец. Чрез щракване върху иконата за пряк път можете лесно да получите достъп до диалоговия прозорец Monitoring Preferences.
Receive error notification for shared printers (Получаване на известяване за грешка при споделени принтери) | Когато в това квадратче е поставена отметка, можете да получавате уведомления за грешки на споделен принтер.
Allow monitoring of shared printer (Разреши наблюдение на споделен принтер) | Когато в това квадратче е поставена отметка, споделеният принтер може да бъде наблюдаван от други компютри. Забележка: Трябва да получите достъп до Windows като администратор.
Забележка:
За да върнете всички компоненти към началните настройки, щракнете върху бутона Default.
Горен ## Достъп до EPSON Status Monitor 3 Извършете една от следните стъпки, за да получите достъп до EPSON Status Monitor 3: Щракнете двукратно върху иконата за пряк път с формата на принтер в лентата със задачи. За да добавите икона за пряк път в лентата със задачите, отидете в меню Utility и следвайте инструкциите. Отворете менюто Utility, след това щракнете върху иконата EPSON Status Monitor 3. За да разберете как да отворите меню Utility, вижте Използване на драйвера за принтера. При достъп до EPSON Status Monitor 3 по описания тук начин се появява следният прозорец за състоянието на принтера. Той съдържа информация за състоянието на принтера. Забележка:
Възможно е по време на отпечатване да не успеете да видите състоянието на принтера. В такива случаи щракнете върху бутона EPSON Status Monitor3 в раздел Utility и използвайте принтера, като оставите отворен прозореца за състоянието.
Горен |