| Ana Sayfa > Kağıt İşlemleri # Özel Kağıda Yazdırma Kağıt kalınlığı kolunu ayarlama Çok yapraklı formlar Zarflar Ayrıca yazıcınız, çok yapraklı formlar ve zarflar da dahil olmak üzere çok çeşitli kağıt türlerine yazdırabilir. Çok yapraklı formlar için, kağıdın her iki yanından da 13 mm'den (0,5 inç) daha yakın yazdırmayın. Zarfların önerilen basılabilir alanı hakkında bilgi için bkz. Önerilen yazdırma alanı. Dikkat:
Normal kağıtlar ve zarflardan daha kalın çok yapraklı formlara yazdırırken, uygulama yazılımı ayarlarınızın yazdırma işlemini tamamen önerilen basılabilir alan içinde tuttuğundan emin olun. Bu kağıtların kenarını aşacak şekilde yazdırmak, yazıcı kafasına zarar verebilir.
## Kağıt kalınlığı kolunu ayarlama Özel kağıda yazdırmadan önce, kağıt kalınlığı ayarını değiştirmeniz gerekir. Kağıt kalınlığı ayarlarını yapmak için şu adımları izleyin:
| Yazıcı kapağını açın. Kağıt kalınlığı kolu yazıcının sol tarafındadır. Kolun yanındaki sayılar kalınlık ayarlarını gösterir.
| Uygun kağıt kalınlığını seçmek için aşağıdaki tabloyu kullanın.
Kağıt türü | Kağıt kalınlığı kolu konumu
Normal kağıt | Tek sayfa | -1 veya 0
Sürekli kağıt
Çok yapraklı formlar | 2 yapraklı (asıl + 1 kopya) | 1
3 yapraklı (asıl + 2 kopya) | 2
4 yapraklı (asıl + 3 kopya) | 3
Zarflar | 3 - 5
| Yazıcı kapağını kapatın.
Üst ## Çok yapraklı formlar Dört yaprağa kadar sürekli veya tek sayfalı karbonsuz çok yapraklı form kullanabilirsiniz (bir asıl ve üç kopya). Formlara yazdırmadan önce kağıt kalınlığı kolunu önceki bölümde anlatılan şekilde ayarlayın. Aşağıdaki ipuçları daha iyi sonuç almanıza yardımcı olabilirler: Sadece, nokta yapıştırma veya kağıt zımbalama yoluyla birleştirilmiş sürekli çok yapraklı formları kullanın. Hiçbir zaman metal zımbalarla, bantla veya sürekli yapıştırmayla birleştirilmiş sürekli çok yapraklı formları yüklemeyin. Sadece, üstten çizgi şekline yapıştırılmış tek sayfalı çok yapraklı formları kullanın. Yazıcıya, ilk önce formların yapışkanlı kenarını yerleştirin. Sadece, buruşmamış ve düzgün çok yapraklı formları kullanın. Yükleme konumunu ayarlamanız gerekiyorsa, uygulama yazılımınızı kullanın veya Formun üstü konumunu ayarlama bölümünde anlatıldığı şekilde yükleme konumunu değiştirin. Yandan kıvırmayla birleştirilmiş sürekli çok yapraklı formları kullandığınızda, kopyalar asılla aynı hizada olmayabilir. Bu oluyorsa, kağıt kılavuzunu yükseltin. Üst ## Zarflar Zarfları, kağıt kılavuzunu kullanarak tek tek besleyebilirsiniz. Aşağıdaki ipuçlarını aklınızda tutun: Bir zarfı yüklemeden önce kağıt kalınlığı kolunu uygun konuma getirin. Bkz. Kağıt kalınlığı kolunu ayarlama. Bir zarf yüklemek için Tek sayfayı yükleme bölümündeki adımları izleyin. Önce zarfın geniş kenarını yazıcıya girecek ve yazdırılabilir yüzü aşağı bakacak biçimde yerleştirin. Zarfı, kağıt kılavuzlarının arasına yerleştirdiğinizde, sıkıca itin ve yazıcıya beslenene kadar tutun. Zarfları sadece normal sıcaklık ve nem koşullarında kullanın. Yazdırma işleminin tamamen önerilen basılabilir alanda kaldığından emin. Yazdırma kafasının zarfın veya kalın kağıdın sol veya sağ kenarının dışına gitmemesi gerekir. (Özellikler için bkz. Yazıcı Teknik Özellikleri.) Zarflara yazdırmadan önce test amacıyla normal bir tek sayfa kağıda yazdırmanız iyi bir fikirdir. Üst |