| صفحه اصلی > اطلاعاتی در مورد محصول # تمیز کردن چاپگر برای اطمینان از اینکه چاپگر شما به بهترین صورت کار می کند، باید آنرا چندین بار در سال بطور کامل تمیز کنید. مراحل زیر را برای تمیز کردن چاپگر دنبال کنید:
| هرگونه کاغذی را که در داخل چاپگر گذاشته شده خارج کنید. مطمئن شوید که چاپگر خاموش است.
| راهنمای کاغذ را خارج کنید.
| برای پاک کردن گرد و غبار و لکه از سطوح خارجی محفظه و راهنمای کاغذ، از یک برس نرم استفاده کنید.
| اگر سطوح خارجی محفظه و راهنمای کاغذ هنوز کثیف و یا پر گرد و غبار است، آن را با یک پارچه نرم و تمیز آغشته با ماده پاک کننده محلول در آب، تمیز کنید. درپوش چاپگر را در جای خود قرار داده وتا جایی که به طور کامل قسمت بالای چاپگر را بپوشاند آن را پایین آورید تا از نفوذ آب به داخل چاپگر جلوگیری کند.
احتیاط:
هرگز از الکل و یا تینر برای تمیز کردن چاپگر استفاده نکنید؛ این مواد شیمیایی به قطعات چاپگر و محفظه آن آسیب وارد می کنند. مراقب باشید که آب داخل قطعات مکانیکی و الکترونیکی چاپگر نشود. از برس زبر ویا ساینده استفاده نکنید. داخل چاپگر را با مواد روغنی آغشته نکنید؛ روغن نامناسب ممکن است به اجزای مکانیکی چاپگر آسیب وارد کند. اگر فکر می کنید دستگاه نیاز به روغن کاری دارد با فروشنده Epson خود تماس بگیرید.