| Domů > Doplňky a spotřební materiál # Instalace a použití doplňků Držák rolí papíru ## Držák rolí papíru Volitelný držák nekonečného papíru (C81114) umožňuje používání tiskárny s rolemi 216 mm (8,5 palce), používanými například u telexů. Tento doplněk není v některých zemích dostupný. Při instalaci a použití držáku rolí papíru postupujte podle následujících pokynů:
| Vypněte tiskárnu a vyjměte vodítko papíru.
| Umístěte držák rolí papíru pod tiskárnu podle obrázku. Nasaďte základní desku s dvěma otvory na kolíky ve spodní část tiskárny.
Upozornění:
Při zvedání tiskárny buďte opatrní, aby neupadl držák rolí papíru. Na místě jej drží jen hmotnost tiskárny.
| Nastavte páčku k uvolnění papíru do polohy pro jednotlivé listy.
| Odtrhněte rovně zaváděcí okraj papíru. Prostrčte hřídel držáku rolí papíru otvorem v roli (viz obrázek).
| Nasaďte hřídel a roli papíru na držák. Nastavte roli tak, aby se papír podával z dolní části role. Poté tiskárnu znovu zapněte.
| Přetáhněte zaváděcí okraj papíru přes vodítko dráhy papíru pro jednotlivé listy a zasouvejte jej do dráhy papíru pro jednotlivé listy, dokud neucítíte odpor.
| Nainstalujte vodítko papíru. Posouvejte levé okrajové vodítko doprostřed, dokud se nezastaví proti značce vodítka. Potom posuňte pravé okrajové vodítko ke značce protějšího vodítka.
Nahoru |