| Accueil > Logiciel d’impression # Utilisation d'EPSON Status Monitor 3 Configuration d'EPSON Status Monitor 3 Accès à EPSON Status Monitor 3 EPSON Status Monitor 3 vous renseigne sur l'état de l'imprimante, vous avertit des erreurs éventuelles et vous fournit des instructions de dépannage en cas de besoin. EPSON Status Monitor 3 est disponible si : L’imprimante est connectée directement à l’ordinateur hôte par l’intermédiaire du port parallèle [LPT1] ou du port USB. Votre système est configuré pour prendre en charge les communications bidirectionnelles. EPSON Status Monitor 3 est installé lorsque l’imprimante est directement connectée et que vous installez le pilote d'impression, comme indiqué dans Start Here ou dans le Guide d'installation. Lors du partage de l’imprimante, veillez à régler EPSON Status Monitor 3 de manière à ce que l’imprimante partagée puisse être contrôlée sur le serveur d’impression et les clients. Reportez-vous aux sections Configuration d'EPSON Status Monitor 3 et Mise en réseau de votre imprimante. Important :
Même si vous pouvez imprimer sur l'imprimante à distance et connectée directement à l'ordinateur à l'aide de la fonction Remote Desktop (Bureau à distance)* de Windows 7, Vista ou XP, une erreur de communication peut se produire. * Fonction Bureau à distance : fonction qui permet à un utilisateur d'accéder à des applications ou des fichiers d'un ordinateur connecté à un réseau d'entreprise à partir d'un ordinateur portable à distance.
Remarque :
Si vous utilisez un ordinateur fonctionnant sous Windows 7, Vista ou XP sur lequel plusieurs sessions d’utilisateurs sont ouvertes, vous pouvez voir apparaître un message d’erreur relatif à la communication avec les imprimantes en cas de tentatives simultanées de contrôle des imprimantes. Si EPSON Status Monitor 3 est installé et que la fonction Pare-feu de Windows est activée (recommandé), il est possible que l’imprimante partagée ne puisse pas être surveillée. Ce problème peut être résolu en ajoutant EEBAgent.exe to Exceptions dans les Exceptions de la fonction pare-feu.
## Configuration d'EPSON Status Monitor 3 Procédez comme suit pour configurer EPSON Status Monitor 3 :
| Sous Windows 7 : Cliquez sur Start (Démarrer), puis cliquez sur Devices and Printers (Périphériques et imprimantes).
Sous Windows Vista : Cliquez sur Start (Démarrer), Control Panel (Panneau de configuration), Hardware and Sound (Matériel et audio), puis Printers (Imprimantes). Sous Windows XP Professional Edition : Cliquez sur Start (Démarrer), puis cliquez sur Printers and Faxes (Imprimantes et télécopieurs). Sous Windows XP Home Edition : Cliquez sur Start (Démarrer), cliquez sur Control Panel (Panneau de configuration), puis cliquez sur Printers and Faxes (Imprimantes et télécopieurs). Sous Windows 2000 : Cliquez sur Start (Démarrer), allez sur Settings (Paramètres) puis cliquez sur Printers (Imprimantes).
| Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône de votre imprimante, puis cliquez sur Printer properties (Options d’impression) (sous Windows 7) ou sur Properties (Propriétés) (Windows Vista, XP, and 2000) puis cliquez sur l'onglet Utility (Utilitaire)
| Cliquez sur le bouton Monitoring Preferences (Préferences du contrôle). La boîte de dialogue Monitoring Preferences (Préférences du contrôle) s’affiche.
| Les paramètres suivants sont disponibles :
Select Notification (Sélectionner les notification) | Affiche l'état On (Oui)/Off (Non) des cases à cocher des éléments d'erreur. Cochez cette case pour afficher la notification relative à l’erreur sélectionnée.
Select Shortcut Icon (Sélectionner l'icone du raccourci) | L’icône sélectionnée s’affiche dans la barre des tâches. Un aperçu du réglage apparaît dans la fenêtre de droite. En cliquant sur l’icône du raccourci, vous accédez facilement à la boîte de dialogue Monitoring Preferences (Préférences du contrôle).
Receive error notification for shared printers (Notification d'erreur reçue pour des imprimantes partagées) | Une notification d’erreur relative à une imprimante partagée peut être reçue lorsque cette case est cochée.
Allow monitoring of shared printer (Permet le contrôle des imprimantes partagées) | Lorsque cette case est cochée, une imprimante partagée peut être contrôlée par d’autres PC. Remarque : Vous devez accéder à Windows en tant qu'administrateur.
Remarque :
Cliquez sur le bouton Default (Défaut) pour rétablir les valeurs par défaut de tous les paramètres.
Haut ## Accès à EPSON Status Monitor 3 Effectuez l'une des tâches suivantes pour accéder à EPSON Status Monitor 3 : Double-cliquez sur l’icône de raccourci en forme d’imprimante dans la barre des tâches. Pour ajouter une icône de raccourci à la barre des tâches, allez dans le menu Utility (Utilitaire) et suivez les instructions. Ouvrez le menu Utility (Utilitaire), puis cliquez sur l’icône EPSON Status Monitor 3. Pour savoir comment ouvrir le menu Utilitaire, voir Utilisation du pilote d’impression. Lorsque vous accédez à EPSON Status Monitor 3 selon les indications ci-dessus, la boîte de dialogue d'état de l’imprimante suivante s’affiche : Cette fenêtre vous donne des informations sur l’état de l’imprimante. Remarque :
L’état de l’imprimante peut ne pas être récupérable pendant l’impression. Le cas échéant, cliquez sur le bouton EPSON Status Monitor3 dans l’onglet Utility (Utilitaire) et utilisez l’imprimante en conservant la fenêtre d’état ouverte.
Haut |