| Domov > Informacije o izdelku # Prevoz tiskalnika Če morate tiskalnik prenesti drugam, ga skrbno zapakirajte v originalno ovojnino in škatlo. Pri tem upoštevajte ta navodila: Opozorilo:
Tiskalnik dvignite tako, da ga primete za spodnjo levo in desno stran. Pri odstranjevanju kasete s trakom boste morali ročno premakniti tiskalno glavo. Če ste tiskalnik pravkar uporabljali, je tiskalna glava morda vroča; preden se je dotaknete, naj se nekaj minut ohlaja.
| Iz tiskalnika odstranite papir. Izklopite tiskalnik.
| Napajalni kabel izklopite iz vtičnice, nato iz tiskalnika iztaknite vmesniški kabel.
| Spustite vodilo za papir. Odstranite opore za papir.
| Če je nameščena dodatna oprema, jo odstranite in zapakirajte v prvotno embalažo.
| Prepričajte se, da tiskalna glava ni vroča. Odstranite kaseto s trakom, kot je opisano v razdelku Zamenjava kasete s trakom.
| Preverite, ali je podajalnik, ki ste ga dobili s tiskalnikom, nameščen v potisnem položaju.
| Tiskalnik, oporo za papir, kaseto s trakom in napajalni kabel zapakirajte v prvotno embalažo in jih zložite v originalno škatlo tiskalnika.