| Domů > Manipulace s papírem # Tisk na jednotlivé listy Vkládání jednotlivých listů Pomocí vodítka papíru tiskárny lze samostatné listy vkládat jednotlivě. Specifikace podporovaných typů samostatných listů papíru najdete v části Papír. Před tiskem na vícedílné formuláře na samostatných listech, na obálky nebo jiný speciální papír nezapomeňte posunout páčku k nastavení tloušťky papíru do požadované polohy. Podrobnosti jsou uvedeny v části Papír. Poznámka:
Podrobné specifikace podporovaných typů samostatných listů papíru najdete v části Papír. Ke vložení bezúhlových vícedílných formulářů na jednotlivých listech, které jsou v horní části slepeny, použijte vodítko papíru. Vícedílné formuláře vkládejte do vodítka papíru spojenou hranou napřed a stranou určenou k tisku dolů.
## Vkládání jednotlivých listů Samostatné listy vkládejte následujícím způsobem:
| Zkontrolujte, zda je tiskárna vypnutá. Také zkontrolujte, zda je páčka k uvolnění papíru v zadní poloze k tisku na samostatné listy a zda je vodítko papíru ve vzpřímené poloze (viz obrázek).
| Posuňte levé vodítko do pozice 0. Vodítko pravého okraje nastavte tak, aby odpovídalo šířce papíru.
| Zasouvejte list papíru dolů mezi okrajová vodítka, dokud neucítíte odpor.
Při běžném způsobu použití stačí zapnout tiskárnu a není nutné tisknout žádná další tlačítka. Jakmile tiskárna přijme data, tisk se zahájí automaticky. Upozornění:
Kolečko k podávání papíru na pravé straně tiskárny používejte pouze při vyjímání uvíznutého papíru a pouze v případě, že je tiskárna vypnutá. Jinak by mohlo dojít k poškození tiskárny nebo ztrátě polohy horní části strany.
Nahoru |