| Anfang > Handhabung der Druckmedien # Drucken auf Einzelblattpapier Einlegen einzelner Blätter Mithilfe der Papierführung des Druckers können Sie Einzelblattpapier blattweise in den Drucker einlegen. Ausführliche Angaben zu den Einzelblattpapiersorten, die Sie verwenden können, finden Sie unter Papier. Vergewissern Sie sich vor dem Bedrucken von Einzelblatt-Mehrfachformularen, Briefumschlägen oder anderen Spezialpapiersorten, dass sich der Papierstärkehebel in der entsprechenden Position befindet. Weitere Informationen finden Sie unter Papier. Hinweis:
Ausführliche Angaben zu den Einzelblattpapiersorten, die Sie verwenden können, finden Sie unter Papier. In der Papierführung können Sie Einzelblatt-Mehrfachformulare ohne Kohlebeschichtung einlegen, die an der oberen Kante zusammengeklebt sind. Legen Sie Mehrfachformulare mit der geklebten Kante voran und der bedruckbaren Seite nach unten ein.
## Einlegen einzelner Blätter Befolgen Sie zum Einlegen einzelner Blätter diese Schritte:
| Stellen Sie sicher, dass der Drucker ausgeschaltet ist. Vergewissern Sie sich außerdem, dass sich der Papierwahlhebel in der Einzelblattposition und die Papierführung in aufrechter Position befinden.
| Schieben Sie die linke Papierführungsschiene auf die 0-Position. Verschieben Sie dann die rechte Papierführungsschiene entsprechend der Papierbreite.
| Legen Sie ein Blatt Papier zwischen den Papierführungsschienen bis zum Anschlag ein.
Für den normalen Gebrauch schalten Sie den Drucker ein, ohne weitere Tasten zu drücken. Sobald der Drucker Daten empfängt, beginnt der Druckvorgang. Vorsicht:
Verwenden Sie den Papierzufuhrknopf auf der rechten Seite des Druckers nur, um im ausgeschalteten Zustand Papierstaus zu beseitigen. Andernfalls kann der Drucker beschädigt oder die Druckstartposition verstellt werden.
Oben |